아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태홍	조성관	10/28 이희세

아리수 품질확인제 관련 고객수도시설 점검과 수질검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.   10.   28

보고자  :  주무관   성명 : 김 태 홍

가. 검사일자 ; 2014.  10.  28

나. 배수지 수시수질검사 결과

연번	구 분	검사지점	잔류염소 (㎎/L)	탁도 (NTU)	판정	비고
1	배수지	할미당 배수지	0.14	0.11	적합
2	배수지	태진 배수지	0.13	0.12	적합

다. 배수지 모니터링 지점 수질검사 결과

연번	검사지점	잔류염소 (㎎/L)	판정	비고
1	홍은동 204-13	0.13	적합	홍은3
2	홍제동 330-89	0.22	적합	북악
3	홍제동 156-137	0.12	적합	할미당
4	홍제동 321-23	0.11	적합	태진

□ 종합점검결과 : 적합( 1개소 ), 수질기준 부적합( 0개소 ), 잔류염소 부족( 0개소 )

배수지 수시검사 ( 2개소 ), 배수지모니터링지점 ( 4개소 ), 배수지 청소후검사 ( 0개소 )

※ 따로붙임 : 1. 아리수품질확인제 수질검사결과내역 (직원).   끝.