문서번호	시설관리과-16862
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
박종희	최영조	代송종범	10/28 원응연
협 조

기전시설 휴대용 계측장치 구매

2014.  10

강동수도사업소

(시설관리과)

기전시설 휴대용 계측장치 구매

기전시설 점검시 사용 중인 휴대용 계측장치(방식전위측정기, 멀티미터, 접지저항측정기)가 노후 되어 점검시 오진이 될 수 있는 등 정확한 계측이 어려워 해당 계측장치를 신규 구매하여 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.                       ※소요예산 : 4,752천원

□ 휴대용 계측장치 현황

구 분	규 격	용 도	제조년	수량	비 고
방식전위 측정기	선두SD-17 프린터인쇄방식	방식전위 측정	‘02년	1	측정값 오류(고장)
멀티미터	HIOKI3803 Digital Hitester	전압,전류,저항 측정	‘04년	1	측정값 오류
접지 저항측정기	YOKOGAWA Type3235	접지저항값 측정	‘94년	1	아날로그방식 정밀도떨어짐
클램프메터	HIOKI3281 600A	전류 측정	‘04년	1	-
절연저항계	SANWA DM508S 1000MΩ	절연저항 측정	미상	1	-

※ 계측기 조달청 내용연수

- 접지저항측정기 : 9년

- 멀티미터 :10년

- 전압또는전류측정기 :11년

□ 구매사유

○ 방식전위측정기 및 멀티미터의 측정치가 사용시 자주 오류값이 표출되고,

접지저항측정기는 ‘94년 제조품의 아날로그 방식으로 정밀도가 매우 떨어지는

등 기전시설 점검시 정확한 진단을 하는데 어려움이 발생하고 있어 해당 계측기를

신규로 구매하여 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

⇒ 해당 계측기 모두 조달청 내용연수 초과 사용 중

□ 소요예산

○ 소요예산(①+②+③) : 금4,752천원(금사백칠십오만이천원)

① 방식전위측정기(SD-21) : 1,870천원

② 멀티미터(FLUKE-1577) : 880천원

③ 접지저항측정기(HIOKI-FT6380) : 2,002천원

○ 지출방법 : 카드 결제

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장⦁배수지

등 시설물유지관리, 재료비(206), 일반재료비(01)

※ 노후계측기 처리 : 노후 및 고장으로 불용(폐기)처리

□ 기대 효과

○ 기전시설 점검시 계측정밀도 향상을 통한 정확한 진단

첨부 : 1. 구매제품 상세정보 1부.

2. 산출내역서 1부. 끝.