문서번호	급수운영과-22191
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
제영도		공문수	10/29 최임봉
협조

삼성배수지 통수 대비 사전 시설물 정비 계획 보고

(경계밸브 설치)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

강남수도사업소

(급수운영과)

삼성배수지 통수 대비 사전 시설물 정비 계획 보고

삼성배수지(2013년 6월 준공) 통수에 대비, 사전 시설물(수계 경계밸브 설치)을 점검ㆍ정비하여 통수 및 수계전환에 차질이 없도록 추진에 만전을 기하고 자 함

□ 현   황

○ 삼성·봉은배수지 건설 현황

- 시설규모 : 4.2만톤(삼성 3만톤, 봉은 1.2만톤)

- 공사기간 : ‘10. 4 ~ ’13. 6. 30(당초 ‘13. 4. 30)

- 급수지역 : 강남구 청담동등 9개동 96천세대(12.6만㎥/일)

□ 보고내용

○ 삼성배수지 통수와 관련하여 수계 경계밸브 미설치로 수계전환 및 급수구역 고립이 어려운 실정으로 아래와 같이 경계밸브 설치가 필요함

급수구역	공사위치	공사개요	소요예산
삼성배수지 수계 서초배수지 수계	삼성동 168-8 (삼성역 사거리)	1. 수계전환을 위한 경계밸브 설치 1) 경계밸브 D= 700㎜ * 1개소 2) 퇴수밸브 D= 300㎜ * 1개소	20백만원

- 삼성배수지 수계와 서초배수지 수계의 경계밸브가 설치되어 있지 않아 수계전환(삼성배수지수계 → 서초배수지 수계) 및 급수구역 고립이 어려움

- 삼성역사거리 상의 D=700mm 배수관에 경계밸브(D=700mm) 및 퇴수밸브(D=300mm)를 설치하여 급수구역 고립 및 수계전환에 활용코자함

- 단수 세대는 없으며, 통수시 퇴수밸브를 활용하여 충분히 퇴수하고 밸브를 최대한 서서히 개방하여 적수가 발생되지 않도록 조치

○ 세부 정비내역(위치도 및 정비도면)

- 공사 위치도

- 정비 도면

- 현장 사진

□ 조치의견

○ 삼성배수지 통수 및 수계전환에 대비하여 사전에 공사를 완료코자 하며, 본 공사의 시공을 강남구 관내 상수도시설물 공사업체에 지시하여 정비

○ 공사 완료 후  통수시에 퇴수밸브를 활용하여 충분한 퇴수 및 밸브를 최대한 서서히 개방하여 적수 발생 예방

○ 공사개요 : D=700mm, D=300mm 밸브 각1개소 설치

○ 소요예산 : 20백만원.  끝.