문서번호	시설보수과-4106
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	10/30 송상영
협 조
	주무관			김호규

시민과 함께하는 숯내교 안전점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

시민과 함께하는 숯내교 안전점검계획

숯내교 안전점검 시 시의원 및 일반시민과 합동점검을 시행하여 안전점검을 활성화하고 우리시 시설물 안전관리에 대한 시정의 신뢰를 제고하고자 함.

※ 관련근거 : 도로시설과-12207(2014. 7.14)호 시민과 함께하는 도로시설물 안전점검계획

Ⅰ		숯내교 현황

위치 및 교량전경

숯내교

교량현황

구 분		내 용		구 분			내 용
시설물명		숯내교		준공일자			2010. 5. 31
시설물위치		서울특별시 송파구 문정동 ～ 강남구 자곡동
설계하중		DB-24	받침장치		NIELSEN ARCH : 스페리컬받침 합성형거더교 : 탄성받침
제원	폭	B=33.0m
	연장	L=230m
구조 형식	상부	NIELSEN ARCH + 합성형거더교				기초 형식		교대	말뚝기초
	하부	교대 : 역T형, 교각 : 다주식						교각	Mass기초

Ⅱ		안전점검 개요

점검일시 : 2014.11.06(목)  16:00~17:40

► 16:00            : 현장집결(숯내교 자곡동측 하부)

► 16:00 ~ 16:20   : 현황 브리핑

► 16:20 ~ 17:20   : 시의원 및 시민대표 합동 안전점검 시행

► 17:20 ~ 17:40   : 점검종료 및 의견서 작성

점검대상 : 교량 하부(합성거더, 닐센아치), 교량 상부

점검 참가자 : 총 17명(외부 12명, 동부도로사업소 5명)

► 시민대표 : 강감창시의원(송파구 제4선거구), 지역주민 10명

► 하자점검 용역사 : ㈜삼림엔지니어링 이상범이사

► 동부도로사업소 : 송상영소장외 4명(시설보수과 4명)

Ⅲ		점검동선 및 요령

주요 점검동선

► 숯내교 자곡동측 하부 집결 → 중앙 점검통로 이동 → 교량하부 점검(합성거더-닐센아치-합성거더) → 교량상부 점검

► 별첨 문서 참조

교량하부 점검요령

합성형거더 콘크리트바닥판 점검	․ 지점부 경사균열 ․ 지점부 콘크리트 파손 ․ 하부플랜지 및 복부 콘크리트 균열 ․ 균열, 백태, 누수 등
↓
보강형 주형 CROSS BOX 외부 점검	․ 도장 및 부식상태 ․ 현장이음부 볼트손상 및 누수 ․ 국부좌굴 등 변형상태 ․ 맞대기 용접부 및 처짐상태
↓
보강형 주형 CROSS BOX 내부 점검	․ 도장 및 부식상태 ․ 맞대기 용접부 균열 및 및 손상 ․ 수직 및 수평보강재 용접부 균열 및 손상 ․ 수직 및 수평보강재 국부좌굴 및 변형상태
↓
가로보, 종방향보강재, 강바닥판 점검	․ 도장 및 부식상태 ․ 강재변형 및 좌굴상태 ․ 맞대기 용접부 균열 및 및 손상 ․ 배수구 주변 누수 및 오염상태

교량상부 점검요령

교면포장 점검	․ 노면 장애물의 유무 ․ 균열, 포트홀, 박리 ․ 소성변형 (요철, 단차)
↓
난간, 연석, 방음벽 점검	․ 전체선형의 변화 ․ 볼트이완 및 누락 ․ 지주 매설부 균열 ․ 방음벽 미관 ․ 콘크리트 박리, 파손 ․ 차량충돌 손상
↓
신축이음 점검	․ 본체손상 ․ 후타재 파손, 균열 ․ 단차 및 이상음 ․ 유간점검 (혹서기, 혹한기)
↓
배수시설 점검	․ 집수구 막힘 ․ 체수여부 ․ 그레이팅 파손 누락
↓
아치박스, 케이블 점검	․ 도장 및 부식상태 ․ 국부좌굴 및 변형상태 ․ 케이블 손상상태 ․ 케이블 정착단 변형, 파손
↓
교대 뒷채움부 점검	․ 침하 및 단차 ․ 포장파손

Ⅴ		행 정 사 항

시민 참여자 점검수당 지급

► 시의원 및 시민대표 : 100,000원/인×11인=1,100천원

► 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단 운영,

일반운영비, 사무관리비

안전용구 준비 : 안전모, 안전조끼 및 점검용 장갑

행사용품 준비 : 플래카드, 브리핑 판넬, 테이블 등

붙 임 : 시민과 함께하는 안전점검 동선 1부.  끝.