문서번호	예방과-15566
결재일자	2014.10.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 10/31 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[****** –신축(설계변경)]

	1. 강동구청 건축과-25787(2014.10.28)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(****************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 31.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 [**************)]

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

*** 건물

소 재 지

************

****************

구          조

철근콘크리트조 지하2층 지상12층, 연면적 4,843.78㎡

대지면적 674.7㎡, 연면적 4,843.78㎡, 건축면적 394.53㎡

공  사  종  별

신축

용도

복합(근생,업무시설)

건축주

***

소방시설설계업체

㈜건창기술단 (전문 제동대문2013-12호)

- 설계자 : 문희준(소방기술사)

㈜엘림전설 (일반 제송파2006-2호)

설계자 :최성훈(소방설비기사-전기)

대표자

김영규

명태현

적용소방시설

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구(완강기), 연결송수관설비,

비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비, 비상조명등설비, 비상콘센트설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도(종교시설)	비고
지하1층	495.18	근생(소매점)
지하2층	479.99	근생(소매점),기계실
지상1층	281.79	근생(소매점)
	54.39	업무시설(사무소)
지상2~4층	322.4×3	근생(소매점)
지상5층	317.21	근생(소매점)
지상6~10층	322.4×5	업무시설(사무소)
지상11층	313.62	업무시설(사무소)
지상12층	322.4	업무시설(사무소)

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.