문서번호	도로보수과-4908
보존기간	년
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		국중진	11/04 代홍영두
협조
	주무관		최영서

'14/'15년 염수 활용 계획

2014.  11.    .

성동도로사업소

도로보수과

‘14/‘15년 염수 활용 계획

염화칼슘 사용으로 도시시설물 손상 및 환경오염등을 최소화하고자 친환경 제설재(소금) 사용 확대를 위한 염수 활용 계획에 대하여 보고드림

□ 시설현황

○ 염수제조장치 : 2대

발진기지	위치	교반기용량	보관탱크
계	2개소	2기, 8,000ℓ	2기, 40,000ℓ
직영	구 사업소(야적장)	4,000ℓ	20,000ℓ(5차례 교반 이송)
용역	현 사업소(제설창고)	4,000ℓ	20,000ℓ(5차례 교반 이송)

※ 1회 교반 소요시간 : 35분

○ 염수살포기 : 15대

- 제설차량 14대(살포기 1대 예비품 : 다목적차량 고상전용)

○ 자동액상 살포장치 설치

- 위치 : 성수대교 북단램프중 강남방향 진입램프

- 용량 : 저장탱크 및 약품탱크 10,000ℓ(5,000ℓ, 2개)

- 기대효과

․ 강설시 원격에서 현장을 모니터링하여 제설제를 살포하므로 초등제설 가능

․ 제설차량 현장접근 곤란시 초기 대응 효과 우수

․ 적기 제설작업 시행으로 사고 예방

□ 운영현황

○ 염수제조

- 평    시 : 강설대비 전체 살포기 및 보관탱크 만수위 유지, 충분한 용량 확보

- 비 상 시 : 살포기 염수 소모시 보관탱크 염수로 우선 보충, 소모량만큼 수시 교반하여 보관탱크 만수위 확보, 교반시간 단축

- 비상해제 : 살포기 및 보관탱크 염수 보충, 만수위 유지

○ 살포방법

- 제설차량 살포기에 탑재하여 소금 혼합 살포 또는 염수 단독 살포

□ 활성화(개선) 계획

○ 염수제조

- 보관탱크 만수 후 1회 추가 교반하여 교반기 8,000ℓ 및 성수대교 북단램프 설치예정인 자동액상살포장치에 10,000ℓ 추가 확보 가능

○ 비상 근무시 작업계획

- 염수제조 전담인력 배치 : 기지별 1인

○ 살포방법

- 소금과 혼합살포하여 초기 융설효과 향상

- 염화칼슘 살포 후 필요시 염수 추가 단독 살포하여 융설효과 증대.

- 자동액상살포장치 저장탱크(10,000ℓ)에 염수를 사전에 저장하고 실시간 모니터링을 통한 적기 제설제 살포.

붙임 : 자동액상살포장치 설치 위치 1부.  끝.