투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	에스이건설(주) 대표 윤창기
(경유)
제 목	'14 중랑물재생센터 차집관거 준설공사 3차 작업지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 우리센터가 공사계약(2014.05.30)하여 시행중인 『2014년 중랑물재생센터 차집관거 준설공사(연간단가)』와 관련“청계수계1구역, 청계수계3구역”의 준설작업을 아래와 같이 지시하오니 작업기일내 완료하여 주시고 공사 전․후사진이 첨부된 작업완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 지시일자 ; 2014.11.04

나. 작업기간 ; 2014.11.04.~ 12.10

다. 작업위치 : 청계수계1구역, 청계수계3구역

라. 작업개요

구역	관로규격	추정 퇴적량(㎥)	비고
청계1구역	▣2.5*2.8 L=1,720m	2,537	기계준설, 야간작업
청계3구역	3▣3.3*3.3 L=175m	1,264	기계준설

※ 작업지시 물량은 예정물량으로 작업완료후 정산처리됨.

마. 기타 지시사항

1) 시방서(일반시방서 및 공사계약조건)의 제규정을 준수할 것.

2) 현장과 도로의 차량 진출입시 교통안전요원배치 및 안전표지판(현수막, 공사안내간판, 입간판)등을 설치 홍보 및 사고예방에 만전을 기할 것이며, 특히 준설작업구에는 안전휀스를 설치하여 외부인 출입을 통제할 것.

3) 준설토 반출시 사전 현장감독원의 승인을 득한후 반출하여야 하며, 준설토운반을 주간에 시행할 것.

4) 준설토에 함유된 오수가 도로에 유출되지 않도록 바닥에 비닐등을 깔아 오수를 배수로내로 흐르도록 유도하여 오염방지에 철저를 기할 것.

5) 준설차량 이동도로는 수시점검 및 운반낙하물 발생시 물청소를 실시 할 것.

6) 준설토 야적시 부직포 설치등으로 악취가 발생하지 않도록 할것이며 악취발생 축소를 위하여 탈취제등을 살포 할 것.

7) 차집관로내 작업전 산소측정 및 배풍기를 이용한 환기후 작업 할 것.

8) 청계1구역 준설공사는 보행자 도로를 이용하는 만큼 안전사고 및 안전요원을 배치하여 시민의 불편을 최소화하고 안전관리 및 공정관리에 만전을 기할 것.

붙임서류 : 작업위치도 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		주무관	김근수		물재생과장	11/04 강병수
협조자
시행	물재생과-5971	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개