문서번호	시설관리과-16499
결재일자	2014.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
기전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
김충완	김영훈	11/04 代정의석
협 조

『사고없는 전기설비 유지관리를 위한』

2014년 가압장 전기설비 안전진단 시행계획

2014. 11

북부사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『사고없는 전기설비 유지관리를 위한』

2014년 가압장 전기설비 안전진단 시행계획

가압장 전기설비에 대한 안전진단을 전문기관인 한국전기안전공사에 의뢰 실시하여 부적합 사항을 사전에 적출․ 보수함으로써 안전사고를 미연에 방지하고 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

관련근거

○ 안전진단 : 전기설비 안전진단 실시계획(기전과-910, 2005.9.14)

* 전기설비 안전진단 정례화 방침에 따름(전문진단기관 의뢰)

진단대상 : 미아가압장외 7개소

○ 고압수전 가압장 1개소

가압장명	사용전압	설비용량	단수여부	비 고
미 아	22.9KV	1,200KVA (예비포함)	무단수	진단별 부분정전

○ 저압수전 가압장 7개소

가압장명	사용전압	계약용량	단수여부	비 고
우 이	380V	200KW	무단수	배수지수위확보후 진단
수 유	380V	200KW	〃
번 동	380V	200KW	〃	〃
상 계	380V	200KW	〃	진단별 부분정전
중 계	380V	50KW	〃	〃
쌍문1	380V	38KW	〃	〃
쌍문2	380V	43KW	〃	〃

진단기관 : 한국전기안전공사  북부지사

주소 : ************************

전화 : 02) 3499-5976   FAX : 02)3499-5920

진단일정 : 2014.11.18(화) ~ 2014.11.19(수), 2일간

* 진단일정은 우리사업소 및 한국전력기술인협회의 사정에 의해 변경 가능

안전진단 주요내용 (특고압, 고압 및 저압설비등)

○ 특고압 및 고압케이블 절연내력 시험

○ 특고압, 고압 및 저압설비 절연저항 및 접지저항 측정

○ 적외선 열화상 진단장비를 이용한 전력기기 상태분석

○ 정밀진단장비를 이용한 안전진단

○ 변압기 안전여부(누유, 외관상태, 절연내력시험 등)

○ 케이블 및 부스바의 지지대 파손, 오손상태 점검

○ 전기설비진단 및 분석 및 기술기준 적합여부

○ 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도등

소요예산

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

○ 소요예산 : ********************

○ 납부방법 : 검사완료후 진단기관의 청구에 의거 지로용지로 납부

○ 진단수수료 : 2014년도 전기안전공사 안전진단 수수료적용

행정사항

○ 전기안전관리대행업체 안전관리자 입회

○ 안전진단 결과 부적합 사항 발견시 경미한사항은 즉시 조치하고, 자체 조치        어려운 사항은 외주발주 조치

붙임 :  1. 가압장 안전진단 수수료 산출내역서  1부.

2. 2014년도 자가용 안전진단 수수료(한국전기안전공사) 1부. 끝.   “