문서번호	도로보수과-9706
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		이석재	11/05 이승진
협 조
	관리단속과장			정수현
	시설보수과장			정재현
	기전과장			정윤식
	교량보수과장			유제천

'14/'15년 제설대책 추진계획

2014. 11.

북부도로사업소

(도로보수과)

목   차

1.	기본 목표 및 추진방향
2.	일반사항
3.	인력, 장비 및 자재 확보현황
4.	세부추진계획
5.	행정사항

붙임문서

1.	제설작업노선도 및 노선별 작업계획
2.	단계별 근무조 편성 및 임무 지정현황
3.	제설기간 단계별 근무 일정
4.	비상연락망
5.	제설대책 관련기관 전화번호
6.	민간 임차 제설장비 협약 현황
7.	제설대책 지휘부 업무분장
8.	제설용 염화칼슘 보관 및 살포방법
9.	잔설적치장 현황
10.	제설함 설치현황
11.	제설기지 현황
12.	내집 내점포암 눈치우기 홍보계획
13.	각종 보고서식

’14/’15년 제설대책 추진계획

1		기본목표 및 추진방향

기본목표

폭설 대비 제설능력 강화로 시민불편 최소화

기습적인 폭설시 신속한 제설로 시민불편 최소화

시민의 자발적 제설 참여 유도로 시민과 함께하는 제설문화 확산

추진방향

❍ 철저한 제설대책 사전 준비

- 제설장비 ․ 자재 확보, 취약지점 제설함 설치

- 노후 제설 장비 사전점검 및 정비

❍ 강설시 초동 대응을 위한 제설대응체계 구축

- 제설요원 비상연락체계 구축

- 강설 화상전송시스템 및 제설현장관리시스템 정비 및 운영

❍ 친환경 인증제품 사용 확대로 친환경 제설 실시

- 중랑천 주변 구조물이 많은 구간 친환경 제설 시행

❍ 제설작업 역량 강화

- 중점 제설작업 노선 운영 : 동부간선도로 27.87km

- 취약지역 및 시간대 집중 제설

❍ 민, 관, 군이 함께하는 협조체계 구축

- 민간장비 협약 및 민간제설용역 시행

- 주변 지자체 및 군부대 협조체계 구축

❍ 제설 전진기지 공동 활용으로 초동제설능력 확대

2		일 반 사 항

기 간 : 2014.11.15 ～ 2015. 3.15 (4개월)

대 상 : 16개 노선 72.47km

○ 동부간선도로 : 27.87㎞ (본선 14.21㎞, 램프 13.66㎞)

○ 서울특별시도 : 44.60㎞ (도봉로, 동일로, 미아로, 동소문로, 대학로, 사직로, 율곡로,

창경궁로, 세종로, 태평로, 새문안길, 종로, 충정로, 을지로)

3		인력, 장비 및 자재 확보 현황

인력                                                               (단위 : 명)

합 계	대책본부 (상황요원)	제설인부			제설차 운전원			기 타
		소계	직영	민영	소계	직영	민영
80	42 (16)	18	13	5	20	11	9

장비                                                     (단위 : 대)

계	유니목	다목적	덤프	살포기	제설 삽날	페이 로다	굴삭기	스노우 블로워
제설차15대외 기타5종	1	1	13 (민영 8대)	15	21	1	2 (민영1)	2

자재 (전년도 이월)

(단위 : 톤)

구 분	전년도 이월	추가구매	최종확보량	비 고
합 계	1,388	791	2,129
염화칼슘	660		660
소금	652	665	1317
친환경	76	126	202

4		추 진 사 항

사전대비

《 제설공조체계 구축 완료》

○ 전진기지 공동 활용 :  5개 자치구(종로, 성북, 강북, 도봉, 노원)

- 차량정체로 인한 제설차량 이동시간 지연시 가까운 기관의 제설기지에서 제설재 보충

○ 인접기관 제설공조체계 구축

- 대상 : 9개 기관(지방자치단체 1개, 사업소 2개, 군부대 2개 기관)

· 의정부시, 서부, 성동도로사업소, 56사단, 71사단

○ 민간 임차 제설장비 협약

- 업체명 : 공삼토건(주) 대표 최성윤

- 장  비 : 40대(포크레인 10대, 덤프트럭 30대)

《 제설용역 민간위탁 》

○ 제설노선 : 3개노선 47.17km(동부간선, 도봉로, 동일로)

○ 용역업체 : ㈜서울포장

○ 용역기간 : 2014.11.15. ~ 2015.03.15.(4개월)

《 제설작업 체계 구축》

○ 취약지점 제설함 설치 : 취약시설물 32개소

- 대상 : 중랑, 장안, 월릉, 월계 입체교차, 수락, 하계지하차도,

수락고가차도

- 기간 : 2014.11. 14까지

○ 제설살포기 장착 : 제설차량 15대

· 대형덤프 12대, 소형덤프(5t) 1대, 다목적 1대, 유니목 1대,

- 기간 : 2014.11. 14까지

· 제설 인접지역 제설작업에 대한 협조 약속

○ 염수제조 장비 점검 :  2개 (사업소 및 북악터널 관리사무소)

- 일시 : 2014.11.14까지

단계별 근무 지침

구 분	기상상황	근 무 기 준	근 무 체 계
평 시	평시 상황	․ 상황요원 1명	▶24시간 상황유지 ▶비상시 비상연락망 가동
보 강	강설 예보 - 강수확률30%이상, 2℃미만 - 적설량 1㎝ 미만	․ 도로보수과 1개조 ․ 제설운전원 3~4명 ․ 공무직 2명 ․ 제설용역 10명(장비5)	▶초동제설체계 유지 ▶상황파악 전달 ▶장비 및 작업인력 대기
1 단계	강설 예보 - 적설량 1~5㎝내외 예보	․ 필수요원 ․ 상황요원 1개조 ․ 제설운전원 1개조 ․ 공무직 1개조 ․ 제설용역 14명(장비9)	▶장비 및 작업인력 대기 ▶작업준비 및 실시
2 단계	대설주의보 - 적설량 5㎝이상 예보	․ 필수요원 ․ 상황요원 2개조 ․ 제설운전원 2개조 ․ 공무직 1개조 ․ 제설용역 14명(장비9)	▶작업준비 및 실시 ▶취약지역 중점작업
3 단계	대설 경보 - 적설량10㎝이상 예보	․ 필수요원 ․ 상황요원 2개조 ․ 제설운전원 2개조 ․ 공무직 1개조 ․ 제설용역 14명(장비9) ※ 필요시 전원근무	▶취약지역 중점 제설작업 ․도로램프, 고가도로 등 위험지점 염화칼슘 사전 적재대기 ▶취약지점 우선 및 반복 제설작업 ※ 필요시 민간업체 동원

제설 순찰기동반 운영

○ 장비 : 순찰차 2대

○ 인원 : 4명 (1조 2명)

구 분	순찰구역	순 찰 자	비고
1 조	직영노선	박승준, 상황보조자1	동부간선, 동일로, 도봉로
2 조	용역노선	최병수, 상황보조자1	종로, 을지로, 대학로, 세종로 등

○ 임 무 : 강설시 현장순찰 및 제설상황실에 상황 통보

○ 제설 순찰 노선 : 16개 노선 72.47km

- 동부간선도로 27.87㎞(본선 14.21㎞, 램프 13.66㎞) 및 특별시도 44.60km

제설대책 근무요령

《 상항실 초동제설제계 유지 》

○ 24시간 기상 상황 유지

- 기상청 일기예보, 화상전송시스템 등 모니터링

(서해안 강설후 1.5시간후 서울 강설 시작)

○ 비상발령 요령

- 제설현장관리시스템 문자전송방법 사용 (문자전송, 비상발령시스템 보조사용)

- 북부도로사업소 밴드에 제설상황 입력으로 제설정보 공유

《 취약지점, 취약시간대 집중제설 실시 》

○ 제설작업 단계별 시행  ----- 취약지점 우선 제설 후 평지 제설

○ 노선별 제설 책임제 시행

- 책임자 지정 책임 제설 (취약지점 포함)

- 제설요원 제설차량에 선탑 제설작업 진행사항 상황실에 수시 보고

《 제설작업 방법 》

○ 적설량 3㎝미만        : 융설재 살포

○ 적설량 3㎝～10cm미만 : 융설재 살포 및 제설삽날 이용 밀어내기

○ 적설량 10㎝이상       : 밀어내기, 융설재 반복 살포 및 실어내기

○ 폭설시 간선도로 2개차로 확보 후 잔여차로 제설

○ 취약지점, 주요간선 도로, 주요교차로 순으로 작업

《 제설자재 살포 방법 》

○ 제설재 살포 기준

- 기온 및 적설량을 고려하여 소금 위주 살포

- 기온 강하시 염화칼슘 살포량 확대

- 융빙효과가 우수한 습염식 살포 방식으로 살포 (소금과 염화칼슘용액 혼합)

○ 기상상황에 따른 제설재 사용 기준 (2014년부터 제설부터 시행 예정)

기상 예보		제설재 사용 기준	소금사용비율 소금:염화칼슘	비 고
기 온 (℃)	적설량 (cm)
3℃ 이상		기상상황 관측
0 ~ 2	1 ~ 4	소금 5톤, 염수 3톤	5:2
	4 초과	소금 6톤, 염수 3톤	6:2	반복살포, 밀어내기
-2 ~ 0	1 ~ 4	소금 5톤, 염수 3톤	5:2
	4 초과	소금 4톤, 염화칼슘 2톤, 염수 3톤	4:4	반복살포,밀어내기
-2 미만	1 ~ 4	소금 4톤, 염화칼슘 2톤, 염수 3톤	4:4
	4 초과	소금 3톤, 염화칼슘 3톤, 염수 3톤	3:5	반복살포,밀어내기

《 잔설적치장 확보 》

유형별	도 로 명	주 소	비 고
나대지	동부간선도로	노원구 청소차고지옆 나대지 (자원회수시설옆)
안전지대	동부간선도로	하계교앞 동부간선도로 확장공사 구간
안전지대	마 들 길	서울 창포원옆 주변도로

제설취약지점 및 제설함 설치 계획 : 32개소

○ 설치 규모                                                    (단위 : 개)

구 분	입 체 교 차				지 하 차 도					고가차도
취약지점	장안교	중랑교	월릉교	월계1교	마들	노원	상계	하계	수락	수락
수 량	4	6	7	4	2	2	2	2	1	2

○ 제설책임자 : 운전7급 박승준

내집 내점포앞 눈치우기 홍보 계획

○ 방법 : 제설차량을 이용한 현수막 제작 설치

○ 수량 : 31개소 (60cm×3m, 40cm×2m)

○ 시기 : 2014.11.15.까지 설치 완료

5		행정사항

○ 제설대책 시행 : 2014.11.15 ~ 2015.3.15

붙임  1. 제설작업노선도 및 노선별 작업계획

2. 단계별 근무조 편성 및 임무 지정현황

3. 제설기간 단계별 근무 일정

4. 비상연락망

5. 제설대책 유관기관 전화번호

6. 민간 임차장비 협약 현황

7. 제설대책 지휘부 업무분장

8. 제설용 염화칼슘 보관 및 살포방법

9. 잔설적치장 현황

10. 제설함 설치 현황

11. 제설기지 설치 현황

12, 내 집 내 점포 앞 눈치우기 홍보계획

13. 각종 보고서식.

※ 붙임문서 10번 ~ 13번 용량 과다로 별도 보고.   끝.