문서번호	토질재료시험과-4909
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
문상묵		박희석	11/07 권영찬
협조	품질지도과장		장동우
	주무관		오화철

KOLAS 숙련도 시험 계획

(콘크리트 및 아스팔트 혼합물)

2014. 11.

품질시험소

(토질재료시험과)

KOLAS 숙련도 시험 계획

(콘크리트 및 아스팔트 혼합물)

KS Q ISO/IEC 17025의 공인기관 인정제도 운영요령 등과 관련하여 시멘트 제품, 건설 및 건자재 제품 등에 대하여 숙련도 시험을 실시하여 KOLAS 업무추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

KS Q ISO/IEC 17025 제26조(숙련도 시험)

○ 3년에 1회 이상 의무 시행

우리시험소 KOLAS 품질절차서 QIO-QP-1703(숙련도 시험)

Ⅱ		흐름도 및 숙련도시험 계획

흐름도

품질시험소

⑤입회하에 시험실시

②숙련도기술심의 요청

한국계량측정협회

국가기술표준원

평가사

①시험자간 비교시험 신청서 제출

④결과 통보

⑥시험결과 통보

③평가사지정하여 결과 통보

⑦시험결과 통보

시험기간 : 2014.11.7~12.30

시험장소 : 우리시험소 토질, 재료분야 시험실

시험장비 및 기구

○ 시멘트 및 관련제품(콘크리트 압축강도)

- 항온수조, 저울(30Kg), 버어니어 캘리퍼스(300mm), 압축강도시험기(3000KN)

○ 건설 및 건자재 제품(아스팔트 혼합물 두께(또는 높이) 측정)

- 오븐(150±5℃), 마샬다짐기, 버어니어 캘리퍼스(300mm)

○ 시 험 자

- 시멘트 및 관련제품(콘크리트 압축강도)

· 조보선, 이덕범, 최기남

- 건설 및 건자재 제품(아스팔트 혼합물 두께(또는 높이) 측정)

· 문상묵, 오화철, 김득원

시험 방법

○ KS F 2405(콘크리트의 압축강도 시험방법)

○ KS F 2367(다져진 아스팔트 포장용 혼합물 시료의 두께(또는 높이) 측정방법)

시험 항목 및 시편 규격

구 분	시험항목	시편규격(시험재료)	비고
공시체 (콘크리트)	압축강도	D=100mm H=200mm
공시체 (아스콘)	두께측정	D=101.6mm 이하 H=63.5±1.27mm

숙련도 시험업무 편성

담 당 자	업 무	비고
문상묵	•시험 총괄 •분석 및 숙련도 추정 보고서 작성 •숙련도 시험	아스팔트 혼합물
오화철	•시험준비(다져진 아스팔트 혼합물 두께 측정) •숙련도 시험
김득원	•시험준비(다져진 아스팔트 혼합물 두께 측정) •숙련도 시험
조보선	•시험준비(콘크리트 압축 강도 시험) •숙련도 시험	콘크 리트
이덕범	•시험준비(콘크리트 압축 강도 시험) •숙련도 시험
최기남	•시험준비(콘크리트 압축 강도 시험) •숙련도 시험

Ⅲ		향후 추진계획

○ ‘14.11.07 ~  11.28 : 공시체(표준물질) 제작

○ ‘14.12. 5 : 시험자간 비교숙련도 신청서 제출(한국계량협회) 및 평가비용 납부

○ ‘14.12.19 : 평가사 입회하에 비교숙련도 시험 실시

○ ‘14.12.30 : 결과 보고

- KOLAS규정에 의한 측정불확도 보고서 작성  끝.