문서번호	시설보수과-4640
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일	김찬구	11/10 민승기
협 조
	주무관		금종융

도림천1복개, 사당천복개

안전성 평가를 위한 구조물 파취 계획

2014. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

도림천1복개, 사당천복개

안전성 평가를 위한 구조물 파취 계획

우리 사업소에서 시행중인 “도림천1복개외 1개소 정밀안전진단 용역”과 관련 하여 구조물 안전성평가에 필요한 벽체, 슬래브의 철근배근 및 직경 확인 등을 위한 콘크리트 파취 계획 보고입니다.

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	규 모	형식/ 설계하중	준공년도	비고
도림천 1복개구조물	신림동산32-1 (서울대정문) ~228-1	폭 : 13~25m 연장 : 2,190m	라멘구조/ 완전DB-18 부분DB-24	완전복개 1992 부분복개 1999	1종 시설물 2012년 서울시에서 인수
사당천 복개구조물	서초구 방배동 752-7~752-2	폭 : 13m 연장 : 100m	박스구조/ DB-18	1988	1종 시설물 2012년 서울시에서 인수

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도림천1복개외 1개소 정밀안전진단 용역

○ 용역기간 : 2014.5.2. ~ 2015. 1. 26

○ 계약금액 : 금249,959천원

○ 용역업체 : ㈜진화기술공사,(사)대한산업안전협회

□ 콘크리트구조물 파취 사유

○ 본 용역대상 구조물은 22~26년이 경과된 구조물로 준공도면없이 복원도면 으로 유지관리하고 있는 실정으로서, 본 구조물의 바닥판 하면, 벽체, 기둥 등에 대해 콘크리트 파취 후 철근배근 및 직경 등 현장 확인이 필요 함.

- 일반적인 철근탐사 장비로는 철근배근 및 직경 등 확인이 곤란하여 실체 콘크리트 파취 후 육안 확인 필요

○ 바닥판 하면, 벽체, 기둥 철근확인 (총16개소)

- 도림천1복개 : 13개소

- 사당천복개   :   3개소

○ 철근파취 위치

도림천1복개 파취구간 (13개소)

사당천복개 파취구간 (3개소)

□ 조치방안

○ 상기내용 관련 구조물 안전성 확인을 위해 슬래브 하면 및 벽체 콘크리트 파취 후 철근배근 및 직경 등 확인이 필요함을 감안하여,

○ 우리 사업소에서 시행중인 “2014년 도로시설물 일상유지보수공사”에 작업지시 후 설계변경시 정산시행코자 함

- 소요비용 : 약 9,680천원

- 기    간 : 2014.11.17. ~2014.11.22

붙 임 : 1) 콘크리트구조물 파취위치(철근실측구간) 1부.

2) 개량 소요비용 산출 1부.  끝.