투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공 통보(양천구 신월동 서부트럭터미널지하차도 사업구간)

1. 서울지방경찰청 교통관리과-21339(2011.08.25.), 29358(2013.10.01.), 13721(2014.05.20.)호 및 서울시도시기반시설본부 설비부-11889(2014.10.27.)호 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 교통안전시설물 원인자부담공사를 합동점검하고 아래와 같이 준공처리하였음을 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 양천구 신월동 서부트럭터미널지하차도 사업구간 교통안전시설물                               설치공사(신호)

나. 원 인 자 : 서울시도시기반시설본부(설비부)

다. 공사기간 : 2011.09.09 ~ 2014.10.15까지

라. 공사장소(T-GIS교차로명) : 양천구 신월동 서부트럭터미널지하차도 사업구간

(신월지하차도, 벽산아파트, 한성교회, 서부화물터미널)

마. 공사개요 : 서부트럭터미널지하차도 사업구간 교통안전시설물 개선

<서부트럭터미널 교차로>

- 교통신호제어기 1대 교체

- 차량지주 4본 교체(디자인)

- 보행지주 4본 교체(디자인)

- 신호케이블 교체 등

<한성교회앞 교차로>

- 교통신호제어기 1대 교체

- 차량지주(보행겸용) 3본 교체(디자인)

- 보행지주 3본 교체(디자인)

- 신호케이블 교체 등

<벽산아파트앞 교차로>

- 차량지주(보행겸용) 2본 이설

- 신호케이블 교체 등

<신월지하차도 교차로>

- 보행지주 1본 교체(디자인)

바. 관련업체 및 설치내용

구분	설계사	감리사	시공사	설치내용
신호	㈜동일기술공사	㈜수성엔지니어링	우남전설㈜	표준제어기완성품 4지교차로형 2대 신설 차량신호등 LED 1면4색(사급) 2조동시 4조 신설 차량신호등 LED 1면3색(사급) 2조 신설 차량신호등 LED 1면3색(사급) 2조동시 4조 신설 보행신호등 사각/LED 1면2색(사급) 17조 신설 잔여시간표시기 역삼각형,숫자형(사급) 13조 신설 음향신호기 본체(사급)-브라켓식 특성검사 개선형 10대 신설 음향신호기 본체(사급)-브라켓식 특성검사 개선형 7대 교체 디자인지주(양날개) 300㎜×8.5m 1본 신설 - 디자인지주(외날개/통합) 250㎜×8.5m 4본 신설 - 디자인지주(외날개) 250㎜×8.5m 1본 신설 - 디자인지주(외날개) 200㎜×8.5m 3본 신설 - 디자인지주(보행용) 125㎜×4m 8본 신설 디자인지주부착대 9m 6본, 7m 3본, 5m 1본 신설 - 지주기초 및 앙카 300㎜×1.8m(볼트용융도금) 1조 신설 - 지주기초 및 앙카 250㎜×1.8m(볼트용융도금) 5조 신설 - 지주기초 및 앙카 200㎜×1.5m(볼트용융도금) 3조 신설 - 지주기초 및 앙카 125㎜×1.2m(볼트용융도금) 8조 신설 - 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 629M 신설 전원선, 전송선, 조가선 신설 전선관 배관 PE 54㎜ 1열 104m 신설 전선관 배관 PE 104㎜ 1열 26m 신설 전선관 배관 PE 104㎜ 2열 32m 신설 맨홀(사각뚜껑 포함) 800×800×800 15개 신설 - 기타 신호등 공사 및 전기안전, 기능점검 등 그 외 조건부 승인사항

사. t-gis.seoul.go.kr에 시공사 자료 입력사항 확인

- 공사관리번호(신호등) : 2010-1111-028

아. 준공검사일자 : 2014.10.15.

붙임문서 : 원인자 자료 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울양천경찰서장(경비교통과장)
★주무관	양상규		기전과장	11/11 박재경
협조자
시행	기전과-13999	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개