문서번호	도로보수과-10278
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
정영섭		11/12 김권일
협조

자동 염수 살수장치 점검결과 보고

2014.11.

강서도로사업소

염수자동 살수장치 점검보고

취약구간인 남부순환로 구로IC의 신속한 제설을 위해 설치한  염수자동 살수장치 점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 현  황

○ 위    치 : 구로IC 구로고가방향 램프(가리봉철도고가)

○ 살포구간 : 200m

○ 장    비 : 염수탱크(10,000L), 분사노즐(14세트)

○ 사용방법 : 원격조정 및 CCTV활용 확인

○ 위치도

□ 점검결과

○ 점검일시 : ‘14.10.23.(목요일)

○ 점검자   : 시설7급 정영섭 외 1명

○ 점검내용 : 분사노즐 상태, 각종밸브 작동상태, 염수량, 시험가동 등

○ 점검결과 : 시험가동결과 살수상태 양호.

□ 향후계획

○ 정상상태 유지할수 있도록 제설대책 기간중 정기적 시험가동 실시.          끝.