문서번호	공공디자인과-10869
결재일자	2013.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	08/02 한문철

2013년 제38차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 8.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제38차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 7. 31.(수) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 6인

김영섭, 고은정, 최원아, 최석준, 진  욱, 정규상

❍ 신청안건(총7건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
7	6	1

❍ 심의결과 : 원안동의 1, 조건부동의 3, 재심 2, 의견제시 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
38-1	청담동 아이파크 방음벽	강남구 (주택과)	•방음벽(연장 137m)	심의	조건부동의
38-2	청담동 래미안 방음벽	강남구 (주택과)	•방음벽(연장 124m)	심의	조건부동의
38-3	서울역 주차안내 사인물	코레일네트웍스 (인사기획처)	•주차 안내표지판7종 및 주차부스	심의	재심
38-4	한글가온길 안내표지판	도시기반시설본부 (공공시설부)	•안내표지판 3개소	심의	재심
38-5	5호선 마곡역 1,3,4,5번 출입구 및 승강기	도시철도공사 (시설지원단)	•지하철 출입구 4개소 및 승강기 1개소	심의	원안동의
38-6	마포구 도화동, 용강동 상징조형물	마포구 (도시경관과)	•상징조형물 2개소 및 공원 1개소,	심의	조건부동의
38-7	공사용 임시시설물 디자인가이드라인 개선안	문화관광디자인본부 (공공디자인과)	•공사장 가림벽 디자인안	자문	의견제시

붙임   1. 제38차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제38차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 31(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	방음벽(연장 137m)
안 건 명	청담동 아이파크 방음벽
심의번호	38-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 사업시행 하시기 바랍니다. - 방음벽 하부 옹벽에는 시간이 지남에 따라 세월의 흔적이 느껴지는 자연재료(석재, 벽돌 등)를 적용하시기 바람. - 방음벽 기초부의 볼트, 너트 등이 노출되지 않도록 하시기 바람(볼트, 너트 위에 캡을 씌우거나, 기초부를 하부에 매입). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 31(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	방음벽(연장 124m)
안 건 명	청담동 래미안 방음벽
심의번호	38-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 사업시행 하시기 바랍니다. - 방음벽 하부 옹벽에는 시간이 지남에 따라 세월의 흔적이 느껴지는 자연재료(석재, 벽돌 등)를 적용하시기 바람. - 방음벽 기초부의 볼트, 너트 등이 노출되지 않도록 하시기 바람(볼트, 너트 위에 캡을 씌우거나, 기초부를 하부에 매입). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 31(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	주차안내표지판 및 주차부스
안 건 명	서울역 주차안내 사인물
심의번호	38-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 철도의 사인시스템들과 맥락성을 가지도록 디자인하고, 관련한 서울시 표준형디자인(지하철 통합사인시스템, 공공안내사인 등)을 참조하시기 바람. - 입간판의 크기를 줄이시기 바람. - 주의를 요하는 구간의 바닥 등에 검은선과 파란선을 교대로 표현하는 방식은 지양하고 사람들에게 오랫동안 인지된 표현방식(검은선과 노란선을 교대로 표현하는 방식)을 적용하시기 바람. - 안내사인에 사용한 회색은 공업적인 느낌, 무미건조한 느낌이 강하고, 하늘색 역시 어울리지 않으므로 색채를 조정하시기 바람(다른 색을 적용, 회색의 경우 사용하더라도 명도ㆍ채도값 조정). 끝. ※ 서울시 표준형디자인(지하철 안내사인시스템, 공공안내사인) 별도 송부예정

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 31(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	안내표지판 3개소
안 건 명	한글가온길 안내표지판
심의번호	38-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 안내판의 크기를 보다 줄이고, 동시에 안내사인에 들어가는 컨텐츠 내용도 보다 간략하게 정리하시기 바람. - 안내표지판이 한글가온길 조성사업 전체와 맥락성을 가지는지 확인할 수 있도록 한글가온길 조성사업의 전반적인 사업계획도 함께 제시하시기 바람. - 차기 위원회에는 한글가온길 조성사업의 주무부서 담당자도 함께 참석하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 31(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하철 출입구 4개소 및 승강기 1개소
안 건 명	5호선 마곡역 1,3,4,5번 출입구 및 승강기
심의번호	38-5	심의결과	원안동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 제시한 디자인안대로 사업시행 하시되, 아래 의견만 반영하시기 바람. - 승강기의 환기구는 2개소에 설치하고(태양광과 바람의 흐름 등을 고려하여 전후 배치 또는 좌우 배치), 환기구 그릴은 승강기 프레임과 동일한 색을 적용하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 31(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	상징조형물 2개소 및 공원 1개소
안 건 명	마포구 도화동, 용강동 상징조형물
심의번호	38-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 그 결과를 공공디자인과에 제출하여 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 디자인 전문가의 자문을 받아 디자인하시기 바람. - 모든 금속재는 분체도장 하시기 바람(분체도장 할 경우 녹막이 칠은 필요 없음) - 설계도서에 사용하는 하드우드의 종류를 명시하되 양질의 하드우드인 이페(ipe), 쿠마루(cumaru), 자라(jarrah) 중에서 선택하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 31(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	공사장 가림벽 디자인안
안 건 명	공사용 임시시설물 디자인가이드라인 개선안
심의번호	38-7	심의결과	의견제시
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래와 같이 자문의견을 제시합니다. - 여백을 많이 두는 것이 바람직함. - 너무 강한 디자인(몬드리안의 작품 등)은 지양하기 바람. - 고건축물의 공사장 가림벽은 공사대상인 고건축물을 실사출력해서 붙이는 방안을 검토하시기 바람. 끝.