문서번호	공공디자인과-11025
결재일자	2013.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	代홍성덕		전결 08/06 한문철
협 조

2013년 제39차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 8.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제39차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 8. 1(목) 14:00 ~ 16:20

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참 석 자 : 총7인

공순구, 길연준, 김정선, 김희옥, 박진호, 신동재, 윤혁경

❍ 신청안건(총5건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
5	1	3	-	1	-

❍ 심의결과 : 원안동의2, 재심3

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
39-1	신삼유치원 신축	동부교육지원청 (학교시설지원과)	•지하1층 지상3층 (연면적 2,345.54㎡)	보고	원안동의
39-2	위례유치원 신축	강동교육지원청 (학교시설지원과)	•지하1층 지상4층 (연면적 2,119.70㎡)	심의	원안동의
39-3	홍제 소규모 노인복지센터 신축	서대문구청 (건축과)	•지상3층 (연면적 630.20㎡)	심의	재심
39-4	성북세무서 청사 신축	성북세무서 (운영지원과)	•지하2층 지상6층 (연면적 7,474.77㎡)	심의	재심
39-5	온수동 주민공동시설 신축	구로구 (건축과)	•지하2층 지상3층 (연면적 1,117.40㎡)	심의	재심

붙임 : 1. 제39차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제39차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 1(목). 14:00 ~ 16:20
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 2,345.54㎡)
안 건 명	신삼유치원 신축
심의번호	39-1	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 원안대로 시행하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 1(목). 14:00 ~ 16:20
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 2,119.70㎡)
안 건 명	위례유치원 신축
심의번호	39-2	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 원안대로 시행하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 1(목). 14:00 ~ 16:20
심의대상	지상3층(연면적 630.20㎡)
안 건 명	홍제 소규모 노인복지센터 신축
심의번호	39-3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 1층 평면에 방풍실이 협소하니 출입문을 자동문으로 하고, 주출입구 뒷면에 오픈된 공간을 확보하여 외부 공간(체육운동시설이 있는 조경 공간)을 내부로 끌어들일 수 있는 방안 검토 요함 - 3층 강당에서 2층 데크로 연결되는 외부계단(피난용) 설치 요함 - 정면은 서향 빛을 차단할 수 있게 수직루버에 맞는 창문디자인을 하고, 강당부분 창호는 필요이상으로 많지 않게 정리 요함 - 작은 외관, 볼륨에 비해 너무 다양한 마감재(재료, 색상)는 절제 요함 - 배면은 인접대지경계와 구조적으로 안전하게 합벽으로 처리하거나 인접대지경계에서 이격할 경우 환기를 위해 창문을 충분히 확보 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 1(목). 14:00 ~ 16:20
심의대상	지하2층, 지상6층(연면적 7,474.77㎡)
안 건 명	성북세무서 청사 신축
심의번호	39-4	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 건물은 남향 배치를 검토하되 남향 배치가 어려울 경우 서향 배치의 문제점(서향 빛, 냉·난방 에너지 손실 등)을 최대한 극복할 수 있도록 아래 의견 등 적절한 방안을 강구하여 조정 요함 · 코어를 X2열 위치로, 실을 동향으로 서로 바꿔서 조정하는 방안 검토 요함 · 서측에 면한 5층~6층 일부 실을 남측(옥외데크 부분)으로 분산 배치(남측 층수 상향 조정)하는 방안 검토 요함 · 수직루버 등 서향 빛을 차단할 수 있는 방안 검토 요함 - 차량진출입구가 횡단보도와 인접하여 건물에서 좌회전시, 경사가 심한 8m도로에서 우회전 접근시 위험하고 불편하니 안전과 편의성이 확보되도록 조정 검토 요함 - 공개공지 위치는 건축법령에 의한 공개공지 설치기준(가장 넓은 도로변에 일반인의 접근 및 이용이 편리한 장소 등)에 적합한지 검토하여 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 1(목). 14:00 ~ 16:20
심의대상	지하2층, 지상3층(연면적 1,117.40㎡)
안 건 명	온수동 주민공동시설 신축
심의번호	39-5	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 1층 경로당출입구까지 경사가 심해 접근이 어려우니 이용자의 안전과 편의를 감안하여 아래와 같이 조정 요함 · 코어를 좌측에서 중앙으로 조정(피난상 문제도 해결됨) 하거나 할아버지방, 할머니방을 지하1층으로 조정하는 방안 검토 요함 - 2, 3층 남여 화장실 구분 요함 - 평면, 입면은 요철부분을 정리하여 단순하고 깔끔하게 조정 요함 - 장애인용 엘리베이터는 기본 15인승 이상으로 조정 요함. 끝.