문서번호	도시철도사업부-7508
결재일자	2014.11.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도사업부장
위성환		박동룡	11/14 代박용우
협 조
	경전철계획과장			박용우
	경전철관리과장			최병훈
	협상진단과장			박용택
	경전철2과장			이승우

´14 / 15년 겨울철 제설대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도사업부

14/15년 겨울철 제설대책 추진계획

´14/15년 겨울철 진행중인 공사장에 대한 제설 비상대응 체제를 구축함으로서, 겨울철에 발생하기 쉬운 각종 안전사고 사전예방 및 시민불편을 최소화 하고자 함.

추진기간 : 2014. 11. 15. ~ 2015. 03. 15.(4개월)

추진근거 : 도시철도토목부-12272호(2014.11.10)

추진방향

○ 제설대책반 편성 및 단계별 근무체계 확립

○ 신속한 초동 제설체계 유지

○ 취약지점 집중 관리

○ 동절기 공사장 안전관리

○ 출퇴근 시간대를 대비 취약시간대 집중관리

제설작업 대상

○ 제설대상 건설공사장 : 4개 현장

부서명	현 장 명	시 공 회 사					지원업무 수행자(업무담당)
		회사명	현장소장		사무실 전화번호	FAX	성 명	핸드폰	사무실
			성 명	핸드폰
도 시 철 도 사업부	우이-신설 1공구	대우건설	이선우	*************	990-9201	990-9204	김정수	*************	772-7186
	우이-신설 2공구	두산건설	신현승	*************	982-7495	982-7497	임병관	*************	772-7187
	우이-신설 3공구	㈜고려개발	강석기	*************	987-9043	987-9044	위성환	*************	772-7178
	우이-신설 4공구	포스코 건설	임철순	*************	2237-3805	2237-3807	안규홍	*************	772-7179

제설인력 ․ 장비 ․ 자재현황

○ 인력                                                    (단위 : 인)

현 장 명	합 계	본부요원 (부서근무)	작 업 인 력
			감리단	시공사	작업인부
합 계	101	8	13	47	44
우이신설1	30	2	3	15	10
우이신설2	36	2	3	16	20
우이신설3	13	2	3	4	8
우이신설4	22	2	4	12	6

○ 제설작업장비                                            (단위 : 대)

현 장 명	합 계	그레이다	덤프트럭	카고트럭	일반트럭	페이로다	굴삭기	기 타
합 계	15	0	1	7	1	1	5	0
우이신설1	5		1	2			2
우이신설2	3			2			1
우이신설3	5			2		1	2
우이신설4	2			1	1

○ 제설재 확보계획

현장명	염화칼슘(25㎏포대)			소금(25㎏포대)			모래(㎥)			기타 (염화마그네슘, 알카오 등 명시)
	소계	재고량	구매량 (예정)	소계	재고량	구매량 (예정)	소계	재고량	구매량 (예정)	소계	재고량	구매량 (예정)
합 계	420	300	120	89	9	80	6.72	2.12	4.6	0	0	0
우이신설1	200	200	-	4	4	-	0.12	0.12	-	-	-	-
우이신설2	50	-	50	50	-	50	3	-	3	-	-	-
우이신설3	70	10	60	35	5	30	1.6	-	1.6	-	-	-
우이신설4	100	90	10	-	-	-	2	2	-	-	-	-

○ 염화칼슘 배치계획

현 장 명	염 화 칼 슘 (25㎏/포대)
	합 계		창고비축		취약지점		타부서(기관)지원
	개 소	포 대	개 소	포 대	개 소	포 대	개 소	포 대
합 계	40	420	7	266	33	144	-	-
우이신설1	5	200	1	175	4	25	-	-
우이신설2	9	50	2	15	7	35	-	-
우이신설3	18	70	2	22	16	48	-	-
우이신설4	8	100	2	54	6	36	-	-

○ 기타 제설자재 보유현황

현 장 명	제설함(개)			모래주머니(매)			삽(개)			넉가래(개)			빗자루(개)
	계	재고량	구 매 예정량	계	재고량	구매 예정량	계	재고량	구매 예정량	계	재고량	구매 예정량	계	재고량	구매 예정량
합 계	33	23	10	1,000	1,000	0	46	46	0	43	36	7	41	40	1
우이신설1	4	4	-	300	300	-	12	12	-	20	20	-	12	12	-
우이신설2	7		7	500	500		10	10		5		5	5	5
우이신설3	16	13	3	100	100		12	12		6	6		12	12
우이신설4	6	6	-	100	100	-	12	12	-	12	10	2	12	11	1

단계별 근무요령

구분 단계	내 용	근무기준 및 근무요령
		상황요원	일반요원	현 장 (현장여건감안 탄력운영)
평 시 (관심)	-제설대비 상황 유지	국 별 제설담당 1인 (휴일,야간은 당직자수행)	-	시공사 1인 상황유지
보 강 (주의)	-강수확률 30%이상 -기온2℃ 미만, 적설량 1cm미만	부 제설담당1인 (휴일,야간은 당직자수행)	-	시공사 1/8, 감리단 1인 (인부 2인이상, 운전원 1인)
1단계 (주의)	-강설예보시	상황요원 1/4	제설요원 1/4	시공사 1/4, 감리단 1/4 (인부 5인이상, 운전원 2인)
2단계 (경계)	-적설량 5㎝이상 예보 (대설주의보)	상황요원 1/2	제설요원 1/2 (감리단장, 현장소장)	시공사 1/2, 감리단 1/2 (인부10인이상, 운전원 2인)
3단계 (심각)	-적설량 10㎝이상 예보 (대설경보)	상황요원 1/2 (필요시 전직원)	제설요원 1/2 (감리단장, 현장소장) (필요시 전직원)	시공사 1/2, 감리단 1/2 (인부15인이상, 운전원 4인)

근무조별 편성현황

○ 전 체 인 원 :  25명

○ 총괄책임자 : 도시철도사업부장

○ 근무조 명단

조별	A조	B조	C조	D조	E조
조장	경전철계획과장	경전철관리과장	경전철1과장	경전철2과장	협상진단과장
근무자	이희권	박노성	박형복	이상석	김정수
	위성환	임병관	안규홍	신익현	송정아
	안창호	이재혁	정영호	이일주	권순환
	이명규	최성희	김상엽	신한철	윤태권

※ 제설 담당 : 경전철1과장, 위성환, 신익현

- 제설상황반 근무

․ 1 단계 : 1개조 근무(A → B → C → D → E조 순차 근무)

․ 2 단계 : 2개조 근무(ACE → BD조 순차근무)

․ 3 단계 : 2개조 근무(AC → BDE조 순차근무) 및 필요시 전직원 근무

※ 비상발령 상태에 따라 단계별 근무조 현황 참조하여 근무

비상근무 요령

○ 비상발령 체계

시 재난안전대책본부	⇨	본부 재난안전대책본부 (도시철도토목부) 도시철도국 당직실	⇨	제설담당 및 공사현장 (현장소장,협력사소장,감리단장)
	SMS		SMS

○ 비상발령 및 제설작업중 연락체계

- 대화방운영 : 카카오톡(그룹)

- 운영방법 : 대화방 개설후 비상발령시 활용(제설대책 종료시까지)

· 비상발령시 : 대화방 또는 문자 공지, 예보 3시간전 발령

· 제설작업중 : 제설현황 및 지원요청, 상황보고 등

- 참여대상 : 본부 + 현장소장 + 감리단장 + 제설담당

○ 보강시 근무는 부제설담당 1인 근무

○ 단계별 공사 담당공무원은 현장으로 직접 출근(필요시)

- 1~3단계 : 업무담당 현장근무(필요시 현장확인 및 제설작업 지휘)

○ 공사 현장별 제설 작업계획을 수립하여 제설 대비태세 강구

- 제설대책기간 단계별 비상근무자 명단작성 및 정비

- 현장별 취약지역 순찰노선 지정 폭설시 제설상태 점검 확인

○ 폭설시 장비 동원을 위한 동원체계 상시 유지

- 현장 사무실과 협조체제 유지 및 지원장비 등 수시 확인

○ 현장별 업무담당자는 제설 보강 근무시부터는 현장 비상연락망 수시확인

○ 제설작업 추진상황보고 철저(FAX : 02-772-7305)

- 주간 제설작업 10:00, 17:00까지 FAX 보고

- 야간 제설작업 22:00, 05:00까지 FAX 보고

○ 업무담당자는 현장별 제설대책 사전점검 및 정비 시행

- 현장별 제설대책계획 적정 수립 및 비상연락망 정비 여부

- 제설장비 가동상태 및 자재확보․보관상태 여부

- 취약지역 등에 대한 제설함 및 제설재 배치계획

제설작업 요령

○ 적석량 3cm 미만 : 제설제 살포

○ 적설량 3cm~10cm 미만 : 제설 삽날 이용하여 밀어내기, 융설제 살포 및 밀어   내기 차량통행이 가능하도록 작업실시

○ 적설량 10cm이상 및 눈이 계속될 경우 : 밀어내기, 융설제 반복 살포 및 실어내기

○ 친환경 제설제(소금등) 사용 확대

○ 초동제설 실시(취약지역 제설제 조기살포) : 횡단보도 중심

○ 현장별 자치구와 제설공조체제 유지

염화칼슘 살포 및 보관요령

○ 적설량이 3cm 이하일 때 염화칼슘은 0.02 ～ 0.03kg/㎡ 살포한다.

○ 적설량이 3cm ～ 5cm일 때 염화칼슘은 0.04～0.05kg/㎡ 살포한다.

○ 적설량이 10cm 이상일 때 밀기 작업 후 염화칼슘을 0.02～0.03kg/㎡ 살포

○ 염화칼슘은 강설초기에 살포가 효과적이다.

- 염화칼슘이 융해할 때 열을 발산하므로 눈이 쌓이기 전 살포가 효과적임

○ 염화칼슘 살포시 모래와 혼합 사용하면 융해효과가 크고 미끄럼 방지

- 단, 혼합물을 장시간 보관 시 고착되므로 필요시 사용량 만큼 혼합

○ 염화칼슘은 대기중의 습기를 빨아들여 액체가 되는 성질이 강하므로 개봉 후 방치해 두면 쉽게 녹기 때문에 밀봉하여 보관 할 것.

○ 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하고, 안전상 20단 이상 적치하지 말것.

※ 비상상황 발생시 본부(도시철도토목부)에서 일괄 상황전파 문자발송

행정사항

○ 공사장별 제설계획 수립 및 점검결과제출 : 2014. 11. 17

- 점검내용 : 제설자재, 장비, 제설함 확보 및 설치, 비상연락망 정비

첨부 1) 제설대책 단계별 근무조 명단 1부.

2) 제설작업 상황보고(서식) 1부.

3) 피해상황 보고(서식) 1부.  끝.