문서번호	도시철도설계부-6522
결재일자	2013.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
신정	박상태	박상돈	08/16 신한철

기술지원감리원 현장점검 결과보고

2013. 8.

도시철도설계부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

기술지원감리원 현장점검 결과보고

본부 지하철공사장에 대하여 안전사고 방지를 위하여 기술지원감리원이 건설공사장 전반에 대하여 현장 점검을 실시한 결과보고 임.

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 일 :′13.8.2(금) ~ 8.7(수)

점검대상 : 14개 공사장

계	도 시 철 도 국
	소계	도시철도공무부	도시철도토목부
14	14	6	8

점 검 자 : 현장별 기술지원감리원(총 49명)

공사명	계	915	916	917	918	919	920	921	922	923	우이1	우이2	우이3	우이4	궤도
인 원	49	5	7	7	4	4	4	4	4	2	2	1	1	2	2

※ 지하철9호선 2단계 915~917공구는 건축, 기계, 전기분야 기술지원감리원 참여 점검

점검내용

- 안전․환경관리분야 : 안전관리계획서 적정성 여부 및 구조 위해요소 점검 등

- 품질관리분야 : 자재사용 적정성 및 구조물 시공성 등

- 기 타 : 공사장주변 교통처리 및 보행 안내 시민불펀사항 등

Ⅱ		점 검 결 과

	총 평
□ 기술지원감리원 점검결과 총 71건의 지적사항 중 토공․가시설 14건(21%), 안전분야 18건(25%), 터널․계측 4건(6%), 품질 5건(6%), 기술검토․시민불편사항․환경정비 분야가 15건 등이 지적되었음 □ 금회 점검 지적사항 중 위험도가 매우 높거나, 긴급조치를 요하는 지적사항은 없음

부서별 공사장 및 지적 현황

구 분	계	도시철도국
		소계	도시철도공무부	도시철도토목부
대상공사장	14	14	6	8
지적건수	71	71	18	53

유형별 지적 현황

구 분		토공/가시설 /사면분야	배수 분야	안전분야 (지장물 포함)	터널/ 계측분야	기술검토 분야	구조물 분야	품질 분야	시민불편사항 (교통등)	장비분야	기 타 (환경 등)
지적건수	71	14	9	18	4	2	3	5	5	3	8
비율	100	20%	13%	26%	5%	3%	4%	7%	7%	4%	11%

주요 지적사항(사진대지 별첨)

□ 토공, 가시설, 사면 등 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
지하철9호선 915공구 건설공사	- 926정거장 6번 출입구 토류판 배부름 등에 X-브레이싱 조속히 설치요함.	사진①
지하철9호선 919공구 건설공사	- 933정거장 종점부 버팀보 설치요함.	사진②
우이~신설 경전철 3공구 건설공사	- L08정거장 가시설 최종 버팀보(8단)이하 구간의 측벽 H-Pile 전면부 암반 제거시 시공 주의요함.	사진③

□ 안전시설 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
지하철9호선 918공구 건설공사	- 931정거장 2련 하수박스받침보 X-브레이싱 보강 설치요함	사진④
지하철9호선 922공구 건설공사	- 937정거장 비상대피로 안전통로 표지판 및 계단부 윙카 설치하여 긴급상황시 안전하게 대피할수 있도록 조치요함	사진⑤
우이~신설 4공구 건설공사	- L13정거장 점검통로 토류판 부식되어 있으니 새로운 토류판으로 교체요함	사진⑥

□ 터널, 계측분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
지하철9호선 919공구 건설공사	- 933정거장 쉴드TBM 레일 고정 볼트 미체결되어 있으니설치요함	사진⑦
지하철9호선 920공구 건설공사	- 세그멘트 조립시 틈새 및 단차발생 여부를 확인 조사하고 세그멘트 코너부의 파손이 없도록 정밀시공 관리	사진⑧
지하철9호선 922공구 건설공사	- 한국체육대학 인근 측벽 상수도 D=2200mm에 추가 계측기 설치하여 배면지반 변위상태 계측 수행	사진⑨
우이~신설 경전철 1공구 건설공사	- 차량기지내 흙막이용 어스앵커 및 락볼트에 대한 계측관리를 지속적으로 관리요함.	사진⑩

□ 품질분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
지하철9호선 916공구 건설공사	- 928정거장 승강장 단부 지하2층 계단부 벽체구조물 타이바 제거 및 면정리 조치요함.	사진⑪
지하철9호선 2단계 궤도공사	- B2S 도상타설구간(하선 29k060~29k560) 체결구주변 레이탄스 제거 요함..	사진⑫

□ 기술검토•환경정비•시민불편사항

공 사 명	지 적 사 항	비고
지하철9호선 918공구 건설공사	- 숏크리트나 강지보재 설치상태는 양호하나 지반변화에 따른 안정성확보 측면에서 선진지반조사계획을 수립하여 터널상부 건물 민원이 발생하지 않도록 조치	사진⑬
지하철9호선 919공구 건설공사	- 932정거장 작업장 상부 철판 등 자재 정리정돈 요함.	사진⑭
우이~신설 경전철 1공구 건설공사	- L02E환기구 자재투입구로 인한 차선 감소로 차량통행 민원발생 우려가 있으니 조속히 복구요함.	사진⑮
지하철9호선 2단계 궤도공사	- 928정거장 도상콘크리트 타설구간 목재,폐기물 등 반출요함	사진

Ⅲ		행 정 사 항

일반 지적사항은 7일 이내 조치 후 결과 제출 하고, 자문․검토 등으로 다소 시일이 소요되는 지적사항은 7일 이내 처리계획을 수립하여 제출

금번 지적사항에 대한 조치결과는 ‘13.8.14까지 완료

주요지적 사항에 대하여는 정기점검 시 안전과에서 조치실태를 확인

따로붙임 : 1) 점검결과 주요지적 사진 1부.

2) 공사장별 지적내용(총괄) 1부.  끝.