문서번호	시설관리과-30756
결재일자	2014.11.17.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	11/17 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.11.14~11.16)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 11월 14일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1.******************* -분기 : ssp40*30 T설치 -관부설 : ssp30*3.5m,-보호통설치 : 30*1 -계량기설치 : 30*1 15*8 -구선폐쇄:ssp40*20 T철거후맞이음(3개소) 2. ******************* -새들분기 : 80*30, -관부설 : ssp30*4m -보호통설치 : 30*1 15*1 -계량기설치 : 30*1 15*8 -구선폐쇄 : 새들잠금(80*20) 3. ***************** -새들설치 : 80*30, -관부설 :ssp30*3.5m -보호통및계량기설치 : 30*1 15*9
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - SSP관부설 : 25*0.8m, 15*1.0m - 밸브설치 : 25*1 - 보호통및계량기설치 : 15*1 2. ************* - 보온재교체 : 15*1 3. ************* - SSP관부설 : 80/25*L=3.3m, 20*1.0m - 보호통및계량기설치 : 20*1, 15*1 - 구성폐쇄 : 200/20새들잠금및 켑설치 4. ************* - SSP관부설 : 20*5.0m, - 밸브설치 : 20*1 - 보호통설치 : 15*1

☐ 2014년 11월 15일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - SSP관부설 : 25*4.0m - 정자분기 : 50/25*1 - 보호통 설치 : 25*1 - 계량기설치 : 주)25*1, 벽체)15*6 - 구선폐쇄 : 25/2 T철거후 맞이음 2. ************** - SSP관부설 : 20*1.5m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통교체 : 20*1 3. *************** - 불용관철거 : 200*1.8m 4. ************ - SSP관부설 : 40*1.0m, 25*4.5m, 20*2.0m, 15*1.5m - 보호통 및 계량기설치 : 20*1, 15*4 - 구선폐쇄 : 40/20 T철거후 맞이음

☐ 2014년 11월 16일 일요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. *************** - SSP관부설 : 25*0.5m, 15*0.5m - 밸브설치 : 25*1, 15*1 2.************** - SSP관부설 40*4.0m - 새들븐기 : 150/40*1 - 보호통미 계량기설치 : 40*1 - 구선폐쇄 : 150/20새들잠금및 켑설치 3. *************** - SSP관부설 : 25*0.5m, 20*13.0m

-끝-