문서번호	공공디자인과-11912
결재일자	2013.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 08/26 代서정협
협 조

2013년 제42차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 8.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제42차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 8. 22(목) 16:00 ~ 18:10

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참 석 자 : 총7인

노  휘, 박현진, 윤혁경, 장현수, 주  범, 최상익피터, 허범팔

❍ 신청안건(총5건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
5	4	-	-	1	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 5건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
42-1	구립 갈현1어린이집 신축	은평구 (건축과)	•지상2층 (연면적 276.62㎡)	보고	조건부동의
42-2	은평뉴타운 공공도서관 신축	은평구 (건축과)	•지하1층 지상4층 (연면적 1,965.64㎡)	재심	조건부동의
42-3	홍제 소규모 노인복지센터 신축	서대문구 (건축과)	•지상3층 (연면적 634.27㎡)	재심	조건부동의
42-4	온수동 주민공동시설 신축	구로구 (건축과)	•지하2층 지상3층 (연면적 997.44㎡)	재심	조건부동의
42-5	성북세무서 청사 신축	성북세무서 (운영지원과)	•지하2층 지상6층 (연면적 7,474.77㎡)	재심	조건부동의

※ 특이사항 : 차수변경(제41차 → 제42차)

붙임 : 1. 제42차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제42차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 22(목). 16:00 ~ 18:10
심의대상	지상2층(연면적 276.62㎡)
안 건 명	구립 갈현1어린이집 신축
심의번호	42-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 2층 보육실 천장(횡단면도 기준으로 화장실 양쪽 보육실)은 높이가 여유가 있으므로 천장을 더 높여 경사지게 조정 요함 - 외장재는 노출콘크리트판넬 보다는 유지관리가 좀 더 용이한 석재 등을 검토하여 마감재 변경을 권장함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 22(목). 16:00 ~ 18:10
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 1,965.64㎡)
안 건 명	은평뉴타운 공공도서관 신축
심의번호	42-2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용에 대해 심의위원의 자문을 받아 설계에 반영하고, 그 결과(전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행 요함 - 대안설계를 기준으로 아래와 같이 조정 요함 · 지하층 빗물저장고 바닥은 기계실보다 낮게 조정 요함 · 각층 평면(입면)은 요철부분을 정리하여 단순하게 조정 요함 · 실별 기능에 맞는 효율적인 창호 레이아웃 조정 요함 · 옥상 정원, 텃밭 출입문은 내·외부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 22(목). 16:00 ~ 18:10
심의대상	지상3층(연면적 634.27㎡)
안 건 명	홍제 소규모 노인복지센터 신축
심의번호	42-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용에 대해 심의위원의 자문을 받아 설계에 반영하고, 그 결과(전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행 요함 - 다목적강당이므로 자연환기 및 자연채광을 고려하여 창호 크기 확대 조정 요함 - 사랑방에서 외부데크로 통하는 복도는 과도한 면적을 차지하여 비효율적이고 프로그램실이 협소하게 되니 변경전 평면으로 조정 요함 - 사무실, 사랑방, 어르신일자리작업장에 전면부분 창호설치 검토 요함 - 강당의 노란색 컬러는 너무 튀지 않게 조정 요함. - 강당 입면(형태, 마감재 등)은 전체적인 건물 매스에 맞게 조정 검토를 권장함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 22(목). 16:00 ~ 18:10
심의대상	지하2층, 지상3층(연면적 997.44㎡)
안 건 명	온수동 주민공동시설 신축
심의번호	42-4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 1층 화장실, 창고는 외기에 면하도록 세로 배치(출입문에서 화장실, 창고 순) 요함 - 입면은 변경전으로 하되, 지하1층은 석재마감으로 조정 요함. - 옥상 계단실 출입문은 내·외부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 8. 22(목). 16:00 ~ 18:10
심의대상	지하2층, 지상6층(연면적 7,474.77㎡)
안 건 명	성북세무서 청사 신축
심의번호	42-5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 2층 강당 앞 홀(휴게공간)은 조망을 고려하여 창문 크기 확대 조정 요함 - 2층 이상 각층 홀(복도)은 길고 일직선 형태여서 지루하고 답답하므로 변형(요철 공간 확보 등)을 요함 - 동측입면 창호는 획일적이고 단순하지 않게 조정(변형) 요함. - 옥상 휴게공간 설치 검토 요함. 끝.