정기점검 보고서

(정릉천교, 두물다리(청))

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	이경수	11/18 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 정릉천교, 두물다리(청)에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

【 정 릉 천 교 】

□ 일  시 : 2014. 11. 14(금)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	정릉천교	시설물 개 요	폭: 16.5m 연장: 67m	법정구분	법정외	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음.

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 없음

현장점검사진

A1,A2차도 – 신축이음 이물질퇴적	A2보도-신축이음 이물질 퇴적

※ 기점검 중복사항 제외

【 두물다리(청) 】

□ 일  시 : 2014. 11. 14(금)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	두물다리(청)	시설물 개 요	폭: 3~8m 연장: 44m	법정구분	법정외	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음.

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
보도부	포장재 파손	0.1㎡		주의관찰	불필요	3

현장점검사진

상 부 전 경	하 부 전 경	포장재 파손-주의관찰

※ 기 점검 중복사항 제외.  끝.