문서번호	공공디자인과-12186
결재일자	2013.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박진화	이명기	임경호		08/29 代서정협
협 조

함께만드는서울,함께누리는서울

제15차 빛공해방지위원회심의(서시위 제43차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013.8

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제15차 빛공해방지위원회(서시위 제43차)심의결과 보고

□ 개  요

❍ 일    시 : 2013. 8. 27(화) 10:00

❍ 장    소 : 서소문별관 1동 5층 문화정책과 회의실

❍ 참석위원  : 김동조, 전송미, 이미애, 최안섭, 임종민, 임근하, 하선덕

❍ 상정안건(심의 7건, 재심의 1건)

□ 결 과

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
43-1	강서 등촌동 오피스텔 신축공사	강서구 도시디자인과	지하 4층 ~ 지상 15층 (연면적: 15,038.23㎡)	심의	재심
43-2	SK 네트웍스 신사옥 경관조명계획	강남구 도시디자인과	지하 5층 ~ 지상 9층 (연면적 : 3,507.41㎡)	심의	재심
43-3	내곡보금자리주택지구 6단지 아파트 옥외조명계획	SH공사 기전설계팀	지하 1층 ~ 지상 7층, 11개동 (연면적 : 70,537.37㎡)	심의	재심
43-4	문정도시개발구역 특별계획구역 2	송파구 도시계획과	지하 5층 ~ 지상 17층 (연면적 : 157,851.07㎡)	심의	재심
43-5	금천구 주택가 LED 보안등 개선 (시흥대로 74길 ~ 76길)	금천구 도로과	나트륨 100W(메탈 70W) 70등 → LED 40W 70등	심의	조건부 동의
43-6	중구 주택가 LED 보안등 교체사업(동대문디자인프라자 주변)	중구 토목과	나트륨 150W 275등 → LED 50W 275등	재심의	조건부 동의
43-7	성동구 주택가 LED 보안등 개선	성동구 토목과	나트륨 100W 75등,형광등45W 45등 → LED 52W 120등	심의	조건부 동의
43-8	백제고분 주변(석촌동일대) 빛환경 개선	송파구 도로과	나트륨 100W, 메탈 70W 500등 → LED 35W 20등, 50W 480등	심의	조건부 동의

상정안건 계	심 의 결 과								비고
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보 (미심의등)	부결	기 타 (의견제시등)
8	-	4	4	-	-	-	-	-

붙임 : 1. 빛공해방지위원회 심의의결 조서 및 심의신청시 자료 1부.

2. 제43차 서울시민디자인위원회(제15차 빛공해방지) 회의록 1부.  끝.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	강서구 등촌동 656-55번지 일대
신청내용	강서 등촌동 오피스텔 신축공사 경관조명계획
심의번호	43 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 조명설계시 광원 선정에 있어 누광 최소화, 눈부심 대책, 색온도 컨셉, 조도 계산 등의 기준을 정하여 재검토 하시기 바라며, 2. 보안등 175W Wattage가 과다하므로 150W정도로 낮추시고 광원대한 배광곡선 제출 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	강남구 대치동 948외 7필지
신청내용	SK 네트웍스 신사옥 경관조명계획
	43 - 2	심의결과	재 심
심의번호
【 의결 내용 】 1. 건축입면에 적용된 400W 투광등은 비추고자 하는 피사체면 대비 Wattage가 높아 누광에 의한 빛공해 발생이 예상 되므로 Wattage를 낮추는 방안 또는 다른 조명계획으로 재검토 하시기 바랍니다. 2. Pole Light에 대한 배광곡선 및 휘도 시뮬레이션 데이터 재검토

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	서초구 (내곡동, 신원동, 염곡동, 원지동) 일원
신청내용	내곡보금자리주택지구 6단지 아파트 옥외조명계획
심의번호	43 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 주택 단지내 보안등만의 조명계획은 단지내 건조한 느낌이 있으므로 협소한 산책로에는 볼라드를 추가 설치하는 방안을 검토 하시기 바랍니다. 2. 기초자료의 균제도 0.33과 조도시뮬레이션상의 균제도 0.001의 차이가 있으니 자료를 확인 하여 주시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	송파구 문정동 643-1번지
신청내용	문정도시개발구역 특별계획구역 2 경관조명계획
심의번호	43 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 상부층 조명기구 배치 및 설치 상세도 제시 2. 옥외조명(보안등, 열주등, 수목등) 조도 시뮬레이션 데이터 자료 재검토 3. 옥상 볼라드 조명 배치도 및 시뮬레이션 자료 제출

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	시흥대로 74길~76길 해태공원 주변
신청내용	금천구 주택가 LED 보안등 개선
심의번호	43 - 5	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 주택가 빛환경 개선 사업시 주택내 창면의 연직면조도가 기준10lx를 초과 하지 않도록 현장 여건을 확인하여 설치 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	동대문디자인플라자 주변 이면도로
신청내용	중구 동대문디자인프라자 주변 LED 보안등 교체사업
심의번호	43 - 6	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 주택가 빛환경 개선 사업시 주택내 창면의 연직면조도가 기준10lx를 초과 하지 않도록 현장 여건을 확인하여 설치 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	성동구 성수1가 2동 일대
신청내용	성동구 주택가 LED 보안등 개선
심의번호	43 - 7	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 주택가 빛환경 개선 사업시 주택내 창면의 연직면조도가 기준10lx를 초과 하지 않도록 현장 여건을 확인하여 설치 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 8. 27(화). 10:00 ~ 14:00
신청위치	서대문구 창천동 374번지 외 3필지
신청내용	송파구 백제고분 주변(석촌동일대)빛환경 개선
심의번호	43 - 8	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 주택가 빛환경 개선 사업시 주택내 창면의 연직면조도가 기준10lx를 초과 하지 않도록 현장 여건을 확인하여 설치 하시기 바랍니다.