문서번호	교량보수과-8264
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김승진		11/19 박병연
협 조
	주무관			구성철

‘14년 하반기 도로시설물 정기점검 등 결과보고

『행주대교 외 7개소』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

14년 하반기 도로시설물 정기점검 등 결과보고

『행주대교 외 7개소』

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조 : 반기별 1회이상 실시

○ 14년 하반기 도로시설물 정기점검 추진계획『교량보수과-4758(14.7.7)』

○ 14년 하반기 특정관리대상시설 일제조사 계획『교량보수과-6555(14.9.16)』

□ 점검일 : 2014. 10. 7 ~ 10. 24

□ 점검자 : 시설6급 구성철, 시설7급 김승진

※ 행주대교(상․하류교) 점검시 소장 및 교량보수과장 참여

□ 주요 점검사항 : 상부 및 하부구조

□ 시설물 개요

시설물명		위 치	시설규모(m)		준공년도	종별	등급	점검일
			폭	길이
행주대교	상류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	2000	1종	B	14.10.24
	하류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	1995	1종	B	14.10.24
여의하류2교		영등포구 여의도동	27.8~ 36.8	30	2010	법외	A	14.10.22
여의하류3교		영등포구 여의도동	28~ 26.9	30	2010	법외	A	14.10.22
행 주 IC		강서구 개화동 246~290	6.5	180	1993	법외	B	14.10.24
여의하류IC		영등포구 여의도동 80-1	6.5	180	1993	법외	B	14.10.7
여의2지하차도		영등포구 영등포동 7가 94	17.5	80	1990	법외	B	14.10.7
가양지하차도		강서구 가양동1	8	135	1988	2종	B	14.10.24
올림픽대로 복개구조물		영등포정수사업소앞	9	230	1993	2종	B	14.10.13

□ 점검결과

연번	시설물명	점 검 결 과			비 고 (사진번호)
		위 치	지 적 사 항	조 치 계 획
1	행주대교 (상류교)	전구간	보도측 노면수 처리용 배수로(홈)에 토사퇴적	시설보수원 활용 정비	①
	행주대교 (하류교)	교대(A2)	신축이음장치 퇴사퇴적 (N=1개소)	시설보수원 활용 정비	②
		교대(A1)	신축이음장치 후타재 파손(L=1m)	연간단가로 정비	③
		교대(A1)	신축이음장치 단차 확인한 바 특이사항 발견 못함(L=2m)	지속적 관찰 필요
		교각(P22)	교량난간 측면부 연화 및 녹발생 (L=6m*3개소)	연간단가로 정비	④
2	여의하류 2교		‘13년 하자보수 진행중
3	여의하류 3교		‘13년 하자보수 진행중
4	행 주 IC	교각(A1,2)	교량받침 일부 녹발생 및 균열	연간단가로 정비	⑤
5	여의하류 IC	램프E,F	배수관 길이 부족으로 동절기 노면 결빙 우려	연간단가로 정비	⑥
6	여의 2 지하차도	옹벽구간 (시점부, 강동방향)	연석부 노후로 콘크리트 파손	연간단가로 정비	⑦
7	가 양 지하차도	옹벽구간(시점부)	옹벽 연석부 침하 및 이격	지속적 관찰 필요	⑧
8	올림픽대로 복개구조물	상부도로 (김포방향 600,700m)	신축이음장치 단차 및 후타재 파손 (N=2개소, L=11m)	연간단가로 정비예정	⑨

따로붙임  위치도 및 현황사진 1부. 끝.