문서번호	교량보수과-8005
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	북부도로사업소장
기효상		유제천	11/20 이승진
협조

14년 하반기 북부간선고가교 정기점검(집중점검) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

북부도로사업소

(교 량 보 수 과)

북부간선고가교(하반기) 집중점검 결과보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 도로시설물 안전점검 개선계획에 의거

2014년 북부간선고가교(하반기) 집중점검을 시행하고 그결과를 보고 드림

관련근거 : 도로시설물 안전점검 방법개선(도로시설과-10671호,2014.6.19)

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

제원 및 현황

위 치		서울특별시 성북구 하월곡동 ~ 중랑구 신내동 (묵동IC)
구 분		STBR구간			본선 구간	하월곡램프		월릉램프		도시개발 공사구간
		9	10	11		진입 (램프D)	진출 (램프C)	진입 (램프A)	진출 (램프B)
구조 형식	상부	Steel Box Girder	Steel Box Girder	Steel Box Girder	Steel Box Girder	Steel Box Girder	Steel Box Girder	Steel Box Girder	Steel Box Girder	Steel Box Girder
	하부	T형, π형	T형, π형	T형, π형	T형	T형	T형	T형	T형	T형
시설물 규모	교장	346.6m (7경간)	354.0m (6경간)	280.0m (5경간)	4.218.2m (85경간)	200.0m (4경간)	298.7m (7경간)	170m (3경간)	348.2m (17경간)	478.2m (10경간)
	교폭	9.3m	9.3m	18.8m	18.8~30.4m	5.8m	5.8m	5.8m	5.8m	18.6m
	옹벽	-	-	-	-	120.0m	60.5m	-	110.2m	128.7m
준공년도		2002년								S1~S3 : 2001년 S4~S10 : 1997년
구분도

점검 개요

점검일시 : 2014. 11. 4 (화) 14:00 ~ 17:00

점검대상 : 북부간선고가교

점검인원 : 총 6개 도로사업소 17명

- 동부도로사업소(2명), 서부도로사업소(1명), 남부도로사업소(2명)

- 북부도로사업소(3명), 성동도로사업소(3명), 강서도로사업소(2명)

점검결과 및 조치계획

구분	점검구간	점 검 결 과	조치계획	비고
동부도로 사 업 소	본선 강BOX내부 (MP1~MP15)	◦ 본선 P1 캔틸레버 하면 배수홈통 누수 및 백태발생 ◦ 본선 P1 캔틸레버 하면 콘크리트 박리 ◦ 본선 S2, S7 비둘기 서식 및 배설물 다량발생 ◦ 본선 P6, 교량받침 코핑부 균열보수면 재 균열 ◦ 본선 S22-G1, 박스내 체수 및 녹발생 ◦ 본선 S23-G1, 전등커버 파손	◦ 우기시 누수여부 확인하여 보수예정 ◦ 주의 관찰후 보수예정 ◦ 청소시행(일상유지보수공사) ◦ 2015년 정밀점검 용역시행 예정으로 원인 파악후 조치예정 ◦ 주의관찰후 일괄보수예정 (2015년 보수공사 예정) ◦ 시설관리공단 보수의뢰
서부도로 사 업 소	본선 강BOX내부 (MP15~MP24)	◦ 일부 조류접근방지 그물망 미설치 ◦ 교각상단 단면이 스케일링되어 있음 ◦ MP15 신축이음부를 통해 외부유입수 및 체수흔적 ◦ 점검등 커버 파손 ◦ C-램프 접속부 지점 녹물.	◦ 일상유지보수공사 정비예정 ◦ 청소후 주의 관찰 시행 ◦ 우기시 누수여부확인후 보수예정 ◦ 시설관리공단 보수의뢰 ◦ 2015년 보수공사시 처리예정
남부도로 사 업 소	본선 강BOX내부 (MP24~MP36)	◦ S24 G4 우수유입 흔적 ◦ S32 G4 체수 및 체수흔적 ◦ S25 G3, S27 G3, S32 G1 Splice 부식 ◦ S26 G1 도장박리 ◦ S24 G1, S29 G1, S30 G1, S35 G1 조류유입 및 조류배설물 퇴적	◦ 우기시 누수여부 확인후 처리예정 ◦ 우기시 누수여부 확인후 처리예정 ◦ 2015년 보수공사 처리예정 ◦ 2015년 보수공사 처리예정 ◦ 일상유지보수공사 정비예정

구분	점검구간	점 검 결 과	조치계획	비고
성동도로 사 업 소	본선 강BOX내부 (MP36~MP48)	◦ MP42 코핑부 상부 이물질 퇴적 ◦ MP42 박스 끝부분 조류배설물 ◦ MP46 배수홈통 누수흔적	◦ 일상유지보수공사 청소예정 ◦ 일상유지보수공사 청소예정 ◦ 우기시 누수여부 확인후 처리예정
강성도로 사 업 소	본선 강BOX내부 (MP48~MP63)	◦ 토사퇴적 (S48,G3) ◦ 도장박리 및 부식(S50,G1) (S53,G3) ◦ 부식 (S56,G1),(S60,G4) ◦ 조류배설물 퇴적(S59,G3)	◦ 일상유지보수공사 정비예정 ◦ 2015년 보수공사시 처리예정 ◦ 2015년 보수공사시 처리예정 ◦ 일상유지보수공사 청소예정
북부도로 사 업 소	본선 강BOX내부 (MP63~MP86) 및 교량전반	◦ STBR-10구간 P42R sh1~sh4 교량받침 (4개소) 가동여유량 부족 ◦ 램프A(월릉 진입램프) MP57 sh13 교량 받침의 횡방향 편기 ◦ 본선 MP45 Sh2,3 고정단 미동흔적 및 볼트파단(sh3) 발생	◦ 現(동절기) 상태 정상가동중, 2015 정밀점검(하절기)시 재점검 ◦ 추가손상없이 안정화 상태를 보이고 있음 - 지속관찰 (장기검토) ◦ 추가손상 및 미동흔적없이 안정화 상태를 보이고 있음 - 지속관찰 (장기검토)

점검결과에 대한 종합결론

강 BOX내 조류유입 방지를 위한 조류방지망이 미설치된 구간에 대해 조류에 의한 배설물 퇴적 등의 지적과 배수홈통 및 신축이음부 등에서 우수 유입 및 체수, MP19교각 상단 단면 코핑부 스케일링 발생, 강BOX내 도장박리 및 부식등의 지적 되었으나,

이는 구조적인 문제가 아닌 일상적 보수사항으로서 단면손실억제 및 내구성 확보차원에서 14년 일상유지보수로 정비 또는 15년 북부간선고가 보수공사 시행시 처리하고자 함.

향후 정기적인 점검을 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함,

행정사항

시설물안전자문위원 수당 지급

- 수당지급액(150,000원) : 계좌입금

- 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

덧붙임 : 각 도로사업소 점검결과 6부. 끝.