문서번호	급수운영과-25127
결재일자	2014.11.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이승환	김기상	11/20 장시명
협 조

상수도 시설물 보호공사

협조에 따른 검토 보고

2014. 11.

남부수도사업소

[급수운영과]

상수도 시설물 보호공사 협조 요청에 따른 검토 보고

(강남순환도시고속도로 민간투자사업(제6-2구간) 건설공사)

명에 의거 동담당업무 수행중 우리시 도시기반시설본부에서 시행하는 「강남순환도시고속도로 민간투자사업 건설공사(제6-2구간)」중 “낙성대 지하차도 공사”와 관련 공사구간에 간섭되는 노출되는 상수도 배관(Φ400, 80m /Φ150, 80m)의 보호공사 및 매달기 작업 협조 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 롯데건설강남순환도시고속도로6 제 2014-342호(2014.10.23)

□ 공사개요 (6-2공구)

○ 위    치 : 서울시 관악구 낙성대동(낙성대공원) ~ 관악구 남현동(사당IC)

○ 규    모 : 왕복6~8차로, 연장 2.409km

○ 사업기간 : 2009.04.01. ~ 2016.05.19.(86개월간)

○ 설 계 사 : ㈜용마엔지니어링

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

○ 시 공 사 : 롯데건설(주), 금호건설(주)

□ 노출 상수도관 현황

○ 위    치 : 서울시 관악구 낙성대동(낙성대공원) 앞

○ 배관 현황 : - 1999/DCIP/Φ400㎜, L=80m(40mm * 2개소),

- 1989/DCIP/Φ150㎜, L=80m(40mm * 2개소)

□ 보고내용

○ 위 공사와 관련하여 지하차도 조성공사현장에 간섭되어 노출되는 상수도관(Φ400,         80m /Φ150, 80m)에 대한 보호공사 및 매달기 작업이 필요한 실정이며,

○ 위 노출 상수도관에 대한 상수도 보호공사 및 매달기 작업시 첨부한 ‘상수도관 보호        및 순찰, 입회업무 지침’에 따라 시행(원인자)토록 하고자 함.

○ 위 치 도

1999/DCIP/Φ400/40m,

2개소 보호공 및 매달기 예정

1989/DCIP/Φ150/40m,

2개소 보호공 및 매달기 예정

지하터널구간

지하터널구간

□ 조치의견

○ 노출상수도관(Φ400, 80m/Φ150, 80m) 보호공사 및 매달기 작업 전에 관할 수도사업소에 사전        입회를 요청할 것.

○ 공사 시공과 관련된 구체적인 사항(관보호공, 현수시설 설치 및 해체, 되메우기, 비상시 조치사항,        안전순찰 등)은 첨부된 협의 조건 “상수도관 보호 및 순찰, 입회업무지침”에 따라 원인자 시행토록        함.

○ 공사중 상수도관로 파손시 원인제공자인 시공사는 상수도사업본부 및 사업소의 제재의견을 수용        하여야 함.

첨부 : 협의조건[상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침] 1부.  끝.