시의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-7415
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
노경철		강신재	이규상	정득모	11/20 남원준
협 조
	시설관리과장				한명석
	지리정보과장				오기석

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 947번, 오봉수의원, 도시안전건설위원회)

오봉수(도시안전건설위원회, 새정치민주연합, 금천1) 의원이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

1. 최근 5년간(2010~2014.10월) 누수사고 및 수질오염, 관로 사고 등으로

인한 민원 및 사고접수대장, 민원 처리 결과 보고서 (구체적으로)

2. 맨홀, 제수변, 철개, 누수복구, 압력관리, 출수불량 등 공사이력,

맨홀 및 변실관리대장 및 운영일지, 운영 및 정보화 시스템 도입현황

3. 관망진단을 위한 주요 시설물 경제성 평가 관리 대장 및 노후도 관리

평가대장(정수장, 배수지, 가압장 제외)

4. 지하시설물 관리를 위한 GIS(지리정보시스템) 운영 현황

(신뢰성, 사용편리성, 활용도 등 자체 평가 포함)

5. 지하시설물(파이프, 제수변, 맨홀 등)관리를 위한 ICT 정보화 추진안

붙 임 : 시의원 요구자료 1부. 끝.

오봉수 시의원(도시안전건설위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 947번

1번. 최근 5년간(2010~2014.10월) 누수사고 및 수질 오염, 관로 사고 등으로

인한 민원 및 사고접수대장, 민원처리 결과보고서(구체적으로)

□ 최근 5년간 누수사고 등으로 인한 민원 및 사고접수대장, 민원처리결과

등은 아래와 같으며, 수질오염, 관로사고 등으로 인한 민원은 없습니다.

○ 누수사고로 발생되는 민원은 누수에 의한 침수가 대부분으로 서울시에서는 신속하고 원만한 민원처리를 위하여 한국지방재정공제회에 손해보험을 가입하여 사고 접수에서 민원처리(손해배상금 지급), 결과보고까지 모든 업무를 수행토록 하고 있음.

○ 누수사고 손해보험 처리현황

구 분	사고발생 유형별 건수			보상금액 (천원)
	계	누수에 의한 침수	누수에 의한 담장 균열 등
2010년	130건	115건	15건	619,817
2011년	174건	144건	30건	691,583
2012년	133건	99건	34건	626,832
2013년	132건	109건	23건	645,890
2014년 10월말	56건	40건	16건	258,362

작성자	소 속	직 위	성 명
	시설안전부 누수방지과	과 장	강 신 재
	☎3146-1518	주무관	김 도 섭
	☎3146-1520	주무관	노 경 철
	작 성 일	2014. 11. 18

오봉수 시의원(도시안전건설위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 947번

2번. 맨홀, 제수변, 철개, 누수복구, 압력관리, 출수불량 등 공사 이력,

맨홀 및 변실 관리 대장 및 운영 일지, 운영 및 정보화 시스템 도입 현황

□ 맨홀, 제수변, 철개, 누수복구, 압력관리, 출수불량 등 공사 이력, 맨홀 및 변실 관리 대장 및 운영 일지, 운영 및 정보화 시스템 도입 현황은 아래와 같습니다.

○ 상수도 지리정보시스템(GIS)은 2001년에 구축하여 정확도 개선사업을 계속 추진하고 있으며, 국토지리정보원 공공측량 성과심사에 의한 검증과 고시를 통해 신뢰도를 확보하고 있음.

○ 상수도 지리정보시스템(GIS)에는 맨홀, 제수밸브, 철개, 누수복구, 압력관리, 출수불량 등 모든 공사 이력 현황, 맨홀 및 밸브실 등 시설물 관리 운영 상태 등이 포함되어 있음.

참고자료 : 상수도 공사 및 시설물 입력현황, 상수도 GIS(지리정보시스템) 구축 현황

작성자	소 속	직 위	성 명
	시설안전부 지리정보과	과 장	오 기 석
	☎3146-1551	담 당 자	김 영 혁
	작 성 일	2014. 11. 18

<참고자료>

○ 상수도 공사 및 시설물 입력현황

연 도	맨홀,제수밸브 철개 설치현황(개)	누수현황(건)	공사이력현황(건)	비고
2010년	8,129	16,634	17,017
2011년	6,212	16,651	18,955
2012년	5,188	13,106	18,018
2013년	3,485	10,421	17,241
2014년 10월	2,878	7,654	12,846

○ 상수도 GIS(지리정보시스템) 구축 현황

□ 시설물 관리 화면

□ 누수복구 관리 화면

□ 공사이력 관리 화면

오봉수 시의원(도시안전건설위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 947번

3. 관망진단을 위한 주요 시설물 경제성 평가 관리대장 및 노후도  관리 평가 대장(정수장, 배수지, 가압장 제외)

□ 관망진단을 위한 시설물 경제성 평가 관리대장은 없습니다.

○ 상수도 관망의 기술진단 범위에는 경제성 평가항목이 없어 관리대장은 없음.

○ 환경부에서 고시한 『상수도 관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 관한 고시, 제2012-119(2012.07.09)』를 근거로 관망진단을 시행

□ 관망진단을 위한 시설물 노후도 관리 평가대장은 없습니다.

○ ’84년부터 회주철관, 아연도강관 등 녹이 잘 발생하는 수도관을 부식에 강한 내식성관(스텐레스강관, 덕타일주철관 등)으로 교체하여 ’14년 10월 기준 정비율은 96.5%이며, 남아있는 노후관은 ’18년까지 정비할 계획 임.

○ 또한, 노후관 교체 초기에 부설하여 다시 30년이 도래되는 내식성관(덕타일주철관 등)에 대한 관 노후상태를 진단․평가하여 정비 기준을 마련코자 용역을 수행중에 있음.

참고자료 : 내구연한 경과 상수도관 진단․평가 용역 추진 현황

작성자	소 속	직 위	성 명
	시설안전부 누수방지과	과 장	강 신 재
	시설안전부 시설관리과	과 장	한 명 석
	☎3146-1522	주무관	이 동 욱
	☎3146-1532	주무관	성 기 옥
	작 성 일	2014. 11. 18

	< 참고자료 >
내구연한 경과 상수도관 진단․평가 용역 ○ 사업개요 - 사업기간 : '14.6.19 ~ '15.1.18 - 사 업 비 : 1,000백만원 - 사업대상 : 내용연수 경과 및 경과 도래가 예상되는 상수도관(799㎞) ○ 평가 방법 - 기초(간접) 평가 : GIS 자료 이용 - 세부(직접) 평가 ∙ 직접 시편 채취 : 관 절단 및 부단수 천공 시편 채취 ‣ 350㎜ 이하 : 관 절단 직접 시편 채취, 부단수 내시경 촬영 ‣ 400㎜ 이상 : 부단수 천공 시편 채취, 부단수 내시경 촬영 ∙ 내시경 조사 : 부단수 내시경 촬영 - 정밀(원인분석) 평가 : 시편 및 토양 채취, 채수 후 전문 분석기관에 분석 의뢰 ○ 추진실적 : 공정률 84%(’14. 10월말 기준) - 진단대상 : 320개소 중 269개소(시편채취224개소, 내시경45개소)완료 ○ 향후계획 - ’15. 3 : 평가결과를 근거로 상수도관망 정비 및 관리에 대한 구축계획 수립 - ’18. 1 : 노후 상수도관 정비가 완료되는 ’18년 이후 정비시행

오봉수 시의원(도시안전건설위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 947번

4번. 지하시설물 관리를 위한 GIS(지리정보시스템) 운영 현황

(신뢰성, 사용 편리성, 활용도 등 자체 평가 포함)

□ 지하시설물 관리를 위한 GIS(지리정보시스템) 운영 현황은 아래와 같습니다. (신뢰성, 사용 편리성, 활용도 등 자체 평가 포함)

○ 상수도 시설자료 구축현황

(2013년말 기준)

상수도관(㎞)	밸브류(개) (제수, 퇴수, 공기 등)	소화전 등(개) (유량계, 급수탑 등)	대형시설물 (정수장, 배수지, 가압장)	비 고
13,791	205,162	58,274	300

○ 상수도 GIS 제공 기능 : 지도, 시설물관리, 공사관리, 누수관리 등

○ 상수도 GIS(지리정보시스템) 신뢰성, 사용 편리성 및 활용도

- 상수도 시설물에 대하여 정확도 개선사업을 연차 사업으로 시행하여 국토지리정보원 공공측량 성과심사에 의한 검증과 고시를 통하여 신뢰도를 확보하고 있으며, 그 결과 사용자 활용도는 매우 높음.

- 사용자 요구사항을 청취하는 등 편리성을 높이기 위해 프로그램 기능개선을 지속적으로 추진하고 있음.

참고자료 : 공공측량 성과심사 결과 및 GIS 사용현황

작성자	소 속	직 위	성 명
	시설안전부 지리정보과	과 장	오 기 석
	☎3146-1551	담 당 자	김 영 혁
	작 성 일	2014. 11. 18

<참고자료>

○ 공공측량 성과심사 결과

연 도	평면(기준 20㎝) 정확도(%)	심도(기준 30㎝) 정확도(%)	비 고
2010년	90.0	97.4
2011년	94.0	94.7
2012년	94.9	97.4
2013년	93.3	93.7

○ 상수도 GIS 사용현황

구 분	건(회) 수	비고
평균 일일 접속 횟수	423회
평균 일일 편집 건수	2,317건
평균 일일 출력건수	377건

오봉수 시의원(도시안전건설위원회,새정치민주연합)

요구번호 : 947번

5번. 지하시설물(파이프, 제수변, 맨홀 등) 관리를 위한 ICT 정보화 추진 안

□ 지하시설물(파이프, 제수변, 맨홀 등) 관리를 위한 ICT 정보화 추진 안은 아래와 같습니다.

○ 모바일(스마트폰)을 활용한 시설물 정보를 조회할 수 있는 기능을 개발하기 위하여 2012년 국가정보원에 보안성 검토를 의뢰한 바 있음.

○ 그러나, 어려운 보안기능 추가 등을 요구하고 이를 수용시 정상적인 사업 추진이 불가능할 것으로 판단하여 사업추진이 보류됨.

○ 향후, 기술 발전에 의해 보안성이 강화된 하드웨어(제품), 소프트웨어가 개발될 경우 첨단 ICT 기술을 접목시켜 현장 업무 효율적 지원과 과학적인 분석을 통한 의사결정 지원시스템으로 진화 · 발전 시킬 계획임.

작성자	소 속	직 위	성 명
	시설안전부 지리정보과	과 장	오 기 석
	☎3146-1551	담 당 자	김 영 혁
	작 성 일	2014. 11. 18