문서번호	공공디자인과-12741
결재일자	2013.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	09/06 한문철

2013년 제44차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 9.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제44차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 9. 4.(수) 14:30 ~ 17:00

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 후생동 3층 소담 GUEST ROOM

❍ 참  석  자 : 총 7인

김영섭, 최석준, 김국선, 하상우, 황승준, 김혜정, 오원심

❍ 신청안건(총6건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
6	6

❍ 심의결과 : 조건부동의 4, 재심 2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비 고
44-1	한글가온길 안내표지판	도시기반시설본부 (공공시설부)	•안내표지판 3개소	심의	조건부동의
44-2	한강대교 버스쉘터	도시안전실 (도로시설과)	•버스쉘터 1개소	심의	재심
44-3	아차산 5중블럭 유량전송반	동부수도사업소 (시설관리과)	•유량전송반 1개소	심의	조건부동의
44-4	한전 지상배전함 개선사업	서초구 (도로관리과)	•서초구 관내 분전함 67기	심의	조건부동의
44-5	광복교~안양교 주변도로 확장	도시기반시설본부 (토목부)	•교량2개소(신설1, 확장1), 방음벽 705m	심의	재심
44-6	서초역 ~ 방배로간 도로개설	도시기반시설본부 (토목부)	•터널 1개소 및 주변부 보도 개설	자문	조건부동의

붙임   1. 제44차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제44차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	안내표지판 3개소
안 건 명	한글가온길 안내표지판
심의번호	44-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업시행 하시기 바랍니다. - B안으로 진행하시기 바람. - 야간 노상방뇨 등의 행위 방지를 위해 안내판 후면에는 조명설비를 하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	버스쉘터 1개소
안 건 명	한강대교 버스쉘터
심의번호	44-2	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 구조적인 안전성을 확인하시기 바람(적설하중, 풍압, 장스팬의 천장, 캔틸레버형 벤치 등에 유의하여 검토). - 문자 등으로 의미를 전달하기보다 조형성 자체에서 의미를 전달할 수 있도록 하기 바람. - 계단식 구성은 구조검토가 어렵고 청소가 불리하며 쓰레기를 올리기 쉬운 형태이므로 지양하시기 바람. - 빗물이 흘러 얼룩이 지지 않도록 빗물 처리방안을 강구하는 등 유지관리를 고려하여 디자인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	유랸전송반 1개소
안 건 명	아차산 5중블럭 유량전송반
심의번호	44-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업시행 하시기 바랍니다. - 기초부 플랜지는 바닥에 매입하시기 바람. - 시설물은 분체도장 하시고(스테인레스 대신 아연도금강판 등 다른 금속재 적용 가능), 원색 사용은 지양하시기 바람(본체는 기와진회색, 상부 노란색 구조물은 돌담회색 권고). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	서초구 관내 분전함 67기
안 건 명	한전지상배전함 개선사업
심의번호	44-4	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업시행 하시기 바랍니다. - 안전을 위해 모서리 부분은 라운딩처리 하시기 바람. - 표면은 광고 부착물 등을 쉽게 교체할 수 있는 피막코팅을 검토하시기 바람. - 하부 레벨러(Leveler) 설치 부분은 개방되지 않도록 마감처리 하시기 바람.(본체보다 약간 후퇴시켜서 마감재 처리). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	교량 2개소 및 방음벽
안 건 명	광복교 ~ 안양교 주변도로 확장
심의번호	44-5	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 안양교는 새로이 설치하는 교량인 만큼 기존의 디자인과 차별화된 다른 디자인을 제시하시되(아치교 등 검토), ‘ㅠ’형 교각은 지양하시기 바람. - 광복교 디자인은 제시한 안대로 진행하시기 바람. - 방음벽 디자인은 안양교의 디자인과 연관성이 있으므로 안양교 디자인이 정해진 후 논의키로 함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 4(수). 14:30 ~ 17:00
심의대상	터널 1개소 및 주변부 도로
안 건 명	서초역 ~ 방배로간 도로개설
심의번호	44-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 터널 진출입구 디자인은 제2안을 적용하시기 바람. - 외부에서 볼때 시각적으로 두 반원형 진출입구의 크기와 형태가 유사하게 보이도록 조정하시기 바람. - 터널 내부 조명은 양쪽 하부에서 천장쪽으로 조명하고 천장의 반사광이 터널을 비추도록 하는 방식을 검토하시기 바람. - 터널내부 통로는 길고 환경이 열악하므로 자전거전용으로 하시기 바람. - 보행자 통로는 제시한 바와 같이 기존의 산책로를 이용하되, 많이 돌아가지 않도록 하시고 정상부에 작은 터널 조성도 검토하시기 바람. 끝.