문서번호	토목부-17070
결재일자	2013.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
강철규	나상호	박종웅	09/09 이광세

기본설계(안) 공람공고 결과보고

[신월지하차도 평면화 기본 및 실시설계용역]

2013. 9.

도시기반시설본부

토   목   부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	공람공고로 가름	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(	지역주민	)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(	분야별 전문가	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	건설기술관리법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	양천구청,양천경찰서	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

기본설계(안) 공람공고 결과 보고

【신월지하차도 평면화 기본 및 실시설계】

공고개요

○ 사유 : 건설기술관법 시행령 제60조제4항의 규정에 따라, 신월지하차도 평면화 기본설계(안)에 대하여 주민 등 이해당사자의 의견수렴을 위함

○ 내용 : 강월초교입구 교차로 평면화

- 지하차도 폐쇄(2차로, 연장 180m), 하수관거 신설(1.5m×1.5m, 연장 155m)

- 교차로 신호운영 : 3현시 → 2현시(남부순환로에서 신월로로 좌회전 통제)

○ 공람기간 및 방법

- 기간 : 공고일로부터 14일간(2013.8.16 ~ 9.2)

- 방법 : 서울시보, 시 및 자치구 홈페이지 게재, 신월6동, 7동 주민센터 게시

․ 언론보도 : 연합뉴스, 동아일보, TBS교통방송

․ 관련부서(양천구, 교통운영과, 물재생계획과, 양천경찰서 등)에 알림

제출된 의견 현황

○ 지역주민 : 제출된 의견 없음

○ 양천구(교통행정과)

- 남부순환로에서 좌회전 폐쇄하고, U턴 함(통행거리 600m 증가)에 따른 주민불편이 가중될 것으로 예상되므로 대책 마련 필요

- 시내버스(662번), 마을버스(양천03) U턴 차로 확보 등 대책 마련

- 남북축(남부순환로), 동서축(신월로)의 교통축 개념 분석 필요하며, 교통신호 연동화 운영 등 최적 신호운영 방안 마련

- 신월로의 부천 시계 지점부터 제한속도 조정계획 수립 필요

○ 교통운영과

- 남부순환로에서 좌회전을 폐쇄하는 것은 다수의 반대민원을 유발할 수 있는 사안이므로 신중을 기하여야 하며, 필요시 주민들의 이해를 구한 다음 처리하여야 함.

○ 물재생계획과

- 사업구간 일대는 침수이력(2010년, 2011년)이 있는 곳으로, 하수관로의 적정규모 및 설계의 적정성을 확인할 수 있도록 관련 세부 검토자료를 제출(별도 협의)

조치계획

○ 공람공고 결과 제출된 의견 및 설계자문회 개최(`13.8.28) 결과를 반영하여 지적된 사항에 대한 추가검토 및 관련부서와 재협의코자 하며,

○ 동 사업 계획에 대하여 주민설명회를 개최하여 의견 수렴 및 민원해소 방안을 마련코자 함.

붙임 : 공람공고 기간 제출된 의견 각 1부.  끝.