문서번호	수도자재관리센터-22414
결재일자	2014.11.21.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	11/21 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형65번외 4건)1120

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일주철이형관 구매(대형65)	이형관88종 2,628개	₩249,119,310	2014.10.02 (2014.12.11)	신안 주철
덕타일주철이형관 구매(대형69)	이형관45종 1,610개	₩63,326,840	2014.10.10 (2014.11.27)	“
덕타일주철이형관 구매(대형70)	이형관37종 1,460개	₩89,023,560	2014.10.15 (2014.12.03)	“
덕타일주철 에폭시형구매(대형79)	주철관 9종 446본	₩219,000,000	2014.11.13 (2014.12.23)	한국 주철관
버터플라이밸브 500mm구매(대형82)	500mm용 3개	₩10,419,000	2014.11.05 (2014.12.25)	삼진정밀

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.11.20

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

건명	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 65	덕타일 주철 이형관	KP이음관 400mm	개	165	32	96	37
		KP이음관 800mm	개	15	0	15	0
		1F단관 400*650	개	50	0	3	47
		1F단관 800*650	개	20	0	2	18
		플랜지곡관A 100*90	개	300	0	7	293
		소화전곡관 100*90	개	110	0	10	100
		KP소켓곡관(B)L 300*45	개	85	60	6	19
		KP소켓곡관(B)L 400*45	개	95	0	2	93
		KP소켓곡관(B)L 500*45	개	40	12	7	21

건명	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 69	덕타일 주철 이형관	KP압륜 400	개	265	0	10	255
		소켓편락관(A) 300*150	개	8	0	5	3
		소켓편락관(A) 300*200	개	14	0	5	9
		KP캡 300	개	14	0	12	2
		플랜지소켓관 150	개	60	0	32	28
		플랜지소켓관 200	개	24	0	17	7
		플랜지소켓관 300	개	24	0	12	12
대형 70	덕타일 주철 이형관	KP이음관 100	개	100	50	50	0
		1F단관 100*650	개	100	0	41	59
		1F단관 200*650	개	50	0	26	24
		소켓편락관(A) 250*200	개	5	0	5	0
		소켓편락관(A) 300*250	개	5	0	3	2
		소켓편락관(A) 400*300	개	5	0	5	0
		KP소켓곡관(B)L 150*45	개	100	0	64	36
		KP소켓곡관(B)L 200*45	개	150	0	36	114
		KP소켓곡관(B)L 400*45	개	10	9	1	0
대형73	주철관	에폭시라이닝(2종) KP 100mm	본	50	0	50	0
		에폭시라이닝(2종) KP 200mm	본	50	0	48	2
		에폭시라이닝(3종) 타이튼 100mm	본	50	0	38	12
		에폭시라이닝(3종) 타이튼 200mm	본	100	0	70	30
대형82	밸브	버터플라이밸브 500mm	개	3	0	3	0

□ 검사결과

건명	품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 65번	덕타일주철 이형관	KP이음관 400mm	96	1	1	-	-	-	적합
		KP이음관 800mm	15	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 400*650	3	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 800*650	2	1	1	-	-	-	적합
		플랜지곡관A 100*90	7	1	1	-	-	-	적합
		소화전곡관 100*90	10	1	1	-	-	-	적합

건명	품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 65번	덕타일주철 이형관	KP소켓곡관(B)L 300*45	6	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 400*45	2	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 500*45	7	1	1	-	-	-	적합
대형 69번	덕타일주철 이형관	KP압륜 400	10	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 300*150	5	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 300*200	5	1	1	-	-	-	적합
		KP캡 300	12	1	1	-	-	-	적합
		플랜지소켓관 150	32	1	1	-	-	-	적합
		플랜지소켓관 200	17	1	1	-	-	-	적합
		플랜지소켓관 300	12	1	1	-	-	-	적합
대형 70번	덕타일주철 이형관	KP이음관 100	50	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 100*650	41	1	1	-	-	-	적합
		1F단관 200*650	26	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 250*200	5	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 300*250	3	1	1	-	-	-	적합
		소켓편락관(A) 400*300	5	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 150*45	64	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 200*45	36	1	1	-	-	-	적합
		KP소켓곡관(B)L 400*45	1	1	1	-	-	-	적합
대형73	주철관	에폭시라이닝(2종) KP 100mm	50	1	1	-	-	-	적합
		에폭시라이닝(2종) KP 200mm	48	1	1	-	-	-	적합
		에폭시라이닝(3종) 타이튼 100mm	38	1	1	-	-	-	적합
		에폭시라이닝(3종) 타이튼 200mm	70	1	1	-	-	-	적합
대형82	밸브	버터플라이밸브 500mm	3	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 제출토록  함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 관련시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형65) 1부.

2. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형69) 1부.

3. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형70) 1부.

4. 덕타일 주철관 검사표 (대형73) 1부.

5. 버터플라이밸브 검사표 (대형82) 1부. 끝.