문서번호	시설보수과-9348
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		代류춘광	11/21 조병준
협 조

정밀안전진단용역 자문회의(2차) 결과보고 (오류고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

강서도로사업소

(시설보수과)

정밀안전진단용역 자문회의(2차) 결과보고

(오류고가차도)

우리 사업소에서 시행중인 오류고가차도 정밀안전진단 용역에 대하여

2차(최종) 자문회의를 개최하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		대 상 사 업

연번	용 역 명	용역기간	용역비 (천원)	도급자		비고 (담당)
				회사명	대표
1	오류고가차도 정밀안전진단 용역	‘14.04.21 ~12.16	96,852	(재)한국건설품질연구원	김인식	류춘광

Ⅱ		자 문 회 의 개 요

□ 일 시 : 2014. 11. 19(수) 14:30

□ 장 소 : 사업소 본관 2층 회의실

□ 참 석 자

구 분	참 석 자	소속 및 직책	비 고 (기술사)
자문위원	위 원 장	․ 강서도로사업소장
	내부위원	․ 도로시설과 일반교량팀장 ․ 남부도로사업소 시설보수과장
	외부위원	․ 노경찬 – 한국종합기술(주) 부사장(시설안전자문단-오류고가 주치의) ․ 이채규 – ㈜한국구조물안전연구원 대표 ․ 박훈규 – 유원이앤씨(주) 대표	도로및공항 토목구조 토목구조
용역업체		․ (재)한국건설품질연구원 책임기술자 김삼영외 2인	토목구조
사 업 소		․ 시설보수과장, 시설물 담당자

오류고가차도 정밀안전진단용역 2차(최종) 자문회의 (2014.1.19.)

□ 자문의견 요약

○ 노경찬

- 보도부 보수방안은 1안을 추천함. 다만 시공시 균열이 가지 않도록 정밀시공 요함 등 2건 지적

○ 이채규

- 보도부 배수 방안은 기존 충진 콘크리트 제거 여부를 결정한 후 방안을 제안하기 바람 등 3건 지적

○ 박훈규

- 바닥판의 공용내하력은 바닥판에 설치된 변형률게이지로부터 측정된 값과 해석값을 비교하고, 바닥판 설계 충격계수와 실측 충격계수를 비교하여 조정계수(Ks)를 산정하여야 함. 거더의 KS값을 바닥판에 적용함은 바람직하지 못함 등 3건 지적

○ 정회평

- 교면포장현장조사(P66) 결과 포장 망상균열 및 백태(S1 수궁동방향 2차로)가 발생하였는 바, 교면포장 백태발생이 방수층 손상에 의한 것으로 판단되므로 바닥판 하부 상태와 연계하여 손상상태 기술 필요 등 3건 지적

○ 김찬구

- 보도부 재포장과 관련 보도포장 재료가 방수기능을 갖고 있다고 하지만 공용중 노후화로 인하여 방수기능이 저하 또는 상실되어 또다시 우수가 유입될 우려가 있으니   콘크리트 바닥판 위에 별도의 방수가 필요할 것으로 판단되니 검토바람 등 5건 지적

Ⅲ		향후 조치계획

◦ ‘14. 11월말  : 건설기술심의 요청(자문회의 결과 보완)

◦ ‘14. 12월중  : 건설기술심의 지적사항 조치계획서 작성 및 보고서 보완

◦ ‘14. 12. 16  : 준공계 접수(용역 성과품 인수후 준공처리)

따로붙임 : 1) 자문의견서. 1부.

2) 참석자 명부 1부.   끝.