문서번호	공공디자인과-13144
결재일자	2013.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	09/16 한문철

2013년 제46차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 9.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제46차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 9. 11.(수) 14:30 ~ 17:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 후생동 3층 소담 난실

❍ 참  석  자 : 총 7인

김영섭, 김성은, 조지연, 김성천, 윤혜경, 김용진, 김정윤

❍ 신청안건(총6건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
6	6

❍ 심의결과 : 조건부동의 4, 재심 2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
46-1	한강대교 버스쉘터	도시안전실 (도로시설과)	•버스쉘터 1개소	심의	재심
46-2	성북구 내부순환로 방음벽	북부도로사업소 (교량보수과)	•방음벽(연장 1,260m)	심의	조건부동의
46-3	오금 보금자리주택지구 주변보도 및 방음벽	SH공사 (임대사업팀)	•방음벽(연장 814m) 및 보도조성(4,977㎡)	심의	조건부동의
46-4	신정4 보금자리주택지구 주변보도 및 방음벽	SH공사 (임대사업팀)	•보도조성(1,827㎡)	심의	조건부동의
46-5	왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도	성동구 (주택과)	•교량2개소(신설1, 확장1), 방음벽 705m	심의	재심
46-6	서남권 돔야구장 안내사인, 광장, 공원시설물	도시기반시설본부 (토목부)	•안내사인물, 광장 및 공원 가로시설물	심의	조건부동의

붙임   1. 제46차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제46차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 11(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	버스쉘터 1개소
안 건 명	한강대교 버스쉘터
심의번호	46-1	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 제시한 디자인은 조형물적인 성격이 강하므로, 공공디자인의 목적에 맞게 보다 실용적인 버스쉘터가 되도록 다시 디자인하시기 바라며, 재디자인시 아래 의견을 참고하시기 바람. ㆍ안전을 위해 모서리 부분은 라운딩처리 하시기 바람. ㆍ비, 햇빛 등을 막아줄 수 있는 그늘을 충분히 제공하시기 바람. ㆍ넓은 면을 유리 등으로 막을 경우 부분적으로(하부 등) 개방하여 풍압을 줄이시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 11(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	고가차도 위 방음벽(연장 1,260m)
안 건 명	성북구 내부순환로 방음벽
심의번호	46-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 제시안대로 사업진행 하시되, 추후 다른 구간에는 소음감쇠기를 추가적으로 설치하지 않기 바람. - 구조적 안전성을 확인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 11(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	보도조성(4,977㎡) 및 방음벽(연장 814m)
안 건 명	오금 보금자리주택지구 주변보도 및 방음벽
심의번호	46-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업시행 하시기 바랍니다. - 도시경관의 차폐감을 줄이고, 시민들이 시원한 바람을 계속 누릴 수 있도록 방음벽 설치 대신 식재 조성을 통한 소음 저감과 저소음포장, 과속 방지 카메라 설치 등의 대안들을 우선 검토하기 바람. - 완충녹지는 바닥이 높게 성토하여 밀실하게 식재하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 11(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	보도조성(1,827㎡) 및 방음벽
안 건 명	신정4 보금자리주택지구 주변보도 및 방음벽
심의번호	46-4	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 그 반영결과를 통보하여 주시기 바랍니다. - 보도 바닥의 (방석같이 보이는)사각형 패턴을 조정하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 11(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	뉴타운 주변지역 보도조성(연장 1,115m)
안 건 명	왕십리 뉴타운 2구역 주변 보도
심의번호	46-5	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 주변 건축물, 식재대, 보행자 동선 등과의 관계가 중요하므로 보도의 주변 현황을 보다 상세히 제시하시기 바람. ㆍ실제 건축물이 완성된 상황을 가정하여 시뮬레이션 하시기 바람. ㆍ보도와 접하는 건축물의 진출입동선을 명시하시기 바람. ㆍ보도와 접하는 아파트 단지내 조경계획을 함께 제시하시기 바람. - 가로시설물은 보다 세련된 제품을 신중하게 선택하시기 바람. ㆍ시설물들이 보행로와 어울리면서 서로간에 맥락성을 가지도록 하시기 바람. ㆍ맨홀뚜껑은 보다 세련된 디자인을 제시하시기 바람. ㆍ볼라드는 컵 등 물건을 올리지 못하도록 상부가 다소 둥글게 된 제품을 적용하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 11(수). 14:30 ~ 17:30
심의대상	안내사인 시스템(자문), 광장, 공원 시설물
안 건 명	서남권 돔야구장 안내사인, 광장, 공원시설물
심의번호	46-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 그 반영결과를 통보하여 주시기 바랍니다. ( 광장 및 공원시설물 ) - ‘야구인의벽’ 은 삭제하거나 다른 방향으로 디자인하시기 바람(유리소재로 디자인하여 조명연출을 가미하는 등의 방안 검토). - 공공시설물들은 최신의 디자인들을 주로 적용하되, 상호간에 통일된 디자인 맥락성을 가지도록 하시기 바람(특히 조명열주와 보안등은 해당 장소에 어울리지 않음). ( 안내사인 ) - 명칭이 결정되지 않아서 추후 안내사인 시스템이 변경될 우려가 있음(예를 들어 ‘서울돔’ 이란 명칭이 바뀌면 seoul의 ‘s'를 형상화한 심볼 이미지는 무의미해짐). - 심볼의 로고타입은 영문이 주(主)가되고 한글이 보조가 되도록 디자인하시기 바람. - 안내사인 시스템에 ‘서울남산체’를 적용하는 것은 좋으나 심볼 이미지의 로고타입만큼은 ‘서울남산체’ 외의 심볼과 어울리는 다른 서체를 적용하시기 바람. ※ ‘서울남산체’는 영문에서는 특색을 드러나지 않는 서체임. - 컬러계획은 아래와 같이 조정하시기 바람. ㆍ‘단청빨간색’은 서울의 대표색이면서 메인 심볼에 적용된 색이므로 내야, 외야를 표현하는 하위 개념의 색채로 사용하지 않고 주(主)색으로만 사용하시기 바람.(내야를 표현하는 색은 단청 빨간색 외의 다른색 적용) ㆍ외야를 표현하는 녹색은 색채조정에 유의하지 않으면 어색한 느낌을 줄 수 있음. ㆍ안내소, 매표소, 매점 등은 눈에 잘 띄는 컬러를 적용하시기 바람(노란색 등 권고). ㆍ외부에서 보이는 출입문 상부의 안내판만은 바탕색 자체를 내야, 외야 지정색으로 하시기 바람(그 외 안내사인은 제시안처럼 회색 바탕에 지정색 부분적 사용을 유지) - 각종 안내판 디자인에 돔구장의 특색이 직관적으로 느껴지는 것이 바람직하며(특히 외부 유도사인), 돔구장 구조물의 층이지는 선형을 표현한다거나 돔의 라운드 요소를 표현하는 방법 등을 고려해볼 수 있음.

ㆍ

- 비싸고 무거운 에폭시 채널의 적용이 가능한지, 비용적으로 실크프린트 기법을 적용할 수 있는지 등 제작의 실효성을 확인하시기 바람.

- 외국어 표기 기준은 주관부서(관광사업과)와 협의하여 결정하시기 바람.

- 사인물은 전문가 2인 이상의 자문을 받아 디자인하시기 바람.  끝.