문서번호	마곡조성담당관-7246
결재일자	2013.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	서귀동	하종현		09/17 서노원
협 조
	개발계획팀장		임대운

마곡지구 공원녹지 물순환체계 관련

자문회의 개최결과 보고 (1차)

2013. 9.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

마곡지구 공원녹지 물순환체계 관련

자문회의 개최결과 보고 (1차)

Ⅰ	회의개요

일    시 : 2013. 9. 11(수) 14:00 ~ 15:50

장    소 : 서소문별관 1동 12층 (마곡사업추진단 회의실)

참 석 자

○ 전문가 : 현인환(단국대 교수), 이원탄(제일엔지니어링 부사장), 김영란(서울연 연구위원)

○   市   : 마곡조성담당관, 공원조성과(주제공원팀장), 조경과(조경시설팀장),

물순환정책과(물순환정책팀장, 수질정책팀 담당)

SH공사 마곡사업처(택지계획팀장, 토목조경팀장)

○ 용역사 : 1, 2, 3지구 공원‧녹지 설계(물순환체계) 관계자

( CA조경, 서영엔지니어링, 중앙대(김규홍 교수) 등 )

논의안건 : 공원녹지 조성기본계획안(물순환체계) 적정성여부 검토

- 마곡 1,2지구 공원녹지 기본계획 물순환체계

- 마곡 중앙공원 수질관리계획

Ⅱ	주요 논의내용

1,2지구 공원녹지 기본계획 물순환체계 관련

○ 누계 강우량기준 몇 mm까지 유출이 없다는 자료근거와 목표를 제시해야 물순환도시가 되는 것임

○ 물순환을 위한 투수시설은 토양 포화투수 계수를 고려하여 설치 필요

- 대상지역 지하수위, 토양 투수계수 등 기초조사 필요

○ 보행로에서 침투되지 못하고 녹지로 유입되는 물이 침투가 잘 되도록 보행로와 녹지 경계부에는 자갈수로(하부 자갈층 포설) 설치 필요

○ 자갈수로(외곽)가 도로(보도) 경계지점에 설치되는 경우, 도로배수  시설(측구, 빗물받이 등)과의 시설배치관계를 명확히 하고 보행인의  안전문제도 검토 필요

- 녹지에서 침투되지 않은 물은 공공하수관거로 유출되도록 계획

○ 연결녹지내 잔디수로 및 자갈수로는 도입이 필요하나 비오는날 이외에는 물이 없으므로 과다하지 않도록 설치규모 조절(폭원 축소 등) 검토

- 연결녹지 잔디수로는 경화되어 침투가 불량해지므로 하부 자갈포설 필요

- 연결녹지 중앙부 자갈수로는 하부토양과 자갈 혼합으로 인한 미관저해 등 방지를 위해 투수시트 설치방안 검토

○ 지하철용출수는 수질검사는 하였으나, 철분 함량 조사가 누락되어 수질 재조사 필요

- 지하철 용출수로의 단면(호안경사 1:0.5) 완화 필요

중앙공원내 수질관리계획 관련

○ 비상시 수질상태에 대하여 정의하고, 비상시 수처리시설의 목적(①BOD, SS처리 또는 ②인▪질소 처리)을 명확화하여 최적의 수처리공법 선정 검토 필요

- 비상시 수처리방식으로 제시한 여과방식은 응집처리 기능이 없어 T-P(인) 처리에 적당하지 않으므로, 인의 응집처리 가능한 삼투압 등 막처리 방식으로 검토 필요

- 비상시 수처리보다는 한강수를 활용하는 방안도 검토 필요

(인근 한강수의 수질 등 공원용수 활용 가능여부 검토)

○ 함양지 생태수로는 시민이 접촉해도 문제없는 수질 확보가 바람직함

- 재생수는 화장실, 청소, 조경용수 등으로 활용 가능하며, 서남물재생센터 현대화사업 이후('18 예상)에 재생수 목표수질(친수용수) 확보 가능

- 생태수로에 재생수 사용시 지하수오염 방지를 위해 방수는 차수가 우수한 공법으로 검토

○ 저류지로 유입되는 우수관에 대한 초기우수 처리방안 검토 필요

- 초기우수 관련 도로 등 발생시설과 최종 유입시설(저류지 등) 유지관리 부서가 상이함에 따라, 초기우수 오염원이 처리되지 않고 저류지에 유입으로 인한 수질저하 방지를 위해 초기우수 처리시설 등 보완하고 최종유입부에서 수질관리 필요

○ 공원내 재생수 사용시 무상으로 공급가능 (물관리정책과 검토중)

-  재생수는 유출구에서 분출 순간에 특유의 냄새가 발생하므로 대처방안 마련 필요

Ⅲ	향후계획

○ 본 논의사항을 보완하고, 도로, 건축물 부분의 물순환체계(안)을 작성

- '13.10 : 2차 자문회의 개최

붙임 : 마곡 도시개발사업구역 공원녹지 물순환체계(안). 1부. 끝.