문서번호	행정관리과-8751
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
배호성		안창수	11/24 임정규
협 조

병물 생산설비 안전점검 추진 계획

2014.  11.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

목    차

Ⅰ	병물아리수 생산설비 현황	1
Ⅱ	생산설비 안전점검 용역 개요	2
	1. 목적 2. 용역기간 3. 계약방법 4. 입찰자격 5. 소요예산 6. 예산과목
Ⅲ	세부내용	3

병물생산설비 안전점검 추진 계획

장기간 사용으로 노후된 병물아리수 생산설비에 대한 정밀안전 점검용역을 실시 한 후, 노후․손상 등이 진행된 부품은 교체하고, 중요부품은 미리 예비품을 구매․비치하여 생산설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		병물아리수 생산설비 현황

설 비 명		규 격	수 량	제작사	설치업체	설치년도	비 고
			A,B라인
공병 공급호퍼		●용적 : 2.77㎥(STS304 2T) ●형식 : Basket Elevator ●용량 : 0.75kw ×1, 0.4kw×1	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
용기정열기		●형식 : 로터리디스크벨트타입 ●규격 : 100bpm ●용량 : 1.15kw(3상380v)	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
진공콘베이어		●형식 : belt & suction type ●용량 : 1.15kw(3상380v)	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
에어콘베이어		●형식 : neck type air conveyor ●능력 : 120bpm ●브로아용량 : 0.75×2	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
슈퍼브럭시스템	세병기	●형식 : neck grip tumbling,rotary and 고압세척식 ●노즐 : 32개(1~2kg/㎠)	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
	충진기	●형식 : gravity type ●노즐 : 32개 ●용량 : 5.5kw	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
	캡핑기	●형식 : rotary screw capper ●해드: 8개 ●능력:15병/분	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
	인계발판	●star wheel : 40개 (인입12, 인계16, 배출12)	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
캡공급기		●형식 : air blowing type ●규격 : 120bpm ●용량 : 0.4kw ●용적 : 3000개	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
캡선별기		●형식 : rotary disk type ●규격 : 120bpm ●용량 : 0.4kw	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06

설 비 명	규 격	수 량	제작사	설치업체	설치년도	비 고
		A,B라인
용기이송콘베이어	●형식 : table top chain type ●용량 : 1.15kw(geared motor)	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
날인기	●형식 : ink jet type ●용량 : 30w	2set	도미노 코리아	도미노 코리아	2010.06
검병기	●형식 : 형광램프방식 ●용량 : 120w	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
수축필름포장기	●형식 : 필름수축 타입 ●용량 : 65.6kw ●포장능력 : 5박스/분 (2ℓ:17박스/분)	2set	다우팩	다우팩	2010.06
수직이송콘베이어	●형식 : elevator rubber brush chain type ●용량 : 0.4kw×2	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
번들콘베이어	●형식 : TT chain & roller type ●용량 : 0.4kw	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
로봇파렛타이져	●형식 : 로봇타입 ●용량 : 13.1kw(3상440v)	2set	국화코리아	국화코리아	2011.03	강북 이관
파렛트콘베이어	●형식 : chain type ●용량 : 12kw(3상380v)	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
파렛트랩핑기	●형식 : 랩필름 파렛회전식 ●용량 : 2.5kw(3상380v)	2set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
아리수저장탱크	●형식 : 입형원형탱크(12ton×3) ●용량 : 1.5kw(3상380v)	1set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
공급펌프	●형식 : 원심펌프 3대 ●용량 : 1.5kw×3(3상380v) ●밸브 : 공압자동 6개 외 수동	1set	㈜디씨팩	㈜디씨팩	2010.06
콤퓨레셔	●용량 : 7.5kw	2set	경원기계	경원기계	2010.06

Ⅱ		생산설비 안전점검 용역 개요

□ 목    적 : PET병물생산설비를 제조·설치업체로부터

정밀점검을 받은 결과로 정비·보수코자 함.

□ 용역기간 : 계약일로부터 7일간

□ 계약방법 : 전자공개수의계약

□ 입찰자격 : PET병물생수설비 제조설치업체

(충진 및 봉인기계전문 제작업)

□ 소요예산 : 4,510천원

□ 예산과목 : 상수도사업비,영업비용, 정수비,수선교체비,기타교체비

Ⅲ		세부내용

□ 점검분야

❍ 기계설비분야

- PET병 공급호퍼, 용기정열기, 진공콘에이어, 에어콘베이어,

슈퍼브럭(세빙기,충진기, 캡핑기), CAP공급기,CAP선별기,

용기이송콘베이어, 수축필름포장기, 수직이송콘베이어, 로봇파

렛트타이저, 파렛트공급기, 파렛트콘베이어, 파렛트랩핑기,

아리수공급펌프, 콤퓨레셔, 아리수 탱크

❍ 전기분야

- 병물아리수 생산 전기설비 전반(인버터, PLC포함)

❍ 배관분야

- 병물아리수 공급배관 및 공압배관등

□ 점검방법

❍ 설비의 가동을 통하여 기계적, 전기적 기능 점검

❍ 필요부분 점검장비를 통한 점검

❍ 안전성 점검

❍ 노후, 마모 및 보안이 필요한 부품 육안 점검

Ⅲ		행정사항

□ 생산설비 교체 및 구매

❍ 병물아리수 생산설비 안전점검 용역 결과에 따라 노후 손상된 부품은 교체하고, 중요부품은 필요시 즉시 교체할 수 있도록 예비품을 미리 구매․비치하여 병물생산에 차질이 없도록 조치.

첨부:  1. 기초산출조사서 1부.

2. 견적서 각1부.

3. 과업지시서 1부.끝