문서번호	시설관리과-31440
결재일자	2014.11.24.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	11/24 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.11.21~11.23)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 11월 21일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1.****************** -새들설치 : 150*40 -관부설 : ssp40*3m -보호통설치설치 : 30*1 20*1 -계량기설치 : 30*1 20*1 15*15(1개재용) -구선폐쇄 : 새들잠금(150*25) 2. ***************** -분기 : ssp50*30 T설치 -관부설 : ssp30*4m -보호통설치 : 30*1 -계량기설치 : 30*1 15*13 -구선폐쇄 :ssp50*20 T철거후맞이음 3. *************** -보호통교체 : 15*1 -관부설 : ssp20*1m -밸브설치 : 20mm
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************** - SSP관부설 : 20*1.0m, 15*3.5m - 밸브접합 : 20*1, 15*1 - 보호통및 계량기설치 : 15*1 2. ************** - 보온재교체 : 15*1

☐ 2014년 11월 22일 토요일(날씨 : 비,맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************ - SSP관부설 : 40*7.0m, 20*2.5m - 새들접합 : 100/40*1 - 보호통설치 : 40*1, 20*1 - 보호통설치 : 40*1, 20*1 - 계량기설치 : 주)40*1, 벽체)15*11 근생) 20*1 - 불용관폐쇄 : 100/20새들잠금및 켑설치 2.*************** - SSP관이설 : 20*10m 3.*************** - SSP관이설 : 20*2.7m

☐ 2014년 11월 23일 일요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************ - SSP관부설 : 40*4.0 - 새들접합 : 150/20*1 - 보호통설치 : 15*1 - 계량기철거후 재설치 : 15*1 - 불용관폐쇄 : 150/20새들잠금및 캡설치 2. ************* - SSP관부설 : 20*4.0m - 새들접합 : 150/20*1 - 계량기철거후 재설치 : 15*1 ( 야 간 ) 1. ************ -불용관폐쇄 : 150/20새들잠금및 켑설치 2. ************ - 분기점확인굴착(돌보도) : 1.2*2.0m 3. **************** - SSP관부설 : 25*0.5m, 15*2.0m - T분기 : 25/15*1 - 보호통및계량기설치 5 15*1

-끝-