문서번호	급수운영과-18869
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조봉구	김용현	11/25 양상윤
협 조
	★주무관		김자영
	주무관		최지영

겨울철 대비 상수도시설물 안전점검 보고

시설물 안전점검 결과 보고

겨울철 대비 사고 예방을 위한 시설물 안전점검을 실시하고, 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검현황

□ 관련근거

- 2014년 겨울철 대비 시설물 안전점검계획(본부 시설관리과-5196호, 2014.10.15.)

□ 점검대상 및 점검결과

- 배수지 : 2개소

시설물명	용 량(톤)	위 치	점검결과
오금배수지	8,000m3	오금동 51번지	이상없음
거마배수지	3,000m3	하남시 감이동 산81-6	이상없음

- 가압장 : 2개소

가압장명	위 치	점검결과
오금가압장	오금동 51번지	이상없음
거마가압장	마천동 36번지	이상없음

- 증압장 : 3개소

증압장명	위 치	점검결과
가락1증압장	가락동 135번지	양호
가락2증압장	가락동 195번지	양호
장지증압장	거여동 산7번지	양호

- 현수관 : 1개소

교 량 명	위 치	현수 관 현 황				시설년도	점검결과
		관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
장지교	장지동 247-8	300	SP	1	21	1992	이상없음

- 공동구 : 1개소

공동구명	설치년도	상수도관			점검결과
		관종	구경(㎜)	연장(m)
가락	1987.12월	SP	300~1000	6,590	이상없음

- 지하철 및 대형공사장 : 5개소

연번	공구명	노출상수도관			공사기간	감리단	시공회사	비고
		관종	구경 (㎜)	연장 (m)
	합계	S.P DCIP	80~ 2200	4,412
1	917공구	S.P	100 ~900	157	‘08.6.21~ ‘14.5.1	선진엔지니어링㈜ 413-2320	GS건설 413-2314~5 413-2339	양호
2	918공구	S.P DCIP	100~ 2200	1,490	‘10.2.19~ ‘16.2.17	㈜서영엔지니어링 413-2962	SK건설(주) 418-2351 418-2354	양호
3	919공구	S.P DCIP	80~ 2200	1,047	‘09.12.31~ ‘15.12.29	㈜수성엔지니어링 3432-3991	삼성물산(주) 414-9190 414-0919	양호
4	920공구	S.P DCIP	150~ 2200	1,560	‘09.12.31~ ‘15.12.29	벽산엔지니어링(주)외 3 417-1992	롯데건설(주) 2202-3920 2202-9203	양호
5	921공구	S.P DCIP	300~ 2200	158	‘09.12.29~ ‘15.12.29	㈜유 신 418-8040~1	포스코건설 417-7350~2 417-7353	양호

붙임 : 시설물 점검표 1부. 끝.