함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수도계량기 점검 및 교체시 안전사고 예방강화 및 이행철저

1. 기온과 습도가 높은 대형계량기실 등 밀폐공간은 유해가스 발생 및 산소농도의 저하현상으로 질식위험성이 있으니 각 수도사업소에서는 수도계량기의 점검 및 교체시 안전수칙을 준수하고 안전교육, 안전장비의 재정비 등 예방강화로 사고예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 수도사업소 수탁업체 종사원 안전교육실시 및 안전수칙 이행

- 고온다습한 맨홀내 계량기 검침 및 교체시 안전수칙 준수

□ 특히 대형계량기실 검침시 안전장비 휴대(2인1조), 추락사고 주의

혹서기 14~16시 검침 및 교체작업 지양

- 밀폐된 공간 검침(작업)전 환기실시, 산소농도 측정하여 입실여부 확인후 업무수행

- 가스발생 의심 대형계량기실 : 기존 경고판 부착 또는 표시사항 확인 및 훼손시 재부착

○ 안전장비 관리 철저

- 산소농도 측정기, 휴대용 산소공급기 등 안전장비 재정비

2. 행정사항

○ 각 사업소장은 안전사고예방 교육실시 및 장비점검 결과를 2013.7.10일까지 본부(요금관리부)로 제출바랍니다.

따로붙임 : 1. 밀폐공간 작업 질식재해 예방(교육자료 - 산업재해예방 안전보건공단 제작)

2. 대형계량기실 검침 안전대책 1부

3. 수도계량기 검침 안전수칙 1부

4. 대형계량기실 특별관리대상 1부

5. 밀폐공간 작업 안전장비 보유 및 정비결과(보고서식) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	추경민		요금제도과장	문윤기		요금관리부장	이민승		상수도사업본부부본부장	07/05 김준기
협조자
시행	요금제도과-4459	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개