문서번호	공공디자인과-9530
결재일자	2013.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 07/08 한문철
협 조

2013년 제34차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 7.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제34차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 7. 4(목) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참 석 자 : 총7인

문길남, 박현진, 신동재, 오경은, 윤혁경, 이형재, 허범팔

❍ 신청안건(총5건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
5	2	3	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의2, 재심2, 보고1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
34-1	가양유수지 복합센터 신축 (설계변경)	강서구 (건축과)	•지하1층, 지상3층 (연면적 6,187.01㎡)	심의	조건부동의
34-2	구립 사당4동 어린이집 친환경 신축	동작구 (건축과)	•지하1층 지상4층 (연면적 592.32㎡)	심의	조건부동의
34-3	은평뉴타운 공공도서관 신축	은평구 (건축과)	•지하1층 지상3층 (연면적 2,014.20㎡)	심의	재심
34-4	위례유치원 신축	강동교육지원청 (학교시설지원과)	•지하1층 지상4층 (연면적 2,119.70㎡)	심의	재심
34-5	신삼유치원 신축	동부교육지원청 (학교시설지원과)	•지하1층 지상3층 (연면적 2,345.54㎡)	심의	보고

붙임 : 1. 제34차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제34차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 4(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 6,187.01㎡)
안 건 명	가양유수지 복합센터 신축(설계변경)
심의번호	34-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 인공대지경계선 옆 장애인램프는 장애인등의 안전과 진출입 편의(비, 눈, 햇빛으로부터 보호)를 도모하기위해 지붕 설치 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 4(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 592.32㎡)
안 건 명	구립 사당4동 어린이집 친환경 신축
심의번호	34-2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용에 대해 심의위원의 자문을 받아 설계에 반영하고, 그 결과(전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행 요함 - 각층 투시형 난간은 너무 단조롭고 일률적이지 않게 미적 디자인 반영 요함. - 3층 베란다 부분은 난간 높이를 안전하게 확보한 후 어린이들 휴게공간으로 활용 요함 - 지상1층 주출입구 현관 캐노피는 비를 맞지 않도록 충분히 확대하고, 홀 전면의 벽은 채광 및 개방감을 위해 통유리로 조정 요함 - 2층~3층 홀은 계단 높이와 단수를 조정하여 공간을 최대한 여유 있게 확보 요함 - 서측입면의 옹벽은 건물과 조화되게 색상 및 재료 조정 요함 - 4층 홀 창문은 창턱 없이 통 창문으로 조정하여 채광 및 시각적 개방감 확보 요함 - 입면의 외장재 색상, 외장재 부분적 엑센트 효과 등 어린이집 용도에 맞게 입면 디자인 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 4(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 2,014.20㎡)
안 건 명	은평뉴타운 공공도서관 신축
심의번호	34-3	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 각 실과 기능에 맞게 아래와 같이 조정 요함 · 외부 휴게공간 외에 겨울철, 악천후시 외부에 나가지 않고 이용할 수 있는 휴게공간(작은 매점 포함)을 지상의 실과 연계하여 별도 확보 요함 · 빛이 필요 없는 공간은 지하로, 빛이 필요한 공간은 지상으로(예 : 멀티미디어실은 지하로, 지하 휴게실은 지상의 외부휴게 공간과 연계하여 재배치) 조정 요함 · 각층 공용공간 면적을 최대한 확보 요함 · 지하 썬큰 위치는 빛이 들어오는 위치로 조정 요함 · 2층 종합자료실은 방풍실 확보 요함 - 종합자료실 및 일반열람실 전면, 후면 창문배치가 너무 획일적이지 않게 조정 요함 - 정면의 왼쪽 경사면 디자인 조정 요함 - 외관은 은평뉴타운 커뮤니티센터에 맞는 독창적인 입면 재료로 주변과 조화롭게 조정(메탈자재 지양) 요함 - 예산절감, 주변 환경을 고려하여 지하층 대신 지상4층으로 계획 검토 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 4(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 2,119.70㎡)
안 건 명	위례유치원 신축
심의번호	34-4	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용에 대해 심의위원의 자문을 받아 설계에 반영하고 다시 심의 신청 하시기 바랍니다. - 발코니는 전면 투시형 보다 부분 투시형으로 조정 요함 - 좌측면과 우측면의 외부 장식 프레임은 폭을 동일하게 조정 요함 - 외관 입면 창호 인방은 삭제 또는 필요시 얇게 조정 요함 - 2,3층 복도 홀은 단순히 복도가 아닌 어린이들의 유희 공간 개념으로 최대한 폭을 확대 요함 - 삼면이 개방되고 근린공원으로 둘러싸인 주변 환경을 적극 고려하여 어린이 정서에 맞는 계획(배치, 입면 등)으로 재검토(중정형, ㄴ자형 배치 등) 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 4(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 2,345.54㎡)
안 건 명	신삼유치원 신축
심의번호	34-5	심의결과	보고
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과를 차기 위원회에 보고해 주시기 바랍니다. - 2,3층 X4열, X5열, X6열 기둥 배치선 일치 요함 - 입면 재료(징크, 벽돌, 제물치장 등) 및 색상이 다양하고 복잡하니 단순화 요함 - 1층 보행자출입구쪽 전면 화단은 삭제 요함(필요시 화단 대신 수목 식재 및 벤치 설치) - 1층 전면 상부 보는 벽체면과 평행하게 맞추고, 색상도 벽체와 어울리게 조정 요함 - 제물치장은 높은 질이 요구되므로 기성제품(예 : 시멘트판넬 등)을 사용하여 마감재별 단열(제물치장 - 내단열, 징크판넬 - 외단열)을 외단열로 일치 요함. 끝.