문서번호	교량보수과-3659
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김근섭		11/27 박춘배
협 조

정릉천고가교 외 8개시설 점검 보고서

(정기점검, 겨울철점검, 특정관리대상시설 일제조사 병행 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(교량보수과)

정릉천고가교 외 8개시설 점검 보고서

(정기점검, 겨울철 점검, 특정관리대상시설 일제조사 병행)

□ 시설물 현황

시설물명	규모		종구분/등급		형식	준공년도
정릉천고가교	폭 : 6.75~33.8m, 연장 : 9,899.5m (본선5,962m,램프3,927m)		종구분 : 1종 상태등급 : B등급		강박스, psc박스, 강상판	1999. 3
묵동천교	폭 : 24m,연장 : 144m		종구분 : 2종 상태등급 : B등급		라멘	1991.12.31
두물다리	폭 : 40.7m,연장 : 58m		종구분 : 법정외 상태등급 : B등급 특정관리대상시설		라멘	1997.7.31
봉화교	폭 : 31.5m, 연장 : 85m		종구분 : 법정외 상태등급 : B등급 특정관리대상시설		라멘	1997.7.31
신내1교	폭 : 30.4m, 연장 : 30m		종구분 : 법정외 상태등급 : B등급 특정관리대상시설		프리플렉스 (PF)	1993.6.11
신내2교	폭 : 26.4m, 연장 : 40m		종구분 : 법정외 상태등급 : B등급 특정관리대상시설		프리플렉스 (PF)	1993.6.11
면목천교	폭 : 14.2m, 연장 : 96m		종구분 : 법정외 상태등급 : B등급 특정관리대상시설		라멘	1991.3.31
중랑교동측 언더패스	폭 : 15m, 연장 : 270m		종구분 : 법정외 상태등급 : B등급 특정관리대상시설		U-타입	1993.10.1
중랑교서측 언더패스	폭 : 15m, 연장 : 280m		종구분 : 법정외 상태등급 : B등급 특정관리대상시설		U-타입	1993.8
관리책임자		성동도로사업소 교량보수과		주무관		김 근 섭
점 검 자		정릉천고가교		교량보수과		김 근 섭
				한국구조물안전연구원		정 시 욱
		묵동천교, 두물다리		교량보수과		김 근 섭
				삼림엔지니어링		이 승 수
		봉화교, 신내1교, 신내2교		교량보수과		김 근 섭
				KSM엔지니어링		홍 승 근
		면목천교, 중랑교동측언더패스, 중랑교 서측 언더패스		교량보수과		김 근 섭
				한국구조물안전연구원		김 대 호

□ 점검 관련 근거

○ 겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림 〔시 도로시설과-19850호(2014.11.13)〕

○ 2014 특정관리대상시설 일제조사계획 알림〔시 도시안전과-20884호(2014.9.11)〕

□ 점검일자 : 2014. 11.19 ~ 11.25

□ 점검구간 : 상하부

□ 점검방법 : 육안점검, 정릉천고가교 상부 차량 점검

□ 주요 점검결과 및 조치계획

○ 정릉천고가교 A램프 하면 표면보수 필요, 사근진출램프 죠인트 하면 백태 등 보수필요, 사근진출램프 후타재 손상

→ 표면보수는 2015 정릉천고가교 보수공사시 보수검토, 그 외 2014년 일상유지보수

○ 묵동천교 하부 노숙자 발견 →  중랑구청에 통보하여 정비완료

○ 두물다리 구리방향 낙엽등으로 배수구 막힘 청소 필요→ 시설관리공단 통보

○ 신내1교 중앙분리대 철근노출 → 비구조적인 사항으로 2015년 일상유지보수

○ 중랑교 서측 및 동측언더패스 배수로 이물질 퇴적 청소 필요 → 시설관리공단 정비토록 통보

○ 중랑교 동측언더패스 램프 재포장 필요 → 2015년 일상유지보수

○ 중랑교 동측언더패스 초입 차량 낙하우려 방호울타리 설치 필요

→  2014 일상유지보수 시행

※ 시설물별 점검결과 첨부자료 참조

□ 행정사항

○ 점검결과 정리하여 시 도로시설과 제출, 도로관리시스템 및 시설물정보관리시스템에 점검결과 입력

○ 특정관리대상시설물 일제 조사결과 시 도시안전과 제출 및 시도재난관리시스템(NDMS) 입력

○ 점검 참여한 외부전문가에게 1일 20만원 점검수당 지급

첨부  시설물별 점검결과 보고서 및 현황사진 1부.  끝.