문서번호	공공디자인과-10119
결재일자	2013.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	代장영호	임경호	07/19 한문철

2013년 제36차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 7.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도시디자인조례	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제36차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 7. 3.(수) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 5인

김영섭, 김정선, 이성재, 강성중, 이형숙

❍ 신청안건(총9건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
9	9

❍ 심의결과 : 조건부동의 5, 재심 2, 유보 2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
36-1	한강공원 이동통신용 전주	한강사업본부 (운영과)	•이동통신용 전주 (15개소)	심의	조건부동의
36-2	송파구 이동통신기지국 시설공사	송파구청 (도시계획과)	•무선통신 지주 7기 (장비 패드 설치 등)	심의	조건부동의
36-3	서울 디지털1단지 보도조성	구로구 (건축과)	•보도조성 (연장 886m)	심의	조건부동의
36-4	청담동 아이파크 방음벽	강남구 (주택과)	•방음벽(연장 137m)	심의	유보
36-5	청담동 래미안 방음벽	강남구 (주택과)	•방음벽(연장 124m)	심의	유보
36-6.	성북구 내부순환로 방음벽	북부도로사업소 (교량보수과)	•방음벽(연장 1,260m)	심의	조건부동의
36-7	가로휴지통 디자인	기후환경본부 (생활환경과)	•가로휴지통(60개)	심의	재심
36-8	서초역 3,4번 출입구 이설	서울메트로 (토목건축처)	•지하철 출입구 2개소 및 승강기 1개소	심의	조건부동의
36-9	마포구 도화동, 용강동 상징조형물 및 야간조명	마포구 (도시경관과)	•상징조형물 2개소 및 공원 1개소, 가로등 베너 60개소	심의	재심

붙임   1. 제36차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제36차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	이동통신용 전주 15개소
안 건 명	한강공원 이동통신기지국 시설공사
심의번호	36-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 그 결과를 공공디자인과에 제출하여 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 협의서 내용에 이동통신사들이 공동으로 통합된 전주를 설치 및 사용한다는 내용을 추가하시기 바람.(상기 사항이 추가된 협의서 재작성). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	무선통신 지주7기 및 장비패드
안 건 명	송파구 이동통신기지국 시설공사
심의번호	36-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고 그 결과를 공공디자인과에 제출하여 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 경사면에 설치되는 전주의 기초부는 구조 전문가의 자문을 받아 설계하되, 아래 의견을 참고하시기 바람. ㆍ기초의 파일의 굵기가 너무 과도하므로 줄이는 방안을 검토하시기 바람. ㆍ기초 콘크리트의 두께(500mm)가 너무 얇지 않은지 확인하고, 파일이 콘크리트에 100mm 이상 깊이 묻히도록 하시기 바람. ㆍ통신용 전주가 기초콘크리트에 확실히 정착되도록 하시기 바람(stud등 사용 검토). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	보도조성사업(연장 886m)
안 건 명	서울 디지털1단지 보도조성
심의번호	36-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 보차도 경계석은 모서리를 라운딩처리 하고, 차로측 세로면이 바깥쪽으로 경사지게 하는 등 KSF4006 기준을 따르시기 바람. - 포장재료는 제시한 대안 중 사업 발주처에서 현황을 고려하여 원하는 재료를 적용하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	방음벽(연장 137m)
안 건 명	청담동 아이파크 방음벽
심의번호	36-4	심의결과	유 보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 디자인안에 대한 설명이 필요하므로 관련자 참석하에 다시 심의키로 의결함. ※ 방음벽 하부는 세월의 흔적이 자연스럽게 느껴지는 석재, 벽돌 등 자연소재를 이용하여 조성하는 것이 바람직함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	방음벽(연장 124m)
안 건 명	청담동 래미안 방음벽
심의번호	36-5	심의결과	유 보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 디자인안에 대한 설명이 필요하므로 관련자 참석하에 다시 심의키로 의결함. ※ 방음벽 하부는 세월의 흔적이 자연스럽게 느껴지는 석재, 벽돌 등 자연소재를 이용하여 조성하는 것이 바람직함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	방음벽(연장 1,260m)
안 건 명	성북구 내부순환로 방음벽
심의번호	36-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 소음감쇠기는 삭제하고, 대신 방음벽 높이를 제시안보다 (1m 이내로) 더 높이시기 바람. - 방음판은 투명강화유리 제품을 적용하시고, 만일 구조적으로 하중이 부담될 경우에는 유리 대신 폴리카보네이트 방음판 적용도 검토하시기 바람.(차로 중앙에 설치되는 방음벽의 경우 곡선 구간 등 반대편 차량의 전조등이 눈부심을 줄 우려가 있는 구간은 하부를 불투명 방음판으로 처리) - 방음벽 최상단은 가로바가 없도록 디자인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	휴지통 60개소
안 건 명	가로휴지통 디자인
심의번호	36-7	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 관련분야 전문가의 자문을 받아 디자인하되 아래 의견을 반영하시기 바람. ㆍ청소 및 유지관리를 고려하여 디자인 하시기 바람. ㆍ빗물이 휴지통 내부로 들어가기 어렵게 디자인하고, 담배 꽁초 처리가 용이하도록 디자인 하시기 바람. ㆍ서울우수공공디자인 인증 제품을 참조하여 디자인하시기 바람. - 서울시 로고와 협찬업체 로고의 크기 및 배치를 디자인적으로 잘 조정하시기 바람. - 실물 모형을 제작해 보시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	지하철 출입구 2개소, 환기구 및 승강기
안 건 명	서초역 3,4번 출입구 이설
심의번호	36-8	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 승강기 및 환기구는 원형으로 디자인하시기 바람. - 4번 출입구 전면에 집회시설 이용자와 일반 이용자의 동선을 어느 정도 나눌 수 있는 분리시설(핸드레일이나 투명한 벽체 등)을 선형으로 설치하시기 바람. - 3번 출입구 전면은 평면상 급격한 경사가 생기지 않도록 하고, 3,4번 출입구의 에스컬레이터 진입구는 천장면이 너무 낮지 않도록 조정하여 전문가의 확인을 받고 그 결과를 제출하시기 바람. - 집회시설에서 지하철역으로 사람이 유입되는 속도를 늦출 수 있는 시설(회전문 등)을 설치하여 인원이 많이 몰리는 시간에만 가동시키기 바람(시설을 가동시키는 시간당 유입 인원수는 지하철역 관리주체인 서울메트로와 협의해서 결정). 끝.

3번 출입구 전면은 평면상 급격한 경사가 없도록 조정

경사로 천장 부분의 높이가 최대한 확보되도록 돌출부 등 조정

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 17(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	상징조형물 2개 및 쌈지공원 1개소, 야간경관조명(가로등 베너) 60개
안 건 명	마포구 도화동, 용강동 상징조형물 및 야간조명
심의번호	36-9	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 상징조형물 및 쌈지공원은 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시고, 가로등의 베너 설치 사업은 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. [상징조형물 및 쌈지공원] - 조형물은 배치, 형태 등을 전면적으로 다시 디자인하되, 전문가의 자문을 받아 디자인 하시기 바람. - 조형물과 글씨체가 서로 맥락성을 가지도록 하시기 바람. - 쌈지공원에 설치된 등기구는 국내에서 수급이 가능한 제품인지 확인하시기 바람(수급이 어려울 경우 제품 변경) [가로등 베너 설치] - 가로등에 LED베너를 설치하는 사업은 구조 및 조명분야 전문가의 자문을 받고 그 결과를 공공디자인과에 제출 한 후 사업 진행하시기 바람. - LED 베너는 양측에 동일한 이미지를 적용하시기 바람(BI 이미지 양면적용 권고). 끝.