문서번호	하천관리과-18776
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	11/28 김용학
협조
	치수관리팀장		최철민

빗물펌프장 등 현장점검 결과 보고

2014. 11

도 시 안 전 실

(하천관리과)

빗물펌프장 등 현장점검 결과 보고

현장에서 발생 가능한 위험을 사전에 발견하여 사고를 예방하고, 이해관계자의 의견을 청취하여 사업 추진의 효율성을 높이기 위하여 시행한 빗물펌프장 등에 대한 현장점검 결과 보고임.

□ 점검개요

○ 일 시 : ‘14. 11. 27(목) 14:00 ~ 18:00

○ 점검자 : 하천관리과장, 치수관리팀장 외 2인

○ 점검내용 : 현장점검 및 관계자 면담

○ 점검대상

- 빗물펌프장 : 방화, 마곡 빗물펌프장

- 유수지 : 개봉1유수지

□ 시설현황

시설명	위 치	규 모	시행청	공정율
방화	강서구 개화동 600-1	․모터펌프 350Hp×2대 증설 ․토출암거 20m	도시기반 시설본부	97.3%
마곡	강서구 마곡동 일원	․모터펌프 1,200Hp×5대 ․토출암거 114.40m	SH공사	59%
개봉1 유수지	구로구 개봉동 189일원	․72,580㎡

□ 점검내용

○ 동부간선수로 횡단 역사이펀 준설공사 현장

○ 방화빗물펌프장 증설공사 현장 및 관리․운영실태

○ 마곡빗물펌프장 신․증설공사 공정 및 안전관리 실태

○ 개봉유수지 현황 및 관리실태 등

□ 당부사항(하천관리과장)

○ 비 수방기간 중 펌프장 근무자에 대해 교육, 봉사활동 등 체계적인 인력      운영방안 강구

○ 공사현장 내․외부 청결상태 유지 및 세밀한 현장점검을 통하여 시민 불편        사항 및 안전사고 예방

○ 철저한 공정관리를 시행하여 ‘15년 수방 대비에 차질 없도록 준비

○ 개봉1유수지 매입은 조기에 사업 완료될 수 있도록 추진 철저

붙임 : 1) 현장 점검사진 1부.  끝.