문서번호	공공디자인과-10325
결재일자	2013.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 07/23 한문철
협 조

2013년 제37차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 7.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제37차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 7. 18(목) 14:00 ~ 16:10

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참 석 자 : 총6인

노  휘, 문길남, 박항섭, 신경선, 장현수, 홍재승

❍ 신청안건(총6건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
6	-	3	-	3	-

❍ 심의결과 : 원안동의2, 조건부동의3, 보고1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
37-1	고덕지구대 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하1층, 지상3층 (연면적 724.29㎡)	보고	원안동의
37-2	고덕1동 주민센터 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하1층, 지상5층 (연면적 1,267.67㎡)	보고	원안동의
37-3	고덕시영 어린이집 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하2층, 지상4층 (연면적 1,744.36㎡)	보고	조건부동의
37-4	구립 갈현1어린이집 신축	은평구 (건축과)	•지상2층 (연면적 284.57㎡)	심의	보고
37-5	도봉 기적의 도서관 신축	도봉구 (건축과)	•지하1층, 지상2층 (연면적 1,420.14㎡)	심의	조건부동의
37-6	신월1동 청소년독서실 및 파출소 신축	양천구 (건축과)	•지상4층 (연면적 558.5㎡)	심의	조건부동의

붙임 : 1. 제37차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제37차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 18(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 724.29㎡)
안 건 명	고덕지구대 신축
심의번호	37-1	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 원안대로 시행하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 18(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지하1층, 지상5층(연면적 1,267.67㎡)
안 건 명	고덕1동 주민센터 신축
심의번호	37-2	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 원안대로 시행하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 18(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지하2층, 지상4층(연면적 1,744.36㎡)
안 건 명	고덕시영 어린이집 신축
심의번호	37-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 입면 마감 및 색채는 변경전(조감도 기준)으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 18(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지상2층(연면적 284.57㎡)
안 건 명	구립 갈현1어린이집 신축
심의번호	37-4	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과를 차기 위원회에 보고해 주시기 바랍니다. - 유아를 배려하여 내·외부 공간의 효율성을 극대화할 수 있도록 아래와 같이 조정 요함 · 계단실이 2개로 나누어져 비효율적(터널계단 발생, 비상시 1층에서 혼잡, 면적을 많이 차지함)이므로 조정 검토 요함 · 2층 보육실은 컬러유리 부분을 창호면적의 1/2정도로 투명하게 조정하고 안전턱 설치(안전턱 위 : 선반 설치, 선반 아래 벽면 쿠션설치) 요함 · 2층의 단절된 테라스는 각도를 조절하여 서로 연결하고 특히 옹벽으로 막힌 테라스 공간은 실제 활용도가 높도록 조정 요함 · 외부에 유희공간을 설치하고 주차장 바닥마감은 녹색주차장으로 조정 요함 - 지하 PIT(횡단면도)는 건물규모에 적정하게 합리적으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 18(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지하1층, 지상2층(연면적 1,420.14㎡)
안 건 명	도봉 기적의 도서관 신축
심의번호	37-5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 누원공원과의 접근성(진·출입) 향상 및 연계를 감안하여 효율적인 부출입구 기능을 할 수 있게 접근 통로, 부출입구 공간 확보 및 배치 등 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 7. 18(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지상4층(연면적 558.5㎡)
안 건 명	신월1동 청소년독서실 및 파출소 신축
심의번호	37-6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 입면은 대안으로 결정하되, 아래와 같이 조정 요함 · 계단실옆 P.S(파이프샤프트)는 동파 등을 감안하여 실내로 조정하고 계단실 도어는 자동문 설치 요함 · 계단실 창문은 개폐가 용이한 높이로 조정 요함 · 독서실 간판은 파출소 간판과의 조화 및 시인성을 고려하여 1층 독서실 출입구 위치 (예 : 캐노피 등)로 조정 검토 요함 · 독서실의 입면(창호위치, 창호크기, 프레임컬러 등)은 파출소와 차별화 요함 · 1층 기둥은 2층 노출콘크리트판넬과 분리하여 색채, 형태 조정 요함 · 지붕 휴게공간은 보완(그늘막, 대형화분 추가 설치 등) 요함 · 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정 요함. .끝.