문서번호	공공디자인과-4234
결재일자	2013.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
정유선	홍성덕	임경호		04/01 한문철
협 조

2013년 제12차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 3.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제12차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 3. 28.(목) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참  석  자 : 총 7인

공순구, 최강선, 오경은, 길연준, 신경선, 김현아, 박현진

❍ 신청안건(총4건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
4	4

❍ 심의결과 : 재심1, 조건부동의 3

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
12-1	제기동 청사 신축	동대문구 (도시디자인과)	•지하1층/지상5층 (연면적 2,114.19㎡)	심의	조건부동의
12-2	독산파출소 신축	금천경찰서	•지상3층 (연면적 329.82㎡)	심의	조건부동의
12-3	공항동 어린이집 신축	강서구 (건축과)	•지상3층 (연면적 299.76㎡)	심의	재심
12-4	논현1동 데이케어센터 신축	강남구 (건축과)	•지하1층/지상3층 (연면적 437.64㎡)	심의	조건부동의

붙임 : 1. 제12차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제12차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상5층(연면적 2,114.19㎡) / 동주민센터
안 건 명	제기동 청사 신축
심의번호	12-1	심의결과	조건부 동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 반영결과(반영 전･후가 비교된 이미지나 도면)를 문화관광디자인본부에 통보하여, 위원회 의견 반영여부 확인 후, 사업진행하여 주시기 바랍니다. - 건물의 전체적인 매스와 어울리도록 강당 외부 창호높이를 재조정하기 바람. - 강당 외부 창호의 색은 너무 밝지 않도록 조정하기 바람. - 외부 사각기둥은 기존안대로 원형기둥으로 검토하기 바람.(아래 이미지 참조) - 2층 동장실 외부 불필요한 창호 띠는 삭제하여 외관을 단순화하는 방안을 검토하기 바람. (아래 이미지 참조) - 1층 주출입구는 장애인 등이 출입이 편하게 하기 바람. - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문을 검토하기 바람. < 불필요한 띠 삭제, 사각기둥 >

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지상3층, 연면적 329.82㎡
안 건 명	독산 파출소 신축
심의번호	12-2	심의결과	조건부 동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 반영결과(반영 전･후가 비교된 이미지나 도면)를 문화관광디자인본부에 통보하여, 위원회 의견 반영여부 확인 후, 사업진행하여 주시기 바랍니다. - 외부 창호, 화강석마감이 모듈화 되도록 입면계획하기 바람.(아래 이미지 참조) - 건물 전면부를 동쪽으로 변경하거나, 건물 동쪽 입면의 인지도를 높일 수 있는 계획을 검토 바람. - 1층 방풍실, 화장실은 장애인 등이 출입이 편하게 하기 바람. - 3층 여경휴게실은 샤워부스 등 편의시설을 확보하기 바람. < 입면 창호 모듈화 >

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지상3층, 연면적 299.76㎡
안 건 명	공항동 어린이집 신축
심의번호	12-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 건물 외관 및 평면계획에 대하여 (벤치마킹 등을 통하여) 어린이집답게 재계획하기 바람. ㆍ 각 층의 홀이 너무 비좁으니 환기･채광･피난 등 안전을 위하여 확대하기 바람. ㆍ 유아들이 이용하는 화장실이므로 보육실내에 설치하고, 교사들이 확인할 수 있는 구조 등으로 계획하시기 바람. ㆍ 영유아보육법 등 어린이집 설치기준에 적합하게 계획하기 바람. ㆍ 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문을 검토하기 바람.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상3층, 연면적 437.64㎡
안 건 명	논현1동 데이케어센터 신축
심의번호	12-4	심의결과	조건부 동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 위원회 의견 반영결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 문화관광디자인본부에 통보하여 주시기 바랍니다. - 1층 주출입구 방풍실은 확장을 검토하기 바람. - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문을 검토하기 바람.