문서번호	공공디자인과-5307
결재일자	2013.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	04/22 한문철

2013년 제15차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 4.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제15차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 4. 17.(수) 14:00 ~ 18:00

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 7인

김영섭, 고은정, 최원아, 정상욱, 진  욱, 이선남, 김혜정

❍ 신청안건(총8건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
8	8

❍ 심의결과 : 원안동의 1, 조건부동의 3, 재심 3, 유보 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
15-1	문화재 금연구역 안내표지판	문화관광디자인본부 (역사문화재과)	•4타입(지주형, 벽부형, 명패형, 바닥형)	심의	조건부동의
15-2	풍납동 극동아파트 방음벽	송파구 (도로과)	•방음벽(연장 150m)	심의	재심
15-3	상봉8 재정비촉진구역 보도 및 광장	중랑구 (도시디자인과)	•가로조성(875m) 및 광장조성	심의	재심
15-4	원효로 보도육교	용산구 (토목과)	•보도교 1개소 재설치 (연장 46m)	심의	재심
15-5	중화동, 면목동 분전함	동부수도사업소 (시설관리과)	•분전함 2기	심의	원안동의
15-6	올림픽대로 kt 중계기	광진구 (도로과)	•이동통신중계기1개	심의	유보
15-7	시내버스 외부표기 디자인	도시교통본부 (버스정책과)	•일반버스 및 저상버스 외부표기 일체	심의	조건부동의
15-8	신촌 대중교통 전용지구	도시교통본부 (교통정책과)	•가로조성사업(연장 550m)	심의	조건부동의

붙임   1. 제15차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제15차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	지주형, 벽부형, 명패형, 바닥형 등 4가지 타입의 안내사인
안 건 명	문화재 금연구역 안내표지판
심의번호	15-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 그 결과를 위원회에 보고해 주시기 바랍니다. - 문화재 구역에서 금연이라는 사실은 일반적으로 인지되어 있으므로 꼭 필요한 장소에만 최소한의 수량으로 안내사인을 배치하기 바람. - 문화재 관련 사인물의 바탕색으로 통용되는 색채가 있다면 바탕색을 그와 통일시키기 바람. - 금지규정 표기 픽토그램의 최소규격을 보다 크게 하고, 특히 입구에 표기되는 금지 사인이 잘 보이도록 하기 바람. - 바닥 안내사인은 지양하기 바람. - 문화재 구역은 누구나 쉽게 인지하고 있으므로 키맵은 삭제하고 그 공간을 이용하여 외국어 표기를 보다 잘보이게 하기 바람. - 안내 문구를 ‘금연구역’ 대신 ‘전지역 금연’ 으로 하는 방안을 검토 바람. - 문장의 정렬 방식(좌측정렬, 가운데 정렬 등)을 현재 문화재 안내사인과 통일시키기 바람. - 지주형 안내사인의 경우 바닥의 흙이 안내사인 하부에 묻지 않도록 사인물 주변은 마사토 등 굵은 입자의 흙으로 조성하기 바람. - 아연도금 강판을 사용할 경우 방식과 가공에 유의하기 바람. ㆍ일반 철판으로 형태를 모두 만들고 아연용융로(melting-pot)에 넣어 표면을 코팅한 후 고압 블러스터로 마무리 하는 방법을 권함. ㆍ갈바륨 등 기성 아연도금강판을 사용할 경우 절단면 등 코팅이 벗겨진 부분에 녹이 슬지 않도록 별도의 처리를 하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	가로(연장 875m) 및 광장조성
안 건 명	풍납동 극동아파트 방음벽
심의번호	15-2	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 도시경관의 차폐감을 줄이고, 시민들이 시원한 바람을 계속 누릴 수 있도록 방음벽 설치 대신 식재 조성이나 기존 조적을 높이는 방안 등을 먼저 검토하시고, 소음 저감과 저소음포장, 과속 방지 카메라 설치 등의 대안들도 함께 고려하기 바람. - 부득이한 경우 4m이하의 투명형 방음벽을 설치하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	가로(연장 875m) 및 광장조성
안 건 명	상봉8 재정비촉진구역 보도 및 광장
심의번호	15-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 고층 건물 외벽의 위압감이 보행로까지 전달되지 않고 완충될 수 있도록 건물 외벽에 캐노피 설치를 권함.(3층 높이 정도에 설치 권고) - 캐노피 설치가 어렵다면 가로 공간에서 완충의 기능을 할 수 있도록 디자인적 배려를 하기 바람(식재를 통한 나무그늘 조성 등). - 평면계획, 바닥 포장 등에서 건물과 보도간의 단절감을 줄이기 바람. - 수공간 설치는 지양하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	보도교 1개소(연장 45m)
안 건 명	원효로 보도육교
심의번호	15-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 육중한 구조 대신 간결하고 날렵한 경량 보도교로 디자인하고, 필요시 해외 우수사례(일본 이나쿠스 보도교 등)를 참조하기 바람. - 외장재를 부착하는 마감방식은 지양하기 바람. - 승강기와 교량의 디자인이 맥락성을 가지도록 하기 바람. - 난간은 두껍지 않게 하기 바람(평철 사용 권고). - 한강변으로 내려가는 동선계획에 유의하기 바람. - 주변 아파트 등 이용자 수가 보다 많은 장소로 설치 위치를 옮기는 방안을 검토 하되, 이 경우 위치 선정시 (단차 등)한강으로 접근의 용이성도 고려하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	분전함 2개소
안 건 명	중화동, 면목동 분전함
심의번호	15-5	심의결과	원안동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 위원회에서 지정한 색(제시한 샘플 중 연한색)을 적용하시기 바랍니다. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	이동통신 중계기 1개소
안 건 명	올림픽대교 KT 중계기
심의번호	15-6	심의결과	유보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 쾌적한 도시경관을 위해 가로상 지주의 수는 적을수록 바람직한 바, 통신3사가 유사한 장소에 각기 다른 지주를 설치하기보다 협의를 통해 통합지주 하나만 설치하기 바람. - 가능하면 종합운동장 등 인근에 설치를 검토중인 이동통신 중계기도 통합지주로 설치하는 방안을 검토하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	관광안내표지판 디자인안
안 건 명	시내버스 외부표기 디자인
심의번호	15-7	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 서체는 아래와 같이 정하기 바람. ㆍ영문 : Frutiger 57 Condensed ㆍ국문 : 씨고딕 140 ㆍ숫자 : DIN 1451 Mittelschrift - 차량 측면의 행선지표지판에 적용하는 색채는 아래와 같이 정하기 바람. ㆍ간선버스(Blue) : PANTONE 2955C ㆍ지선버스(Green) : PANTONE 343C ㆍ광역버스(Red) : PANTONE 180C ㆍ순환버스(Yellow) : PANTONE 144C ㆍ글자색 : PANTONE 425C - 장애인버스 표기는 보다 크게 하고 위치도 잘보이는 장소로 이동시키기 바람. ㆍ전면부는 차도측 대신 인도측에 배치하기 바람. ㆍ측면부는 위치를 조금 더 높이거나, 하차용 출입문 주변에 배치하기 바람. - 이용자에게 보이지 않는 차도측 측면의 노선번호는 삭제하는 방안을 검토하기 바람. - 차량 문을 열 때 측면에서 노선번호를 인식할 수 있는 장치 적용을 검토하기 바람. - 가능하면 추후 기존의 버스 컬러 체계는 유지하면서 미세한 조정을 통해 버스 본체의색채를 보다 세련되게 조정하기를 권함.(붉은색은 꾸리찌바 시내버스의 붉은색 적용 권장). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 4. 17(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	관광안내표지판 디자인안
안 건 명	신촌 대중교통 전용지구
심의번호	15-8	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 대상지는 홍수시 물이 고일 가능성이 높은 바, 배수를 원활히 하고 염화칼슘 등의 이물질이 가로수 하부 등에 스며들지 않도록 연세로 차도는 보도보다 10cm 가량 낮추는 방안을 진지하게 고려하기 바람. - 오픈스페이스로 사람이 모일 수 있도록 공간을 3개로 나누는 주변부 2열 식재는 지양하기 바람(가운데 식재 권고). - 열매가 맺어서 냄새가 날 수 있으므로 암컷ㆍ수컷 은행나무 중 한쪽은 제거하기 바람. - 시설물디자인에 아래 의견을 반영하기 바람. ㆍ수목보호대겸 벤치는 삭제하기 바람. ㆍ맨홀뚜껑은 주철제품을 사용하기 바람. ㆍ자전거 거치대는 행정안전부에서 2013년 상반기에 발표 예정인 디자인을 적용하기 바람. ㆍ스탠드는 가급적 설치하지 않기 바라며, 설치한다면 성토한 부분은 너무 작은 규모로 인해 훼손될 것이므로 스탠드 뒤쪽은 다른 방식으로 마감하기 바람. - 현재의 바닥 기초부가 견고하다면 기존의 기초를 유지하고, 기초를 새로 조성할 경우 잡석 수급이 어려우면 쇄석자갈과 큰 모래로 기초를 조성하는 방안을 검토하기 바람.(예산절감). 끝.