문서번호	공공디자인과-7542
결재일자	2013.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	06/03 한문철

2013년 제24차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 6.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제24차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 5. 29.(수) 14:00 ~ 17:00

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 6인

김영섭, 최종석, 이선남, 진  욱, 윤혜경, 최원아

❍ 신청안건(총4건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
4	4

❍ 심의결과 : 조건부동의 3, 재심 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
24-1	잠실사거리 지하광장	도시기반시설본부 (토목부)	•지하광장 (연면적15,349㎡)	심의	조건부동의
24-2	사당역 광역승차대	도시교통본부 (버스정책과)	•광역승차대(3개소)	심의	조건부동의
24-3	온수동 주민참여형 재생사업	구로구 (도시계획과)	•마을경관 개선 (보도정비, 옹벽개선, CCTV 설치 등)	심의	재심
24-4	상봉8 재정비촉진구역 보도 및 광장	중랑구 (도시디자인과)	•가로조성(875m) 및 광장조성	심의	조건부동의

붙임   1. 제24차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제24차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 29(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	지하광장(연면적 15,349㎡)
안 건 명	잠실사거리 지하광장
심의번호	24-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 지하철역에서 나오는 부분의 장애인 동선을 보다 합리적으로 조정하되 전문가의 자문을 받아 계획조정결과 제출요함.(하부 이미지 참조) - 광장과 접하는 지하철 부대시설 벽면을 조금 후퇴시키고 모서리를 라운딩 처리하는 방안을 검토하시기 바람(하부 이미지 참조). - 무대가 보행자의 이동에 장애가 되지 않도록 조정요함. - 조경대의 위치, 형태, 수종(관엽식물 식재) 등은 조경전문가의 자문을 받아 디자인하되, 주 동선을 벗어나서 채광이 잘되는 곳에 가급적 이동이 가능한 방식으로 배치하시기 바람. - 상가나 홍보관 밖으로 매대가 나오지않도록 관리에 철저를 기하시기 바람. 끝. 지하철 부대시설 축소검토 및 장애인 동선 조정

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 29(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	버스쉘터 3개소
안 건 명	사당역 광역승차대
심의번호	24-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 전면의 분전함은 이설하시고, 가로수 중 이식이 가능한 나무는 쉘터 측면 등 이용자의 동선과 시야를 가리지 않는 장소로 옮기시기 바람. - 천장의 루버는 이페(ipe), 쿠마루(cumaru), 자라(jarrah) 등의 하드우드(iron wood)를 적용하시기 바람. - 바닥에는 사인표시를 하지않기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 29(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	마을경관 개선사업(보도정비, 옹벽개선, CCTV 설치 등)
안 건 명	온수동 주민참여형 재생사업
심의번호	24-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 조경 및 바닥포장(간결하고 단부가 울퉁불퉁하지 않도록 포장)에 중점을 두고 디자인하시기 바람. - 마을만의 특성을 연구하고 보다 섬세하게(예를 들어 공원에 수목을 식재할 경우 태양광의 방향을 고려하여 그늘이 지도록 위치를 정하는 등) 디자인하시기 바람. - 옹벽에 그래픽은 지양하고 덩굴식재 등을 검토하시기 바람. - CCTV 지주 상부의 붉은색 캡은 제거하시기 바람. - 전반적인 디자인 계획에 대하여 전문가의 자문을 받아 디자인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 29(수). 14:00 ~ 17:00
심의대상	가로조성(875m) 및 광장조성
안 건 명	상봉8 재정비촉진구역 보도 및 광장
심의번호	24-4	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영한 후 반영 결과를 공공디자인과에 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 내측의 가로수는 하부직경 30cm이상의 느티나무, 도로쪽 가로수는 하부직경 25cm이상의 은행나무(암, 수 중 한종류만 식재) 위주로 식재하시기 바람. - 수공간에 붙여서 띠녹지를 조성하되, 하부직경 18 ~ 20cm의 느티나무를 군식 하시기 바람.(수공간 중 사람이 앉는 부분은 접근을 위하여 녹지조성 제외) - 원활한 보행을 위해 주 출입구와 횡단보도 전면에는 수공간이 없도록 수공간 길이를 조정하시기 바람. - 바닥포장재는 단위규격이 큰 것을 사용하고 줄눈 두께는 최소화(5mm 이하) 하시기 바람. - 관련분야 전문가의 자문을 받아 디자인하기 바람. 끝.