문서번호	공공디자인과-7569
결재일자	2013.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 06/04 한문철
협 조

2013년 제25차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 6.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제25차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 5. 30.(목) 14:00 ~ 17:10

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참  석  자 : 총 6인

김정선, 문길남, 박항섭, 신경선, 신동재, 최상익피터

❍ 신청안건(총7건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
7	0	7	-	-	-

❍ 심의결과 : 원안동의 1, 조건부동의 5, 재심1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
25-1	망원2빗물펌프장 리모델링	마포구 (치수과)	•지상2층 (연면적 874.70㎡)	심의	조건부동의
25-2	한강로동 복합청사 신축	용산구 (건축과)	•지하2층, 지상5층 (연면적 4,987.00㎡)	심의	조건부동의
25-3	낙성대지구대 신축	관악경찰서 (경무과)	•지하1층, 지상4층 (연면적 529.00㎡)	심의	조건부동의
25-4	뚝섬우체국 신축	서울지방우정청 (우정계획과)	•지상2층 (연면적 332.69㎡)	심의	원안동의
25-5	천호동우체국 신축	서울지방우정청 (우정계획과)	•지상3층 (연면적 457.95㎡)	심의	조건부동의
25-6	홍제2동 구립어린이집 신축	서대문구 (여성가족과)	•지하1층, 지상2층 (연면적 796.80㎡)	심의	재심
25-7	양재2동 주민센터 신축	서초구 (건축과)	•지하2층, 지상4층 (연면적 2,353.98㎡)	심의	조건부동의

붙임 : 1. 제25차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제25차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 30(목). 14:00 ~ 17:10
심의대상	지상2층(연면적 874.70㎡)
안 건 명	망원2빗물펌프장 리모델링
심의번호	25-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 초록길 조성을 감안하여 주변과 어울리도록 입면을 아래와 같이 조정 요함 •정면과 좌측면(조감도)의 티타늄아연판 마감은 보행자의 눈높이 정도까지 자연느낌이 나는 목재마감으로 조정하기 바람 •기존 담장도 주변 및 건물 입면과 조화되게 목재마감 사용을 고려하기 바람 - 지붕은 입면상 보이지 않는 부분이므로 티타늄아연판 재료보다 상대적으로 가격이 저렴한 내구성 있는 재료 사용 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 30(목). 14:00 ~ 17:10
심의대상	지하2층, 지상5층(연면적 4,987.00㎡)
안 건 명	한강로동 복합청사 신축
심의번호	25-2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 입면의 노출콘크리트 질은 아모레퍼시픽 본사와 동일한 수준으로 사용 요함 - 보육실은 화장실을 충분히 확보하고 남, 여 구분하여 평면 레이아웃 조정 요함 - 4층은 다목적강당임을 감안하여 장애인화장실 설치 요함 - 다목적강당 등 수용인원을 감안하여 엘리베이터 용량은 더 크고 빠른 것으로 조정 요함 - 지하1층, 지하2층 다목적실과 체력단련실은 환기 확보 요함 - 지하주차장 코너부분의 주차구획은 실제 주차가 어려우므로 삭제 요함. - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 30(목). 14:00 ~ 17:10
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 529.00㎡)
안 건 명	낙성대지구대 신축
심의번호	25-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용에 대해 심의위원의 자문을 받아 설계에 반영하고, 그 결과(전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 지구대 특성이 잘 나타나도록 입면 마감재를 사용하고 입면과 평면간의 창호가 조화 되도록 조정 요함 - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 30(목). 14:00 ~ 17:10
심의대상	지상2층(연면적 332.69㎡)
안 건 명	뚝섬우체국 신축
심의번호	25-4	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 원안동의. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 30(목). 14:00 ~ 17:10
심의대상	지상3층(연면적 457.95㎡)
안 건 명	천호동우체국 신축
심의번호	25-5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 전면 돌출간판은 삭제하고 우체국 기준에 맞게 전면에 사인 설치(“뚝섬우체국 사례 참조) 요함. - 우측면 일부분만 다른 재료(C-BLACK 버너구이)로 마감하는 것은 건물 전체의 포천석 색상 및 검정색 창틀과 어울리지 않으므로 통일된 마감으로 조정 요함. - 차량 통행방향에서 우체국이 눈에 잘 띄도록 1층 전면에 화장실과 우체국 출입구 위치를 서로 변경하는 방안 검토 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 30(목). 14:00 ~ 17:10
심의대상	지하1층, 지상2층(연면적 796.80㎡)
안 건 명	홍제2동 구립어린이집 신축
심의번호	25-6	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 후면부에 배치된 어린이놀이터는 전면부로 위치 조정 요함 (보육적인 안전관리 측면, 민원제기 등을 감안하더라도 3m 이상의 인접 옹벽으로 인해 폐쇄적이고 햇볕이 거의 없는 열악한 환경 등을 감안하면 후면부 어린이놀이터는 전면으로 위치 조정이 필요함. 단, 전면으로 위치 조정 하더라도 안전관리를 확보할 수 있는 평면으로 계획 요함) - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 30(목). 14:00 ~ 17:10
심의대상	지하2층, 지상4층(연면적 2,353.98㎡)
안 건 명	양재2동 주민센터 신축
심의번호	25-7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 정면도의 2층 입면은 코어부분과 단절되지 않고 연속성 있게 벽면 조정 요함 - 우측면도의 4층 강당 입면의 펀칭부분은 삭제 요함 - 지하1층 남,여 탈의실은 서로 마주보이지 않게 조정 요함 - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정하고 측면에 창문 추가 설치 요함. 끝.