문서번호	급수운영과-30189
결재일자	2014.12.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	12/03 안재엽
협 조
	주무관			양윤선
	주무관			남상욱

소규모 공사현장 동파예방 특별점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

동부수도사업소

급수운영과

공사현장 동파예방 실태 특별점검 결과

광진구 관내 소규모 공사현장에 대하여 수도계량기 등 급수시설에 대한 동파예방 및 보온조치 방법을 안내하고 그 결과를 보고함.

※ 관련근거 : 현장민원과-23718호(2014.11.13.)『소규모공사현장 동파예방 특별점검 결과제출』

Ⅰ		점검개요

대  상 : 중곡동39-65호 신축현장 외 5개소

기  간 : 2014. 11. 28.  ~ 2014. 12. 02.

점검자 : 최호림 외 2명

점검 및 동파예방 홍보

동파 취약 공사현장 관리실태

계량기 동파예방 홍보

⇒ 야간, 공휴일 등 휴무일 동파예방 방법 등

Ⅱ		점검결과

점검결과

소규모 공사장 점검결과

구분	공사위치	보온상태 점검결과		보온재 종 류	조치내용	비고
		양 호	미 흡
광진구	중곡동39-65호 신축	○		옷가지	없음
〃	중곡동149-30호 신축	○		옷가지	보호통뚜껑 덮도록 조치
〃	중곡동33-37호 신축		○	없음	보온재(옷) 충진토록 조치
〃	화양동5-23호 신축	○		스티로폼	없음
〃	자양동460-6호 신축	○		스티로폼	없음
〃	자양동460-7호 신축	○		스티로폼	없음

현장점검 사진

중곡동39-65호	중곡동149-30호	중곡동33-37호
화양동5-23호	자양동460-6호	자양동460-7

동파취약 공사현장 예방 홍보 사항

⇒ 야간 및 공휴일 등 휴무일 물 흘리기

⇒ 안쓰는 옷 등을 보호통 내부에 충진하여 보온토록 안내

⇒ 보호통 외부에 비닐 등을 덮어 눈이나 찬바람의 유입방지

⇒ 공사용수가 도로에 유입되어 결빙되지 않도록 안전사고예방

Ⅲ		문제점 및 대책

신축공사 현장관계자의 동파예방 인식부족

일부 신축현장 수도계량기 내부에 보온재가 없어 동파우려

보온재가 없는 현장은 재차 방문하여 보온재 충진토록 독려

현장출장 시 주변 신축공사장에 대하여 동파예방 적극홍보

끝.