문서번호	공공디자인과-8229
결재일자	2013.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	06/14 한문철

2013년 제28차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 6.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제28차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 6. 12.(수) 14:00 ~ 18:00

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 7인

김영섭, 최호정, 최석준, 나혜영, 김성은, 황승준, 고은정

❍ 신청안건(총10건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
10	10

❍ 심의결과 : 조건부동의 7, 재심 2, 유보 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
28-1	원효로 보도육교	용산구 (토목과)	•보도교 1개소 재설치 (연장 46m)	심의	조건부동의
28-2	상계근린공원 ~ 중랑천간 보도육교	노원구 (물관리과)	•보도육교(1개소)	심의	조건부동의
28-3	서초대로, 사임당로 연결보도교	서초구 (토목과)	•보도육교(2개소)	심의	조건부동의
28-4	도림천 충무교 확장사업	관악구 (토목과)	•교량(1개소)	심의	재심
28-5	한강공원 이동통신용 전주	한강사업본부 (운영과)	•이동통신용 전주 (15개소)	심의	유보
28-6	올림픽대로 이동통신 중계기	광진구 (건설관리과)	•이동통신중계기1개	심의	조건부동의
28-7	서울역 후면 청파로 택시쉘터	한국철도공사 (서울본부 영업처)	•택시쉘터 1개소 및 휀스	심의	조건부동의
28-8	인왕산, 백악산 일대 아트보드	문화관광디자인본부 (문화재과)	•‘정선’의 그림과 설명을 담은 안내판(7개소)	심의	조건부동의
28-9	방배우성아파트 방음벽	서초구 (토목과)	•방음벽(연장 260m)	심의	재심
28-10	제10회 서울우수공공디자인	문화관광디자인본부 (공공디자인과)	•현물심사통과제품(39점)	심의	조건부동의

붙임   1. 제28차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제28차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	보도교 1개소 재설치(연장 46m)
안 건 명	원효로 보도육교
심의번호	28-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 교량의 형태는 상현재와 하현재가 모두 수평선형을 이루도록 하고, 보도육교의 폭은 4.5m 정도로 확장하시기 바람. - 계단은 보행자 전용으로 하고, 자전거는 승강기를 통해서만 이동하도록 하시기 바람. - 승강기는 천장이 햇빛을 가릴 수 있고 통풍이 되도록 하며, 내부는 자전거의 출입에 충분한 크기로 내구성이 있도록 디자인 하시기 바람.(하부 이미지 참조). - 한강으로 내려가는 계단은 그 폭이 충분히 여유있도록 디자인하시기 바람. 끝. 전면 투시도 후면 투시도

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	보도육교 1개소(연장 55m)
안 건 명	상계근린공원 ~ 중랑천간 보도육교
심의번호	28-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 홍수시 물에 잠기는 부분은 부유물 등이 걸리지 않도록 난간의 간격, 형태, 방향 등을 조정하시기 바람. - 난간의 가로바 중 하부의 바는 삭제하시기 바람. - 난간의 세로바가 충분히 촘촘하므로, 유리는 삭제하시기 바람. - 육교에서 아래로 물건 투척을 방지하기 위해 감시카메라를 설치하고 이용자가 이를 인지할 수 있도록 경고문구를 부착하시기 바람. - 승강기는 천장이 햇빛을 가릴 수 있고 통풍이 되도록 하며, 내부는 자전거의 출입에 충분한 크기로 내구성이 있도록 디자인 하시기 바람.(하부 이미지 참조). - 난간의 높이는 바닥에서부터 난간 최상부까지 높이가(난간 기초를 포함한 높이) 1,200mm가 되도록 하시기 바람. - 폭 1,500mm,의 난간 개별 유닛의 외부 프레임은 두께 16mm, 폭 60mm의 평철로 구성하고, 최상부에는 상부가 곡선형의(횡 단면이 타원형인)폭 90mm 미만의 하드우드(ipe 권고) 손스침을 부착하시기 바람(하부 이미지 참조). 끝.

난간 상세도면(부분적으로 참조)

전면 투시도                            후면 투시도

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	보도육교 2개소
안 건 명	서초대로, 사임당로 연결보도교
심의번호	28-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하시고 그 반영 내용을 공공디자인과에 제출하여 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 난간은 상계근린공원 ~ 중랑천간 보도육교에 적용된 난간을 참조하여 디자인하시기 바람. - 난간의 가로바는 천연목재를 적용하시기 바람. - 조명은 하부에 foot - lamp를 설치하되, 우천시 물에 잠기지 않도록 바닥에서 약간 띄워서 설치하시기 바람. - 교량 명패 디자인을 제시하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	교량 1개소(연장 34m)
안 건 명	도림천 충무교 확장사업
심의번호	28-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 구조 검토를 통해 교량의 단면을 보다 가늘게 하되, 외측의 보행로 부분은 차량이 지나가는 중앙부보다 가늘게 하시기 바람(하부 이미지 참조) - 평면상 교량의 단부와 도로가 만나는 부분이 직각이 되지 않도록 부드럽게 조정하시고, 교량 하부 공간을 쾌적하게 조성하시기 바람. 끝. 보도 부분과 차도 부분의 두께를 다르게 한 교량 횡단면 개요

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	가로조성(875m) 및 광장조성
안 건 명	한강공원 이동통신용 전주
심의번호	28-5	심의결과	유보
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 탄천자동차극장과 잠실고등학교 주변의 이동통신용 지주 사업자와 협의한 후 다시 심의키로 의결함. - 중계기 설치예정지가 기존에 한강공원에 설치된 조명탑에 가까운 경우 별도의 지주를 설치하지 않고 기 설치된 조명탑에 중계기를 부착하는 방안을 검토하시기 바람. - 해당 시설물이 탄천자동차극장과 잠실고등학교 주변의 이동통신용 지주와 기능이 중복되지 않는지 확인하고(중복 된다면 상호간에 설치를 조정), 해당 사업 시행자(한국전파기지국)와 합의한 결과를 제출하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	가로조성(875m) 및 광장조성
안 건 명	올림픽대로 이동통신 중계기
심의번호	28-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 이동통신 중계기 사업자 중 본 사업에서 제외된 ‘한국전파기지국’과 합의하고 그 결과를 제출하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	택시쉘터 1개소 및 휀스
안 건 명	서울역 후면 청파로 택시쉘터
심의번호	28-7	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 지붕 유리 아래에 일사 완화를 위한 갤러리(gallery)형식의 목재 루버를 설치하되, 목재는 이페(ipe), 쿠마루(cumaru), 자라(jarrah) 등의 하드우드(iron wood)를 적용하시기 바람. - 장애인 동선을 배려하기 바람. - 가능하면 쉘터에서 멀지 않은 곳에 남행 차량이 유턴 할 수 있는 장소를 마련하시기 바람(관련 기관과 협의). - 광고면은 관련 규정에 맞게 설치하고 현재 제시한 면적 이상 확장되지 않도록 철저히 관리하기 바람. - 해치 그래픽은 삭제하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	‘정선’의 그림과 설명을 담은 안내판 7개소
안 건 명	인왕산, 백악산 일대 아트보드
심의번호	28-8	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하시고 그 반영 내용을 공공디자인과에 제출하여 확인 받은 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 바탕색을 고궁 등에 사용하는 안내표지판의 바탕색과 통일시키는 방안을 검토하시기 바람. - 전체적으로 안내판의 크기를 줄이시기 바람. - 각 언어별로 적용하는 서체 상호간에 디자인적 맥락성을 가지도록 서체를 조정하시기 바람. - 안내문은 간결하게 처리하고 QR코드를 표기하는 방안을 검토하시기 바람. - 설치 위치 선정에 유의하시기 바람(담장 옆 등에 설치는 지양). - 전문가의 자문을 받아 디자인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	방음벽 1개소(연장 260m)
안 건 명	방배우성아파트 방음벽
심의번호	28-9	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 벽돌, 고압블럭 등 자연적인 재료를 사용하여 보다 자연스럽게 디자인 하는 방안을 검토하시기 바람. - 자연재료로 디자인할 경우 넝쿨장미 등 덩굴식재를 조성하고, 높이는 최대한 낮추시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 12(수). 14:00 ~ 18:00
심의대상	서울우수공공디자인 현물심사 통과제품 39점
안 건 명	제10회 서울우수공공디자인
심의번호	28-10	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 손잡이 바 부분의 소재를 변경하는 조건으로 합격된 보행자용 휀스의 목재 손잡이는 사용하는 목재의 구체적 수종을 명시하시기 바람(‘하드우드’ 처럼 종류를 칭하는 표현 지양). - 재출품된 기 인증제품은 인증대상에서 제외시키시기 바람. 끝.