문서번호	조경과-8321
결재일자	2013.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장	푸른도시국장
소향순	한정훈	이원영	06/17 오해영

2013년 가로의 녹색비율(녹시율) 측정계획

2013. 6.

푸른도시국

(조  경  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 가로의 녹색비율(녹시율) 측정계획

'13년도 “거리에서 푸르름을 느낄수 있는 녹색비율(구 녹시율)” 을 다음과 같이 측정하여 시민이 가로에서 느끼는 녹색 체감도 및 만족도를 계량화 하고 체계적으로 관리하여 가로경관 향상에 기여하고자 함

- 우리시 희망서울 생활지표 -

Ⅰ		측정개요

대 상 지 : 도로변 6,246㎞(자동차전용도로 등 특수도로 제외)

- 굴곡이나 기복이 없고 대규모 공공녹지가 없는 25개 자치구별 표준위치

- 25자치구 소재 측정점 499개소(차도 297개소, 보도 202개소)

추진기간 : 2005. 1  ~  2020. 12 (중장기)

추진방법 : 연차별 계획에 따라 지속적으로 추진

측정 및 산출기준

- 자치구별 3개 지역의 도로 유형별(간선, 보조간선, 집산, 국지도로) 및

도로 종류별(차도, 보도) 녹색비율을 측정하여 평균산출

- 5개 생활권(도심, 동북, 서북, 서남, 동남)으로 구분하여 산출

달성목표 평균 녹색비율 : 30.5%

- 가로의 녹색비율 현황 등에 근거한 바람직한 목표안 : 22%

(중앙분리대 설치시 40%)

- 2013년 성과계획 목표(안) : 21.6%

년도별 가로녹색비율 측정결과

연도별		2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
녹색 비율 (%)	실적	13.7 (시정연 용역)	15.3 (자치구최초 측정)	17.0	18.51	19.32	20.35	20.41	21.0
	계획	-	-	17.7	18.50	19.30	20.10	20.60	21.1

Ⅱ		'13년 가로녹색비율 측정

자치구 조치사항

- 해당 노선별 사진촬영 후 서울시 제출 : '13. 6. 20 ~ 7. 15

- 촬영방법 : 표준렌즈 50mm 사진기 사용, 자치구 담당직원

- 촬영요령 및 유의사항

• 차도 또는 보도에서 표준렌즈 50mm 사진기로 가로 중앙에 서서 1.5m의 눈  높이에 가로의 소실점을 사진중앙에 위치시킨 입면 가로경관 촬영

• 대형차량 및 도로적치물 등 일시 차폐 발생시 배제촬영으로 비율 산출 오류 최소화

서울시(조경과) 조치

- 녹색비율 산출 : '13. 8. 1 ~ 10. 31

- 자치구 제출사진 자료로 전체면적 중 살아있는 식물의 잎(줄기, 가지 제외)이 점유하는 면적비율(백분율)로 녹색비율 산출

- 모니터 요원(행정인턴 등) 활용

《 산출 예시 》 - 송파구 남부순환로 방이역 주변

	⇒		가로 사진 면적 중 식물잎 면적 비율 48.28%

《 측정 사례 》

정확한 측정사례	부정확한 측정사례(줌촬영)	부정확한 측정사례(소실점이 오른쪽 상단으로 치우침)

Ⅲ		행정사항

신뢰할 수 있는 통계산출 정확도 향상

- 올바른 사진촬영을 위해 측정장비 및 방법 통일, 측정요령 숙지

•소실점의 중앙배치, 대형차량 등 일시적 차폐요소 배제 촬영 등

- 모니터링 전문인력(행정인턴 1~2인/포토샵 숙련자) 배치로 녹색비율 산출

•녹색비율 산출에 필요한 행정인턴은 '13. 9월경 별도방침에 의해 채용

지난 5년간 측정결과에 대한 자치구별 자료분석을 통한 오류원인 분석

- '08~'12년간 측정치 자치구 통보, 자료 값 변화원인 및 오류사항 점검

- 2012년 가로녹시율 측정결과 오류 분석자료 및 관리대장 재정비

자치구별 가로녹색비율 측정 표본지 촬영사진 제출 : 2013. 7. 15한

붙  임  1. 가로 녹색비율 측정현황 작성서식 1부.

2. 2008~2012년 가로녹색비율 변화 원인 검토 양식1부.

3. 가로녹색비율 관리대장(사례) 각1부.

4. 년도별 가로녹색비율 측정 결과 1부.  끝.