문서번호	공공디자인과-8385
결재일자	2013.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 06/18 한문철
협 조

2013년 제29차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 6.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제29차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 6. 13.(목) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참  석  자 : 총7인

길연준, 김현아, 노 휘, 박항섭, 장현수, 주 범, 홍재승

❍ 신청안건(총5건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
5	2	3	-	-	-

`

❍ 심의결과 : 조건부동의3, 재심2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
29-1	자양전통시장 고객쉼터 신축	광진구 (일자리경제과)	•지상3층 (연면적 277㎡)	심의	조건부동의
29-2	가양유수지 복합센터 신축 (설계변경)	강서구 (건축과)	•지상3층 (연면적 4,485.11㎡)	심의	재심
29-3	구립 상도3동 어린이집 친환경 신축	동작구 (건축과)	•지하1층, 지상4층 (연면적 496.94㎡)	심의	조건부동의
29-4	구립 사당4동 어린이집 친환경 신축	동작구 (건축과)	•지하1층, 지상4층 (연면적 627.87㎡)	심의	재심
29-5	홍제2동 구립어린이집 신축	서대문구 (여성가족과)	•지하1층, 지상2층 (연면적 786.94㎡)	심의	조건부동의

붙임 : 1. 제29차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제29차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 13(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지상3층(연면적 277㎡)
안 건 명	자양전통시장 고객쉼터 신축
심의번호	29-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 2층 휴게데크는 외부에서 휴게공간을 인지할 수 있도록 도로변으로 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 13(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지상3층(연면적 4,485.11㎡)
안 건 명	가양유수지 복합센터 신축(설계변경)
심의번호	29-2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 전면에 위치한 다목적공연장만 삭제하고 체육관과 도서관의 배치 및 평면·입면 등은 조정하지 않아 체육관의 화장실 등이 전면에 보이게 되는 등 체육관 및 도서관 용도의 계획에 맞지 않으니 아래와 같이 조정 요함 · 다목적공연장이 없는 상태에서 체육관 및 도서관 용도의 건축물에 맞게 진출입, 배치, 평면, 입면 등을 적절하게 조정 요함 - 향후 증축 등을 고려하여 기존 지하주차장 및 썬큰 부분은 그대로 유지하고, 삭제된 다목적공연장 부지는 지상주차 공간 대신 녹지 공간 등으로 활용하게 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 13(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 496.94㎡)
안 건 명	구립 상도3동 어린이집 친환경 신축
심의번호	29-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 지하1층 주출입구의 전실 공간이 협소하니 화장실을 한 곳으로 모아서 남은 복도를 활용하여 전실공간으로 확보하고 전실 앞의 돌출 턱은 불편하니 삭제 요함 - DW(덤웨이터)는 주 이용자가 어린이임을 감안하여 식품전용 보다는 승용승강기 겸용 설치를 요함 - 지하층 옥외계단 부출입구 앞에 방범출입문 설치 요함 - 지하층 D·A 설치 검토 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 13(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 627.87㎡)
안 건 명	구립 사당4동 어린이집 친환경 신축
심의번호	29-4	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 주변 경사지형과 어린이집 기능에 맞게 평면, 코어 등을 아래와 같이 조정 요함 · DW(덤웨이터)는 주 이용자가 어린이임을 감안하여 식품전용 보다는 승용승강기 겸용 설치를 요함 · 옥상층 장식캐노피는 제거 요함 · 지하주차장에서 지상1층 출입구까지 외부 동선은 경사지로 어린이가 이동하기 어렵고 안전상 위험하니 법정 주차대수를 초과한 주차공간을 활용하여 원활한 접근이 되도록 조정 요함 · 계단실, 코어 위치는 부적합하므로 현관위치 쪽으로 조정 검토 요함 · 지상1층 영아실과 영아실사이에 화장실 설치 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 13(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상2층(연면적 786.94㎡)
안 건 명	홍제2동 구립 어린이집 신축
심의번호	29-5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 공간 활용도를 높이기 위해 구조검토 후 2층 평면도에 기둥선 배열을 통일감 있게 정리 요함. 끝.