문서번호	누수방지과-7868
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이태형	강신재	12/05 이규상

'14.11월 누수탐지 결과 보고

2014. 12.

상수도사업본부

(시설안전부)

’14.11월 누수탐지 결과 보고

금년도 유수율 초과 달성에 기여하고자 ’14년 11월 지하 누수 탐지

결과를 분석하여 보고 드림.

□ ’14년 지하 누수탐지 목표 및 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘14년 목표(건)			2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
실적 (건)	‘14년 11월 누계		2,281	388	300	404	196	276	346	206	165
	월별	‘14년 11월	216	25	20	67	19	16	40	12	17
		‘14년 10월	253	31	37	63	22	27	38	23	12
	‘13년 11월 누계		2,379	522	267	301	109	269	460	239	212
비율 (%)	목표 대비		104	105	103	112	98	115	99	98	92
	전년 동기 대비		96	74	112	134	180	103	75	86	78
방 지 량 (㎥)	소 계		322,367	19,455	36,724	43,609	23,654	26,333	35,833	80,155	56,604
	‘14년 11월 실적		23,195	1,762	2,527	7,479	1,975	1,949	470	4,517	2,516
	‘14년 10월 실적		54,316	2,929	6,249	4,186	1,653	2,097	8,694	15,954	12,554

- ‘14년 11월 누계 2,281건으로 전체 목표대비(2,200건) 104%이며, 전년 동기대비(2,379건) 98건 감소하여 96% 달성

- 북부, 동부, 서부, 강서사업소 순서로 증가하였으며, 남부, 중부, 강동, 강남 순서로 감소(증가 4개, 감소 4개)

- 탐지 적출실적은 동부(404건), 중부(388건), 남부(346건)순임.

- 목표 미만인 강동(92%), 강남(98%), 북부(98%), 남부(99%)수도사업소는 12월까지 목표 달성에 어려움이 없을것으로 판단됨.

○ 다점형 및 일반탐지 추진 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14년 11월 누 계	계	2,281	388	300	404	196	276	346	206	165
	다점형	2,033	333	284	358	99	245	345	206	163
	(%)	89%	86	95	89	51	89	100	100	99
	일반(건)	248	55	16	46	97	31	1	-	2
11월 실적	소계	216	25	20	67	19	16	40	12	17
	다점형	193	19	20	67	7	11	40	12	17
	일 반	23	6	-	-	12	5	-	-	-
10월 실적	소계	253	31	37	63	22	27	38	23	12
	다점형	233	23	37	63	12	25	38	23	12
	일 반	20	8	-	-	10	2	-	-	-

- ‘14년 11월까지 누수탐지 실적은 다점형 2,033건(89%), 음청식 248건(11%) 임.

○ 누수복구 대비 탐지 점유 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
2014년도 누수복구 건 수	계	10,721	2,214	1,422	1,409	1,099	1,374	1,557	803	843
	누수(건)	8,440	1,826	1,122	1,005	903	1,098	1,211	597	678
	탐지(건)	2,281	388	300	404	196	276	346	206	165
	비율(%)	21%	17	21	29	18	20	22	26	20

※ ‘14.11.30일 기준 누수복구 통계자료임.

- 전월대비 누수복구 건수 중 탐지 점유비율이 21%로 전월과 동일

- 누수발생에서 사업소간 탐지 비율의 편차가 18 ~ 29%로, 사업소별 입지 여건과 ‘14년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과 누수 복구 현황

- 구경 및 재질별 누수 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
‘14년	2,281	1,329	286	637	29	2,281	764	501	512	136	199	43	68	23	35
중부	388	247	30	108	3	388	145	122	106	4	2	-	6	3	-
서부	300	176	37	84	3	300	86	100	69	25	1	5	3	10	1
동부	404	268	28	102	6	404	166	89	96	34	2	4	7	-	6
북부	196	99	22	73	2	196	61	49	54	14	-	5	12	-	1
강서	276	162	52	59	3	276	53	68	58	17	76		3		1
남부	346	180	50	111	5	346	105	48	87	23	54	6	10	3	10
강남	206	91	36	73	6	206	72	15	29	8	29	22	15	5	11
강동	165	106	31	27	1	165	76	10	13	11	35	1	12	2	5

- 누수 원인분석

▸ 관 구경별 : 13~25㎜(58%), 30~50㎜(13%), 80~300㎜(28%), 350㎜(1%)

▸ 관 재질별 : GSP(33%), SSP(22%), DCIP(22%) 등

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 탐지현황 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시

○ ’14년 목표 달성토록 사업소 독려. 끝.