수질자동측정기 미설치 배수지

잔류염소 측정 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박희준	최동원	12/08 정의석

	관내 수질자동측정기 미설치 배수지 4개소와 배수지 구역내 수도꼭지에 대한 잔류염소를 측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 화공 7급 성명 : 박희준

□ 측정횟수 및 날짜 : 2회 【2014. 12. 02(화), 2014. 12. 05(금)】

□ 측정대상 : 수질자동측정기 미설치 배수지 4개소 및 관말 수도꼭지

□ 측정방법 : 2인 1조 3개조 편성, 주 2회 측정

- 가조 :   박희준,박준진

- 나조 :   박희준,이완표

- 다조 :   박희준,박순덕

□ 측정항목 : 잔류염소

□ 측정결과 : 먹는물 수질기준에 적합                                                                                                         (단위 : mg/L)

측정날짜 배수지명	2014. 12. 02(화)		2014. 12.05(금)		비 고
	배수지	수도꼭지	배수지	수도꼭지
수유 5 배수지	0.27	0.15	0.28	0.15	강북정수장 (월계 배수지)
수유 6 배수지	0.26	0.14	0.27	0.15	강북정수장 (월계 배수지)
우 이 배수지	0.25	0.15	0.25	0.14	강북정수장 (월계 배수지)
상계 2 배수지	0.27	0.16	0.27	0.16	강북정수장 (공릉 배수지)

끝.